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	1
	IDV云桌面管理平台
	1. 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。
2. ★桌面云管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。（提供此功能界面截图证明）
3. ★桌面云管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明）
4. ★WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（提供此功能界面截图证明）
5. ★可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（提供此功能界面截图证明）
6. 可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。
7. 所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。
8. ★可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（提供此功能界面截图证明）
9. ★支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（提供此功能界面截图证明）
10. 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。
11. ★需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。
12. 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。
13. 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。
14. ★需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。（提供此功能界面截图证明）
15. ★支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。
16. 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（提供此功能界面截图证明）
17. 需提供云桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖生产厂商公章）。
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