2.0版本参数
1、★本地需使用虚拟显卡及物理GPU穿透技术，能够让系统调用物理显卡的硬件加速功能，支持Intel核显、NVIDIA或AMD显卡使用，桌面用户可调用的物理显卡流畅运行支持DirectX、OpenGL的图形设计程序，支持Solidworks、AutoCAD、3DMax等高性能软件渲染操作；
2、△镜像快照增量管理：在小容量硬盘上，需支持 >= 10个系统镜像选择菜单，节省硬盘使用空间，减少服务端数据载入量；
3、★客户端支持主流发行版的Windows/Linux系统：需支持在Intel 8代CPU硬件环境上运行Windows XP和Windows 7系统；
4、客户端采用终端本地化运算方式：支持离线运行模式，客户端断网的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，保证教学过程不中断；
5、△内置分布式防火墙策略：每台终端内置独立底层防火墙系统，由管理平台统一布控范围内的防火墙规则，提高终端网络应用过程的安全性；
6、集成多种灵活的教学环境更新系统方式，支持学生机更新，管理端更新，提供使用WEB浏览器在任意终端任意场景中对教学环境进行远程更新。 
7、平台需集成NAS服务功能：支持多用户和权限管理，支持自定义工作组，支持邮件通知NAS故障信息；支持终端用户登录自动挂载个人网盘，实现数据漫游；
8、★用户上机管理功能：可设置强制教学环境使用学生账号、密码登陆系统，对学生使用记录，学生上机时长、机房位置、网络及操作等行为提供数据采集与查询功能；
9、△支持复杂网络部署方式，服务端与客户端在IP可达的状态下即可部署，支持多VLAN、跨校区，互相网方式下发系统，平台需要同时支持P2P载入及网络同传功能，提高多教学系统场景时的载入速度。
10、客户端支持双硬盘热备，保证单硬盘损坏时不影响使用，数据不丢失；
11、△支持底层远程协助功能；当客户端系统启动失败、蓝屏等故障情况下，依然能够在服务端或浏览器中查看到系统加载过程及启动过程画面，对客户端进行远程操作运维，方便检查系统故障；
12、云桌面管理功能：
a.云桌面状态查看：可以查看所有桌面的当前运行状态
b.全体桌面开关机：可以一键对全体桌面进行开机或关机操作
c.选择桌面开关机：可以选择个别桌面或者部分桌面进行开机或关机操作
d.集群管理功能：可统一管理多台终端，对所有终端进行批量配置和开关机等操作
13、提供教师机控制功能：方便教师对当前教室所有终端一键上下课、开关机、重启、教学环境切换等功能；
14、△平台需提供两种管理方式：服务端统一管理模式与教室自维护模式，确保管理端故障或者管理端网络连接失败时，任意终端也能对教室的教学环境进行运维操作，保障业务连续。
15、△需支持管理端分组与任务计划管理功能：可将终端机编成一组并统一执行管理端的计划任务，任务计划支持马上执行，固定时间，每天，每月等多种任务运行方式，支持以浏览器或者APP形式远程操作机房任务计划。
16、集群及负载均衡:系统支持管理端集群及高性能负载均衡功能，可将多网卡进行聚合同时协同工作,将客户端独立分配至管理端某一网卡通道下进行流量及压力分解，管理端支持高可用HA功能，当一台管理端发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到备援管理端上；
17、支持完善的日志信息管理，对主机，终端，操作信息进行汇总，提供系统日常环境中的警告提醒与错误提示，方便对常见问题的判断追查。
18、资产管理功能：提供全面的客户端硬件配置信息、网络地址台账等信息，可管理、修改、告警、导出资产报表等功能。
[bookmark: _GoBack]19、一体机带摄像头带物理光驱（此为现有专用机增加的硬件优势，可酌情删改）
