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	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	云教室
	1、云桌面系统招标参数
整体要求
分布式，可快速实现终端PC机的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。
	终端平台软件支持全系统平台
Windows系列：Windows7、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 2：Linux系列：Fedora、Ubuntu、CentOS 
	客户端可根据权限自主快速恢复和还原，1分钟内可将系统回溯到健康状态。个人系统资料磁盘可依群组设定每次重开机是否还原。
	所有计算处理均由客户端本地进行，充分利用本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。亦可充分利用服务器缓存闲置资源。
虚拟桌面功能
	采用了五级缓存机制(HDD/Memory/System/LocalDisk/LocalRAM)，大大的提高了服务器的性能和反应速度，也延长了服务器硬盘的使用寿命，减少系统维护的负担。一台酷睿CPU的服务器即可管理超过500台以上的客户端。对服务器及网络要求底可利旧可兼容所有x86构架设备。
	服务器采用树状结构存储镜像文件，单一镜像文件可同步提供上千个不同语言不同版本应用环境。支持与oralce虚拟机virtualbox的数据迁移。
	可以针对每个使用者的虚拟磁盘做个别的IO服务器分流及备援。透过(DHCP,Boot,IO)管理及备援架构，真正达到了完美双机热备不停机的产品服务，完全满足高端客户高可用性(High-Availability)的需求，提供运行不中断的安全性和稳定性。并支持多网卡负载均衡功能。
	支持微软.vhd虚拟盘格式，最大的磁盘稳定性保证、最好的系统兼容性保证(Win7 32bit/64bit,2008R232bit/64bit)、更可以让客户能建立在微软强大的产品和技术平台上面得到最大的保障。
	客户端可以使用单一个启动引导程序，来启动不同的作业系统平台，例Linux,Windows，实现了多系统菜单功能的易操作性，大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰。
	客户端支持PXE启动/U盘启动系统/光盘ISO启动/启动代码多种启动方式并无缝融合802.1X 认证。在服务器上可以更改客户机IP，客户机无法自行更改IP。
	支持本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，提高运行效率及安全性。全盘缓存支持还原模式和读写模式只写模式3种模式。
	支持单点在线更新、部署、维护，无需中断所有客户端工作。
	多重差异盘的功能，可以依据不同客户需求来提供不同的虚拟硬盘，让每个使用者都有专属的使用环境，但又不会造成系统管理的负担。可依使用者 & 计算机 等群组设定操作系统。
	提供虚拟硬盘直接写入保存模式，可以提供给每台客户端一个资料不还原，每次更新保留的个人化虚拟磁盘，主要是用来保存一些个人的系统环境和软件设置(User Profile)，满足使用者的个性化存储需求。并支持手动备份和自动备份双模式功能。
	支持文件个性化和注册表个性化功能和基于域名解析的的支持，相对传统IP，域名更容易记忆，在环境配置中，应用更灵活。
	服务器端镜像资源包存储以虚拟化方式，实现多系统（Windows、Linux等）数据跨平台存储在镜像文件中，并确保病毒无法感染服务端资源，保障服务端的安全性。
	客户端电脑可按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，客户端必须能够实现启动运行四个以上系统环境（例如：XP基础教学系统、Win7 CAD专业设计系统、Linux实验系统、Win8考试培训系统）保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间要在2分钟内。
	客户端可批量注册，获得的虚拟桌面必须包括windows全系列的32位、64位、win8及Linux系统，并可自动批量配置客户端IP地址等。
	客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境。
	客户端在使用中且不影响用户使用的情况下，管理端可以维护、更新节点、新增软件，并可按预设的时间、带宽大小，根据排程自动增量部署新软件到客户端，新旧系统环境并可独立存在，上下节点无继承关系。	
	与机房第三方软件(联创机房管理系统、云教室管理系统等)无缝结合，实现机房原有的管理和应用功能。
虚拟桌面管控	统一管理客户端的端口(USB、光驱等)及本地硬盘，可控制用户对本地硬盘进行非法操作。
	可按计划任务设定系统自维护策略和背景更新（例如：在指定的时间自动更新病毒库等软件）。
管理服务器	服务器组件可分开安装，灵活进行安装，可以部署备援服务器进行热备份，任意一台服务器退出服务，客户端在无需要进行启动的情况下，仍然可以使用
	支持缓存服务器，各分支机构，分校，可通过缓存服务器为客户端提供高性能的桌面服务
网络管理	管理服务器端在不用调试网络交换机现有配置就可以实现跨Vlan、路由、校园网管理所有客户端电脑。
	通过服务器，远程修改客户端IP，计算机名，网关，掩码
2、云教室管理系统
整体要求	
安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。
	采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。
	防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。
	文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。
	教师机对学生机可设定网络浏览、程序应用策略，对不同学生应用不同策略，策略支持开放、白名单、黑名单，任意限制或仅开放某个网页或程序，网页浏览支持QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
	上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
	程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具
	全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8/8.1（32位、64位）、windows 10（32位、64位）操作系统。
	与云虚拟桌面无缝集成。
课堂教学	
教师演示：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
视频广播：
采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
视频直播：
通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
语音广播：
将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
	学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
	屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
	学生端屏幕录制、回放：
学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
	文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
	作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
	网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。
	屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
	多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
教学评测	随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
课堂管理	签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
	班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
	上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
	程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。
	学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
	系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。
	黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
	远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。
	分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。
	分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
	图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。
自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
	防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
	请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
	远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	60套/350元

	2
	学生机参数
	国产品牌处理器主频不低于 I5 8500处理器主频不低于3.6G 8M缓存；B350; DDR4内存≥4G；1000GB硬盘 7200转 ，2G独立显卡；无光驱，主板集成千兆网卡；1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位；PS2防水抗菌键盘、USB鼠标；≤15L立式机箱*标配机箱I/O后盖板防止鼠标键盘意外插拔，180W电源，出厂预装win10，随机软件：同品牌远程管理平台高级4.9版能够实现自动屏蔽USB存储设备，带U盘防病毒，带授权U盘、保密U盘的机制；计算机安全补丁自动扫描及修复；提供绑定杀毒软件功能，保证计算机必须安装并运行杀毒软件；可以实现对网内计算机的IP及MAC地址进行管理，提供非法外联及非法接入的管理机制；计算机应用程序及登录网站管理（进程识别）；能够灵活配置网络带宽、流量，支持时间段管理；软硬件资产统计，监控软/硬件变更，并可报警；高效的软件分发及业务系统升级（后台静默方式安装），支持电源管理及离线策略。*需提供软件功能介绍及截屏；6个USB接口（至少2个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，（其中至少1个VGA），同品牌19.5宽LED显示器分辨率1920 x 1080，VGA + DVI双接口（符合国家一级能效及低蓝光认证），具有CCC认证；信息安全服务一级资质证书，须原厂网络同传应用，产品噪声声压级不大于12dB，声功率级不大于1.8Bel；设备厂家必须有恶劣电源环境下运行测试报告及高海拔低气压正常工作测试报，须原厂一键还原应用。信息安全服务一级资质证书、★要求静电放电抗扰度符合（GB/T 17626.2-2006 A类标准）,MDBF 不小于100万小时，投标产品可支持按需定制，*投标机型必须为节能环保入围机型提供相关页面截屏, 如其官网及彩页为基准配置须提供原厂商相关证明；签订合时提供产品原厂商售后服务承诺函
	60台/5500

	3
	教师机参数
	国产品牌I7 8700处理器主频不低于3.6G 8M缓存；B350 系列及以上芯片组; DDR4内存≥8G；256GSSD+1000GB硬盘 7200转 RX 550  DDR5 128位 2G独立显卡；dvdrw光驱，主板集成千兆网卡；1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位；PS2防水抗菌键盘、标配内置音箱，可选配无线网卡及蓝牙，USB鼠标；≤18L立式机箱标配机箱防尘罩，250W 85PLUS电源，出厂预装win10 64位操作系统，随机软件：同品牌远程管理平台高级4.9版能够实现自动屏蔽USB存储设备，网络同传，带U盘防病毒，带授权U盘、保密U盘的机制；计算机安全补丁自动扫描及修复；提供绑定杀毒软件功能，保证计算机必须安装并运行杀毒软件；可以实现对网内计算机的IP及MAC地址进行管理，提供非法外联及非法接入的管理机制；计算机应用程序及登录网站管理（进程识别）；能够灵活配置网络带宽、流量，支持时间段管理；软硬件资产统计，监控软/硬件变更，并可报警；高效的软件分发及业务系统升级（后台静默方式安装），支持电源管理及离线策略。*需提供软件功能介绍及截屏）；8个USB接口（至少4个USB 3.1Gen 1接口）、2个PS/2接口、1个串口，（其中至少1个VGA），同品牌21.5宽LED显示器分辨率1920 x 1080，VGA + DVI双接口（符合国家一级能效及低蓝光认证），具有CCC认证；信息安全服务一级资质证书，须原厂一键还原应用，产品噪声声压级不大于12dB，声功率级不大于1.8Bel；设备厂家必须有恶劣电源环境下运行测试报告及高海拔低气压正常工作测试报，须原厂一键还原应用。信息安全服务一级资质证书、★要求静电放电抗扰度符合（GB/T 17626.2-2006 A类标准）MDBF 不小于100万小时，投标产品可支持按需定制，*投标机型必须为节能环保入围机型提供相关页面截屏, 如其官网及彩页为基准配置须提供原厂商相关证明；签订合时提供产品原厂商售后服务承诺函。
	1台/7000

	4
	48口千兆交换机
	1、交换容量≧256Gbps，包转发速率≧132Mpps； 2、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口
	4个/价格3000

	5
	综合布线
	网线：六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，STP电缆直径为6.53mm。多功能插座：品牌/10A 250V多功能双排电源插座, 3孔4插线板。
其他辅材及施工：辅材(电源线、网线线槽、PVC管、电源明盒及面板、六类水晶头等)，要求走道采用金属线槽覆盖，金属线槽(厚度≥1.2mm)，电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。，2个二氧化碳灭火器；施工安装包含所有的配套计算机及软件。
	50/台

	6
	[bookmark: _GoBack]UPS
	额定容量：1000VA/600W；具有超强稳压功能。输入电压范围：145-290Vac±5Vac(超强模式)，165-275Vac±5Vac(标准模式)；输入市电频率范围：45-65Hz±1Hz；输出电压范围：180-255Vac±5Vac(超强模式)，198-242Vac±5Vac(标准模式)，210Vac-235Vac(电池模式)；输出频率：50Hz±0.5Hz(电池模式)；内置免维护蓄电池12V9AH一只；电池备用时间≥10分钟； 转换时间＜10ms；输出具有短路、过载保护及防浪涌输出； 具备来电自动开机功能、自动充电功能；静音功能； 电池低压保护功能。
	800

	7
	稳压电源
	功率≥20KVA； 稳压范围180-260V；带过压过流保护；具有防雷电干扰功能
空开: 1个，带盒，单相,63A3P
插座：1个，3孔2头
	3500

	
	
	
	



