	软件技术参数： “▲”为技术参数控标项

	序号
	设备名称
	主要功能规格参数
	数量

	1
	智慧课堂资源平台

	▲1、智慧课堂提供备课、授课类教学资源，资源需按照教材目录统一编目、呈现。类型涵盖教学设计、课件资源、碎片资源、学案等多种类型。教师可以在备课工具中调用对应课时的资源库资源，加入备课工具供课上使用。（需对此项软件功能描述，提供截图证明）
2、本校教师在平台可上传建设校本资源，资源包括常见的备授课资源，学生学习的工具与软件，经过审核后可分享到校内，软件可以推送到学生终端，并在备授课中使用。
3、教学资源按教学目录、课时进行资源的组织管理，并提供以课时为单位的筛选和查找功能。
4、需提供智慧课堂的软件著作权证书（提供复印件加盖公章）。
	一个教室一个

	2
	学生端软件
	学生端系统要求：
▲1、学生端系统需要支持Windows7以上或Android 4.4版本以上操作系统，以便于在学生计算机教室的环境中使用。
2、学生平板电脑Android操作系统，提供专用学生终端，保障安全性、系统封闭性与一致性，系统应提供安全接口以便获取学习软件的特殊权限，以保障系统安全性和特定功能使用，不接受采用越狱、Root等非正式出厂的系统。
3、提供学生平板电脑专用Android桌面应用（启动器），学生端开机后直接进入专用桌面。桌面实现在线的密码管理、应用管理，并可自主管理各教学应用的下载与更新。
2)、互动教学：
1、学生端提供书写功能、保存功能，可实时记录学习内容并可随时查看。课堂接收到的学案与资源同步保存到学生端，可呈现教学全过程记录，形成课后复习完整资源。
▲2、授课结束后，学生端能够在课后复习中，按照课堂时间顺序，回顾查看一段时间以来的，历次课堂授课全过程，方便学生复习巩固。
	一教室学生数量

	3
	教师端软件
	一、备课工具 
1.1、备课工具支持私有格式，以便更好地呈现课堂互动内容。
▲1.2、需提供不少于6个习题测评模板，其中包含单项选择、多项选择、投票、排序、拖拽填空等多种模板，教师可基于该模板展开教学备课。完成备课后，支持一键上传课件至云平台，生成在线教学设计。
▲1.3、在备课工具中新建空白模板中可以添加多个、多种习题测评模板，并且可以自由拖拽习题框的大小和位置。
1.4、备课过程需要支持教师书写原笔迹的保留，并支持在教案中设置教学工具与场景，如聚光灯与遮挡板。
1.5、课件中可插入文字、图片、音频、视频、动画、学科图形等各种多媒体资源。
1.6、提供公式编辑器以及相关的公式、定理资源，涵盖初高中数理化学科，公式插入教案后还可继续进行修改、再编辑。
1.7、提供简单易学的微课录制工具，录制常见视频格式的微课。
二、互动教学 
2.1、教师基于备课完成的互动课件在课堂上展开教学，同时支撑使用ppt、手写板书等传统方式展开教学，课堂系统提供互动、分享、点评、协作等数字化教学手段。
2.2、以备课中预设的互动练习，教师进行班级的互动教学，互动类型涵盖单选、多选、填空、排序、投票等，课堂自动评判学生互动结果、学情自动统计，即时汇总，指导教师的施教策略（答题情况、正确率、分布详情，以不少于两种的即时统计报表，图形化显示）。
2.3、学生学习过程，教师能够随时监控，支持呈现全班活动概貌、个人学习详情，针对单个学生，可调出学生屏幕进行关注、鼓励、评语、批注，并可将批阅结果进行全班分享；针对多个学生，可以进行对比与点评。
▲2.4、教师能够随时调用平台提供的教学资源，增加临时的教学环节，即时发布课堂中个性化组卷练习。
2.5、教师专用终端，可以将教师端内容实时推送到大屏幕进行教学。教师通过拍照、视频的方式，实时呈现学生终端任意学习内容，实现大屏分享，互动交流。
▲2.6、在上课过程中，教师可以将课堂准备好的视频、文档等资源下发给指定学生、小组学生或所有的学生。
2.7、教师端可以将教师屏幕、文件、白板板书等内容实时分发到学生端，支持以班级、小组、个人为单位的分享
2.8、教师可根据课堂中生成性教学内容、屏幕显示内容以及指定教学资源，即时发起课堂上的班级互动、课堂练习，要求能够支持选择、判断、投票等形式的互动活动或练习，教师可实时监控互动进程、辅导点拨。
2.9、教师在课堂上的 授课过程、语音、操作记录，可实时录制为教学视频，形成微课，并上传到资源库。
▲2.10、教学系统进行实时的教学数据采集、授课过程全程记录，并在教师端后台管理端记录历次智慧课堂教学信息、呈现教学全过程记录。（需对此项软件功能描述，提供截图证明）
▲2.11、在课堂上，教师可以查看所有学生的屏幕，并且可以通过一键刷新及时更新学生的屏幕画面。
▲2.12、在课堂上，教师可以查看单一一个学生的屏幕，学生的书写笔记在教师端可以进行原笔迹的呈现
▲2.13、在课堂互动过程中，教师可以选中4名学生，进行4分屏对比，并且可以放大任意一个学生的屏幕进行知识讲解和批改下发。
三、课堂管控： 
▲3.1、教师能够在课堂中随时控制全部或者单个学生的终端，实现屏幕关闭、锁定、解锁等。授课过程中，教师可选锁定所有学生终端不得自由离开课堂。
▲3.2、教师能够控制学生端，始终跟随教学进程统一步骤操作，如活动跳转、互动进程，并且无需分享屏幕截图。
▲3.3、课中，教师可统一启动/关闭学生终端安装的工具与学习软件，指导学生进行自学、研讨、协作，教师可实时查看学习进程结果，并对学生进行一对一辅导与点评。
3.4、课堂考勤、学生在线情况，教师可以随时了解，掌握学生互动参与情况。
▲3.5、教师可以实现基于在线学生或者全班学生的随机点名，随时关注特定学生作答情况。
▲3.6、授课结束后，教师端能够对学生端进行统一关机操作.
3.7、课堂上能够提供计时功能，在计时结束时，学生端锁定互动操作，老师查看学生在给定时间内完成的情况，活动结束后，须由教师统一解锁。
四、设备管控
4.1、学生终端Android系统需要提供专用的学生桌面（启动器），开机后直接进入专用学习桌面，不可直接进入安卓系统。
▲4.2、学生终端Android系统需要提供专用的学生桌面（启动器），包含密码管理、应用管理、应用设置功能，并可通过桌面管理器完成教师推送的各教学应用、教学平台系统组件的下载与更新。（需对此项软件功能描述，提供截图证明）
4.3、学生终端系统，应以标准的Windows/Android系统为基础，进行整合和深度定制，以保障系统安全性和特定功能使用，不接受采用越狱、Root等非正式出厂的系统。
4.4、学生终端专用桌面须和终端系统进行高度整合定制，包括不得删除学生桌面应用、桌面应用需要强制升级并自动启用，以保障学生端使用安全性。在学生桌面中不可自由安装、启动非许可应用。
4.5、为保障系统安全性，课堂应用中系统级关键操作，应通过特定接口的方式，从定制学生端系统中获取，如屏幕获取、静默安装、休眠控制等，不允许通过Root等不安全方式获取权限。 
4.6、实现在适配终端的自动升级、静默安装，并支持从教师端推送应用及更新至学生终端。
4.7、支持以班级为单位，设置学生终端的管理密码、配置不同班级的学习应用权限，所有配置操作需要通过管理系统在线完成，班主任或管理员具有设置权限。
4.8、通过管理密码，教师、家长可获得学生终端全部使用权限。
4.9、教师账户可登录学生终端使用学生端应用。
4.10、教师端系统需要采用windows 7以上操作系统	 
五、系统管理与维护
5.1、系统提供管理员权限、机构权限、教师权限、学生权限管理维护。
5.2、系统设置：教师、学生可以设置登录信息、修改密码、个人信息。
5.3、教师可以管理相应班级、学习小组等相关情况，将学生加入或调整加入不同班级、不同小组。支持班级学生的整体导出与导入分班。
5.4、校级管理员，可以相应管理班级设置，创建和调整教师、学生账号信息。
5.5、升级管理：教师、学生登录本系统时，程序可选在最佳时机自动升级，获取最新功能。
5.6、本地数据管理：用户可以对软件使用过程中产生的缓存数据进行清理。
▲5.7、班主任教师能够看到学生终端的管理密码、学生端应用管理、校本应用，推送选定的学生端学习应用软件供学生统一安装使用，在课堂教学中通过认知工具选项，统一调用学生端推送安装的教学应用。（需对此项软件功能描述，提供截图证明）
六、统计分析
6.1、班级作业会显示所选班级的历次作业情况。 系统给教师提供两种显示方式， 图示化和列表化， 方便教师进行查看。
6.2、列表形式详细列出班级中每次作业的平均答题用时，平均得分率，最高得分率，最低得分率，点击操作列表中的查看，可以查看学生的作答详情。
6.3、可以显示班级排名， 柱状图按得分率均值最高的学生往下排，动态呈现数值。
6.4、系统为教师提供班级学生的自主训练情况。教师可以根据科目和班级条件来查看班级学生的自主训练情况。
6.5、班级作业中， 错误率在 30%以上的试题会自动收录在班级错题本中。错题可以按照错误率从高到低和从低到高的顺序进行排序，方便老师查找。
6.6、教师在使用过程中收藏的试题和自己创建的试题，系统会智能汇总在我的题库模块中，教师可以在特定的模块快速查找。
6.7、▲授课结束后，学生端能够在课后复习中，按照课堂时间顺序，回顾查看一段时间以来的，历次课堂授课全过程，包括学习活动回顾、白板记录、课堂资料、作业测评等全部记录，方便学生复习巩固。（需对此项软件功能描述，提供截图证明）
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	4
	作业测评系统

	1、支持WEB、PC客户端、IOS客户端、Android客户端布置作业、完成作业、批改作业、查阅批改详情等；支持多个终端登录数据更新，保持数据同步，支持教师发布分层作业，并设置学生完成作业的时间；支持教师查看学生的作业完成情况，支持教师对全班同学或某位同学进行评语点评。支持学生通过移动教学终端或PC完成课后作业；支持学生查看教师发回的批改结果、答案及评语。同时系统需采集数据记录，以帮助教师了解和统计学生的作业学习情况。
2、布置作业与测试：可将作业或测试发布到指定班级、小组或个人。
3、学生作答支持文本输入纸质作答拍照上传作答方式。
4、评阅客观题系统自动批改，主观题可逐题或逐卷进行批改。
5、错题管理：错题自动归集，老师可统计学生错题情况；学生端也可以自动收藏错题，并且可以进行错题订正。
6、教师可以创建并发布作业和考试，通过审核后，教师之间可互相共享彼此创建的作业和测试。
7、手机端应用：教师可通过手机端发作业、检查作业、查看错题；学生可通过手机端做作业、交作业、管理错题本。
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	硬件技术参数：

	1
	学生学习终端
	1、 屏幕 10.1寸，1280*800 IPS,电容式触摸屏（10点触控）
2、操作系统 Android 7.0
▲3、处理器 高通 APQ8017 64位 四核1.4GHz
4、 内存 2GB
5、存储 16GB LPDDR3
▲6、电池 7000mAh
▲7、摄像头 前置200万像素定焦；后置800万像素自动对焦
▲8、wifi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz)
9、扩展卡 MicroSD卡槽（最高128GB）
10、蓝牙 蓝牙4.0
11、GPS GPS+北斗
12、传感器 重力感应器、振动马达、霍尔传感器
13、尺寸 247mm x 168mm x 8.45mm
重量 506g
音频 双前置立体声扬声器
	1

	2、
	液晶触控一体机（教师端）
	如没有方案需求，则采用学校班班通设备
	1

	3
	高品质无线AP
	1、采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡
2、支持802.11ac wave2标准
3、支持802.11ac MU-MIMO
4、整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO
5、5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps
6、整机最大接入速率≥2600Mbps
7、2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展
8、支持蓝牙4.0（内置）
9、一个全尺寸USB接口
10、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信
	1

	5
	poe供电模块
	单端口以太网供电适配器，前兆端口、支持802.3AT用于AP供电。
	1

	6
	移动充电柜
	1、全封闭式防盗结构，安全存储。可为60台设备同时充电。
2、充电仓和电源管理仓为独立的两个仓，充电仓分割支架为塑钢材质带走线架，防设备划伤。
3、充电设备架采用抽拉设计，拉出1/3处，方便设备的取放。
4、两侧柜门270°打开，有效预防学生磕碰，可以在最短时间内完成平板电脑充电过程。
5、四周具有有通风散热孔，保证热量及时排出柜体。
6、配有HJ-PS344电源管理系统，具备时序供电、多模式定时、过载保护、数码显示于一体。
7、柜体侧面有一电源绕线架。
8、高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用。
	1
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	智慧课堂系统现场演示
	1、智慧课堂提供备课、授课类教学资源，资源需按照教材目录统一编目、呈现。类型涵盖教学设计、课件资源、碎片资源、学案等多种类型。教师可以在备课工具中调用对应课时的资源库资源，加入备课工具供课上使用。
2、学生端系统需要支持Windows7以上或Android 4.4版本以上操作系统，以便于在学生计算机教室的环境中使用。
3、教师授课结束后，学生端能够在课后复习中，按照课堂时间顺序，回顾查看一段时间以来的，历次课堂授课全过程，方便学生复习巩固。
4、需提供不少于6个习题测评模板，其中包含单项选择、多项选择、投票、排序、拖拽填空等多种模板，教师可基于该模板展开教学备课。完成备课后，支持一键上传课件至云平台，生成在线教学设计。
5、在备课工具中新建空白模板中可以添加多个、多种习题测评模板，并且可以自由拖拽习题框的大小和位置。
6、教师能够随时调用平台提供的教学资源，增加临时的教学环节，即时发布课堂中个性化组卷练习。
7、在上课过程中，教师可以将课堂准备好的视频、文档等资源下发给指定学生、小组学生或所有的学生。
8、教学系统进行实时的教学数据采集、授课过程全程记录，并在教师端后台管理端记录历次智慧课堂教学信息、呈现教学全过程记录。
9、在课堂上，教师可以查看所有学生的屏幕，并且可以通过一键刷新及时更新学生的屏幕画面。
10、在课堂上，教师可以查看单一一个学生的屏幕，学生的书写笔记在教师端可以进行原笔迹的呈现。
11、在课堂互动过程中，教师可以选中4名学生，进行4分屏对比，并且可以放大任意一个学生的屏幕进行知识讲解和批改下发。
12、教师能够在课堂中随时控制全部或者单个学生的终端，实现屏幕关闭、锁定、解锁等。授课过程中，教师可选锁定所有学生终端不得自由离开课堂。
13、教师能够控制学生端，始终跟随教学进程统一步骤操作，如活动跳转、互动进程，并且无需分享屏幕截图。
14、课中，教师可统一启动/关闭学生终端安装的工具与学习软件，指导学生进行自学、研讨、协作，教师可实时查看学习进程结果，并对学生进行一对一辅导与点评。
15、授课结束后，教师端能够对学生端进行统一关机操作.
16、班主任教师能够看到学生终端的管理密码、学生端应用管理、校本应用，推送选定的学生端学习应用软件供学生统一安装使用，在课堂教学中通过认知工具选项，统一调用学生端推送安装的教学应用
授课结束后，学生端能够在课后复习中，按照课堂时间顺序，回顾查看一段时间以来的，历次课堂授课全过程，包括学习活动回顾、白板记录、课堂资料、作业测评等全部记录，方便学生复习巩固。
	




