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软硬件清单
15.6寸参数
	功能模块
	参数

	主板
	1.CPU：瑞芯微RK3188 四核Cortex A9 四核GPU Mali-400。主频：1.6GHz(最高1.8GHz)。
2.内存：LPDDR3 2G。
3.内置存储容量：EMMC 8GB。
4.显示屏接口：LVDS接口（单路，6位双路，8位双路）。支持最大分辨率1920x1080，支持7" 、84" 显示屏。
5.屏工作电压：支持3.3V/5V/12V ，标配3.3V。
6.支持触摸屏：提供I2C 接口（可以支持多点电阻触摸，多点电容触摸）。支持USB 多点红外触摸，多点声波触摸，多点光学触摸。
7.网络：具备RJ45 接口，支持10/100M Ethernet。具备wifi&BT 模块，支持WiFi 802.11b/g/n/ ac 协议，支持BT4.0。
8.实时时钟：内置实时时钟供电电池。
9.接口设备：支持DVP 接口摄像头，最高支持500W 像素，支持USB 摄像头，支持串口/USB 接口的3G/4G 模块，4路USB HOST、1 路USB OTG
，4组串口。支持外接接串口设备模块（NFC 模块，打印机，刷卡器等等），2 个IO 检测口，TF卡，最大支持32GB，D class 超大内置功放，可支持5W/ 4R*2，支持麦克风。
10.音频：支持MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式。
11.视频：支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC 等视频格式。
12.图片：支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转。


	刷卡器
	1.电压：DC 5V
2.电流：40mA
3.指示：模块自带小交流蜂鸣器和LED灯
4.支持：125KHz和13.56MHz（iso14443A）卡片
5.接口：wiegand (可定制TTL),UART
6.尺寸：47mm（长）*26mm（宽）*5mm（厚） (含天线)
7.工作温度： -20度到70度
8.读卡距离：EM4100 读卡距离 >8cm
Mifare s50 S70 、Desfire 、FM1208 读卡距离>5cm


	显示器
	1.尺寸：15.6英寸
2材质：LED
3.分辨率：1366*768
4.亮度：200cd/m2
5.对比度：650:1
6.可视面积：344.232*193.536mm
7.视角度：80/80/85/85
8.寿命：50000小时
9.色彩度：16.7M
10.电压：100V~240V,50-60Hz
11内部喇叭：2W×2
12.显示接口：HDMI*1，VGA*1，DC12V*1，音频*1

	品质
	★通过中国国家CCC产品质量认证



18.5寸参数
	功能模块
	参数

	主板
	1.CPU：瑞芯微RK3188 四核Cortex A9 四核GPU Mali-400。主频：1.6GHz(最高1.8GHz)。
2.内存：LPDDR3 2G。
3.内置存储容量：EMMC 8GB。
4.显示屏接口：LVDS接口（单路，6位双路，8位双路）。支持最大分辨率1920x1080，支持7" 、84" 显示屏。
5.屏工作电压：支持3.3V/5V/12V，标配3.3V。
6.支持触摸屏：提供I2C 接口（可以支持多点电阻触摸，多点电容触摸）。支持USB 多点红外触摸，多点声波触摸，多点光学触摸。
7.网络：具备RJ45 接口，支持10/100M Ethernet。具备wifi&BT 模块，支持WiFi 802.11b/g/n/ ac 协议，支持BT4.0。
8.实时时钟：内置实时时钟供电电池。
9.接口设备：支持DVP 接口摄像头，最高支持500W 像素，支持USB 摄像头，支持串口/USB 接口的3G/4G 模块，4路USB HOST、1 路USB OTG
，4组串口。支持外接接串口设备模块（NFC 模块，打印机，刷卡器等等），2 个IO 检测口，TF卡，最大支持32GB，D class 超大内置功放，可支持5W/ 4R*2，支持麦克风。
10.音频：支持MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式。
11.视频：支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC 等视频格式。
12.图片：支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转。


	刷卡器
	1.电压：DC 5V
2.电流：40mA
3.指示：模块自带小交流蜂鸣器和LED灯
4.支持：125KHz和13.56MHz（iso14443A）卡片
5.接口：wiegand (可定制TTL),UART
6.尺寸：47mm（长）*26mm（宽）*5mm（厚） (含天线)
7.工作温度： -20度到70度
8.读卡距离：EM4100 读卡距离 >8cm
Mifare s50 S70 、Desfire 、FM1208 读卡距离>5cm


	显示器
	1.尺寸：18.5英寸
2材质：LED
3.分辨率：1366*768
4.亮度：250cd/m2
5.对比度：1000:1
6.可视面积：409.8mm*230.4mm
7.视角度：80/80/85/85
8.寿命：50000小时
9.色彩度：16.7M
10.电压：100V~240V,50-60Hz
11内部喇叭：2W×2
12.显示接口：HDMI*1，VGA*1，DC12V*1，音频*1

	品质
	★通过中国国家CCC产品质量认证
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