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话术
随着智慧教育市场需求越来越大，竞争也愈发激烈。录播产品现还没有形成行业标准，产品五花八门，行业鱼龙混杂。
TIP1：哪些行业客户在使用录播产品？
TIP2：通常老师与学生之间的教学形态有哪些？
TIP3：教育行业为什么要使用录播产品？
TIP4：如何解决跨学校、跨校区、跨专业的学习时间、地点冲突？
TIP5：假如你作为用户，你希望录播产品有哪些功能？
TIP6：录播产品给教育行业带来哪些价值？
TIP7：录播产品的发展趋势如何？
————————————————————————————
近十年来，随着数字化教育的迅猛发展，学校、政府、企业都在大力推广E-learning教育模式，随着国外著名大学哈佛、麻省理工大学等高清视频公开课在国内产生的巨大反响，众多国内高校纷纷组织名师录制高清视频课程，为广大学子提供免费的教育大餐，录播系统因为能方便而快速的录制课程，而成为学校信息化建设的重点。
[image: ]
我国幅员辽阔，经济发展不平衡，所以教育资源极为不平衡，尤其是优质教育资源短缺，甚至导致了学区房的出现。因此，最大限度的实现教育资源的共享已成为现在教育改革的重中之重。这在很大程度上刺激了在线教育的发展，从而为录播系统提供了广阔的市场空间。
随着教育部把“以视频公开课为突破口，探索教育资源建设和共享新模式和新机制”列入工作重点，录播系统在教育领域如何更好的满足客户需求，成为新的市场突破点。
根据某调研机构的数据，2014年，录播在教育领域的渗透率仅为5.5%，而据统计，国内共有各类教室332万余间并未安装录播系统，由此可见，教育领域潜在市场庞大。
2014-2018我国录播市场容量预测
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话术：
随着我们刚所探讨录播产品的需求和发展趋势，总结产品形态发展趋势如下：
1、 价格亲民化，目前录播产品造价过高的现状将会被改变，价格的降低将导致中小录播教室市场的爆发，进一步激活市场容量。
2、 录播产品将由比拼摄像头数量，进一步走向简约化，注重简单易用。
3、 互动功能被重视，用户不再关注精品录播教室建设，注重简约的互动录播教室建设，真正时间教育资源公平化。
4、 主体用户不再是学校和老师，录播应用更加适应学生和家长，回归教育的本源，教育为学生服务。
5、 互联网化，教育资源不出校的状况将改变，学生通过互联网可以参与不同老师的课堂。
————————————————————————————————————
[bookmark: _Toc518483284]资源管理平台
[image: D:\文件\录播产品线工具库\08产品相关图片-技术参数-控标参数\01产品图片\HST-R200-R300前面图.png]
资源平台是实现录播教室的集中化管理平台，对一个学校或者一个区域中的录播教室进行集中管理，所指管理包括直播管理、点播管理、设备管理、组织架构管理、用户管理、课堂管理、资源管理等；在此基础上实现校园录播的自动化和常态化。
同时与会议系统相结合，实现对远程课堂互动的管理。
[bookmark: _Toc518483285]HST-R系列互动录播主机
HST-R系列互动录播是一款集录播、互动、导播、自动跟踪功能于一体的录播系统，实现的老师、学生和讲课PPT信号的全方位记录；基于国际标准的H264视频编码和AAC音频编码技术，把音视频信号记录成标准的MP4文件，应用先进的图像分析算法，实现自动导播和自动跟踪功能，从而实现电影模式的录制，即HST-R系列互动录播支持电影模式和资源模式同时录制；HST-R系列互动录播自带直播点播功能，采用标准的RTMP流媒体协议，实现无插件播放，用户可以通过IE、火狐、谷歌、safari浏览器观看直播、点播课件；同时，支持对外推送标准RTMP流，实现录播数据接入第三方流媒体平台；基于联想视频会议技术，HST-R系列互动录播集成了视频会议功能，实现教室与教室音视频互动，PC、移动终端等设备与录播教室的远程音视频互动，真正实现远程教学。
HST-R系列互动录播采用linux嵌入式操作系统，更加安全可靠，免于病毒侵害；系统基于B/S架构构建，可以通过浏览器对系统进行远程管理、接收直播点播、下载/导出课件；同时系统也支持通过客户端软件远程控制导播和互动，远程控制摄像头；除了软件管理手段，我们还支持导播键盘和平板录播简易控制台接入录播设备，通过键盘、平板录播简易控制台管理和控制录播。
· HST-R100互动录播主机（常态化录播）
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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]HST-R100互动录播支持2路视频和1路VGA输入，HDMI、VGA视频输出；支持2个MIC输入接口，1个 Line in输入接口，1个Line out输出接口；内置1T机械硬盘，满足常态化录课需求。
	编号
	部件
	说明

	1
	VGA接口
	输出录播的导播图像或者互动图像

	2
	COM接口
	2个COM采集串口数据，COM1口接导播键盘

	3
	网口
	1个LAN连接互联网，3个内置网口交换机只能用来接网络摄像机和VGA编码器

	4
	音频接口
	2个MIC输入接口，1个 Line in输入接口，1个Line out输出接口

	5
	HDMI接口
	输出录播的导播图像或者互动图像

	6
	USB接口
	3个USB3.0接口

	7
	电源接口
	外置DC19V的电源输入适配器
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摄像机集成高清214万象素, 1/2.8” Exmor CMOS, 20倍光学变焦, 最高可达1080P60视频格式输出的特写摄像机和3.73MM定焦广角全景摄像机，全景摄像机的视场角达到水平92度,垂直50度, 最高可达1080P60的视频格式输出, 且摄像机内部根据跟踪状态可作自动切换。摄像机自带一个电源接口, 两个HD-SDI视频输出接口, 一个RJ45网口作远程升级用, 方便维护, 一个8芯转RS232或RS485接口, 方便与PC连接调试。摄像机可支持VISCA和PELCOD控制协议。提供壁装和天花板两种安装方式。
老师跟踪摄像机
1. 高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低；
2. 单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况。
3. 跟踪技术采用图像分析+人脸识别双项技术，可以锁定跟踪单个目标, 即使教师长时间完全静止在讲台上，在教师脸部不被完全遮挡的情况下，摄像机仍能一直锁定跟踪教师，不会跟踪其他目标；教师走下讲台后能继续跟踪, 跟踪范围覆盖到整个教室跟踪时，教师在人脸不被完全遮挡的情况下，不会被其他运动目标干扰。
4. 单台摄像机集成高清214万象素, 1/2.8” Exmor CMOS, 20倍光学变焦, 最高可达1080P60视频格式输出的特写摄像机和3.73MM定焦广角全景摄像机，全景摄像机的视场角达到水平92度,垂直50度, 最高可达1080P60的视频格式输出, 且摄像机内部根据跟踪状态可作自动切换。
5. 自带最低不少于8个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内，班班通液晶一体机、投影机、反光的黑板、物体等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。
6. 摄像机自带一个电源接口, 两个HD-SDI视频输出接口, 一个RJ45网口作远程升级用, 方便维护, 一个8芯转RS232或RS485接口, 方便与PC连接调试.
7. 摄像机可支持VISCA和PELCOD控制协议.
8. 免费提供跟踪控制软件, 可对摄像机的各类参数(包括跟踪区域,屏蔽区域,跟踪参数,基本参数等进行设定), 设置简单易用.
9. 提供壁装和天花板两种安装方式.
10. 通过控制软件可自定义摄像机各动作返码
学生跟踪摄像机
1. 高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低；
2. 单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况。
3. 单台摄像机集成高清214万象素, 1/2.8” Exmor CMOS, 20倍光学变焦, 最高可达1080P60视频格式输出的特写摄像机和3.73MM定焦广角全景摄像机，全景摄像机的视场角达到水平92度,垂直50度, 最高可达1080P60的视频格式输出, 且摄像机内部根据跟踪状态可作自动切换。
4. 当单个学生站立时，对单目标进行特写拍摄，当两个目标站立时，把两个目标框住进行特写。当多个学生连续逐个站立时，会连续逐个显示多个学生的特写画面（而不是一下切换到学生全景）；全部学生坐下时, 切换到全景画面.
5. 学生的举手、教师或者学生在教室的走动不会造成误跟踪，只定位有起立动作的学生。
6. 不受教室形状影响，即使阶梯教室也可适用；
7. 自带最低不少于8个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内，班班通液晶一体机、投影机、反光的黑板、物体等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。
8. 摄像机自带一个电源接口, 两个HD-SDI视频输出接口, 一个RJ45网口作远程升级用, 方便维护, 一个8芯转RS232或RS485接口, 方便与PC连接调试.
9. 摄像机可支持VISCA和PELCOD控制协议.
10. 免费提供跟踪控制软件, 可对摄像机的各类参数(包括跟踪区域,屏蔽区域,跟踪参数,基本参数等进行设定), 设置简单易用.
11. 学生跟踪摄像机的安装位置可以是安装黑板的整个教室前部墙壁，不局限于黑板的正上方，也不会是学生易于触碰的高度。
12. 通过控制软件可自定义摄像机各动作返码.
13. 提供壁装和天花板两种安装方式。
[bookmark: _Toc518483288]音频处理器（互动型）/HST-EA0505U
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产品参数：
1、 2路话筒（REC可接2-4个录音话筒）、1路线路输入、2路远程视频会议输入
2、 1路远程视频会议输出，1路扩声线路输出，1路耳机监听输出、2路功放输出
3、 内置话筒高清远距离动态采样分析电路，话筒高清拾音半径可达 6 米；
4、 现场扩声及录音采集分别由不同电路处理，更加确保录音及扩声的品质；内置路由，无需软件调试，即插即用。
5、 -18DB 的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比。无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高；
6、通过混响消除算法，减少全向高灵敏拾音话筒在大混响环境下录音声音空旷环境的现象；
7、利用 AGC 话筒电平自动增益控制，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象；
8、 系统安装后，无需复杂设置，主机仅3个音量旋钮（视频会议输入电平旋钮；话筒电平旋钮；功放电平旋钮）和1个电源开关，免软件调试，操作简易方便；
9、远程视频会议中，可利用 AEC 功能完全消除回声现象，结合混响消除算法实现1.8S以下大混响环境下全频段全双工回声消除功能； 
10、输入处理：背景降噪（ANC），增益控制（AGC）,远程回声消除（AEC）                                                                                              11、2×50W  8Ω
12、 采样率  　48K 
13、 频率响应  20HZ-20kHz 
14、 通道噪声 　<-90dBu 
15、 动态范围：　99dBU
[bookmark: _Toc518483289]音频处理器（互动型）/ HST-EA1707U
[image: EA1707U.jpg]
产品参数：
1、 17进7出
2、 12路话筒（PA/REC可选）
3、 4路线路输入1路远程视频会议输入；
4、 2路线路扩声，2路辅助线路，1路远程视频  会议输出及1录专业录音输出;
5、 内置话筒高清远距离动态采样分析电路，话筒高清拾音半径可达 6 米；
6、 现场扩声及录音采集分别由不同电路处理，更加确保录音及扩声的品质；
7、 内置路由，无需软件调试，即插即用。
8、 -18DB 的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比。无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高；
9、 通过混响消除算法，减少全向高灵敏拾音话筒在大混响环境下录音声音空旷环境的现象；
10、 利用 AGC 话筒电平自动增益控制，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象；
11、 系统安装后，无需复杂设置，主机仅3个音量旋钮（视频会议输入电平旋钮；话筒电平旋钮；功放电平旋钮）和1个电源开关，免软件调试，操作简易方便；
12、 远程视频会议中，可利用 AEC 功能完全消除回声现象，结合混响消除算法实现1.8S以下大混响环境下全频段全双工回声消除功能；
13、 输入处理：回声消除（AEC），背景降噪（ANC），增益控制（AGC）。 
14、 自带功放：2×100W    8Ω 
15、 采样率  　48K 
16、 频率响应  20HZ-20kHz
17、 通道噪声 　<-90dBu 
18、 动态范围：　99dBU
[bookmark: _Toc516652866][bookmark: _Toc518483290]产品特色
话术：
联想录播系统是一套针对教育信息化的痛点和需求，利用自身在视频会议领域长期积累的音视频及实时互动的技术优势，建立起一个连通的环境，让不同地方的多个教室可以同上一堂课，并可进行录制、播放、互动、云管理等，帮助各级教育院校打造出“智慧教育” 的教学应用生态系统，助力实现全面教育信息化。
我们针对行业需求，产品定制相应系统特色功能，满足行业客户的需要。
[bookmark: _Toc361326581][bookmark: _Toc361419474][bookmark: _Toc361571420][bookmark: _Toc361576312][bookmark: _Toc351576826][bookmark: _Toc361229570][bookmark: _Toc382300248][bookmark: _Toc423105708][bookmark: _Toc500264652][bookmark: _Toc518483291]国家精品视频公开课的拍摄标准
	国家精品公开课标准
	技术指标

	高清文件格式1920*1080
	同时支持实时录制及后期编辑生成

	多通道、多文件录制自定义
	最高支持7路高清视频同时录制，每路均带双声道音频

	支持H.264编码 MP4格式
	支持，并支持所有主流视频格式

	音频录制
	支持标准的AAC音频编码

	唇音同步
	符合广电同步标准，小于2帧 ，约80ms


[bookmark: _Toc500264653][bookmark: _Toc518483292]广播级录制质量
真正的高质量画面内容录制不仅仅与摄像机、摄像头的选择有关，而是与前期拍摄设备、视音频采集设备、录制设备及编解码软件性能、后期图像处理功能及软件有关系。因此，要真正达到广播级的录制质量，必须从摄像机到采集卡、到录播设备的编解码，最后生成广播级的质量。
[bookmark: _Toc518483293]自动上传课件
精品录播系统支持：自动、手动、定时三种方式上去到资源平台点播，或者上去到第三方平台录制备份课件。
[bookmark: _Toc500264654][bookmark: _Toc518483294]云平台直播
支持对第三方直播平台推送RTMP码流，实现互联网云端直播，可以对每个教室可配置单独的直播地址，或者多教室同步直播。
[bookmark: _Toc500264655][bookmark: _Toc518483295]录制课件USB本地导出
录播主机具备USB导出功能，在录播主机上正确的插入存储硬盘或者U盘，只需在WEB平台上点击鼠标，即可把当前录制的课件导出。
[bookmark: _Toc500264656][bookmark: _Toc518483296]多模式的画面录制
系统能实现单画面电影模式、资源模式、画中画模式、互动单流多画面模式的录制，四种模式可自由设置和选择。
[bookmark: _Toc444518399][bookmark: _Toc500264657][bookmark: _Toc518483297]基于图像分析的自动导播技术
  精品录播采用基于图像分析技术实现自动导播，不需要额外的导播台硬件，降低系统成本；此技术包含老师运动检测算法、学生运动检测算法和PPT翻页检测算法；老师运动检测算法检测老师在讲台区域的横向运动；学生运动检测算法首先需要通过人脸识别技术识别学生，然后采用运动检测技术检测学生的起立坐下动作；PPT翻页检测算法通过运动检测技术来识别PPT课件是否翻页。根据上述图像分析算法，实现如下导播策略，默认状态下保持在老师画面，在检测到学生起立动作时，切换到学生画面，在检测到学生坐下动作时切换到老师画面，在检测到PPT翻页时切换到PPT画面，如果PPT在5秒内无动作，则切换回老师画面。
[bookmark: _Toc444518400][bookmark: _Toc500264658][bookmark: _Toc518483298]H.264编码技术
精品录播采用国际标准编码算法H.264来对视频编码，此算法有压缩率高、图像质量好、通用性强等特点。在同等图像质量下，相比其它编码算法只需要更少的带宽支持，这使得视频更加适应于网络传播；H.264编码算法被多个平台所支持，故H.264编码的视频能够很好的适应跨平台播放的需求。
[bookmark: _Toc444518401][bookmark: _Toc500264659][bookmark: _Toc518483299]RTMP流媒体直播点播技术
精品录播采用流行的RTMP流媒体技术实现直播点播功能，此技术为Adobe公司实现，是现行行业标准，相比其它流媒体技术拥有延长小的特点。客户端采用Flash播放技术，而Flash插件被众多浏览器广泛支持，故，采用RTMP流媒体技术，能得到更多浏览器的兼容，包括IE、火狐、谷歌等流行浏览器。
[bookmark: _Toc516652867][bookmark: _Toc518483300]产品定位
话术：
联想录播系统产品线，应对行业不同应用需求，匹配不同解决方案，满足客户常态化录播、普通录播、精品录播等不同教学培训应用。
———————————————————————————————————

	产品型号
	方案
	功能
	产品定位
	备注

	HST-R100
	 2+1
	2机位网络录播，录制4路1080P视频，老师上课全景、学生全景和VGA课件采集
	定位常态化录播，支持跟踪，高性价比，使用网络摄像机部署简单
	


[bookmark: _Toc516652868]



[bookmark: _Toc518483301]产品优势
话术：
在行业产品五花八门、鱼龙混杂的情况下，我们产品有什么优势？我们需要充分考虑教育行业老师、学生和家长的需求，通过音视频应用优化及产品形态优化，形成行业中属于自己别具一格的优势。
· 多功能一体化
精品录播集录播、导播、跟踪、互动多功能于一体，大幅降低了硬件成本，降低了系统复杂度，无论在施工过程，还是在用户日常使用和维护过程，都大幅简化的工作，节省了时间成本。
· 多样化管理接口
精品录播提供基于web的远程管理、基于客户端的远程管理、基于导播键盘的本地管理三种管理方式，为录播管理提供了灵活性，进而提高录播设备在不同场景下的可用性。
· 标准化
精品录播无论视频编解码、流媒体、课件、管理接口都采用流行的国际标准，大幅增加HST-R系列互动录播的兼容性，提高可用性，更适应与其它第三方平台对接。
· 易用性
易施工，在客户现场，只要安装施工说明书把3路视频接到对应接口，把摄像头控制线接入对应接口，连接好视频显示设备和音频输入输出设备，启动互动录播，通过web访问录播设备默认地址，修改成用户指定的IP地址后，就可以开始录课，而不需要复杂的配置。
易管理，采用web远程管理方式，随时随地，只要与录播设备的网络通信畅通，就可以对其进行管理。
易使用，提供导播键盘控制，实现一键上课、一键下课，很大的方便老师操作；同时提供远程控制客户端，操作员可以通过网络远程控制录播设备，从而实现对课堂的面干扰。
· 稳定性
采用嵌入式linux操作系统，更加安全可靠，无病毒侵害之忧;采用工业级硬件设备，能够7*24小时稳定运行；完善的测试过程管理，保证软件稳定性，实现7*24小时不宕机，大幅提高系统的稳定性，MPBF>5000小时（提供证书）。
· 高性能
精品录播采用先进的软件技术，实现传统录播厂商需要三台设备完成的工作，集录播主机、导播台、互动终端三台设备于一体，一方面提高了硬件利用率，另一方面大幅降低了成本。
· 标准支持
支持RTMP流媒体直播点播协议
支持H264视频编码标准
支持AAC音频编码标准
支持MP4视频标准格式
支持标准http协议
支持Scorm1.2课件标准
· 可扩展性
对外提供标准http接口，可供二次开发，与第三方平台集成。
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