北京联想（会议系统+精品录播+资源平台）招标参数
	序号
	产品名称
	产品技术要求
	数量

	一、多功能厅会议系统

	1 
	视频会议
服务器软件
	1) 支持web管理后台，支持组织机构树，支持超级管理员和分级管理员同时管理会议后台，系统注册用户数不受限制。
2) ★支持硬件终端和软件客户端同时参会，软件客户端支持Windows、Mac OS、iOS、Android等主流操作系统，满足PC电脑、平板电脑、安卓TV、移动手机等多终端接入。
3) 系统采用基于H.264、MPEG-4等主流的视频编解码标准协议。
4) 系统采用基于AMR-WB、G.722.1等主流音频标准协议。
5) 支持同一会议室内多路混音，满足多分会场同时参与会议讨论。
6) 支持高清1920*1080视频分辨率，并向下兼容标清分辨率。
7) 超强的网络适应能力以及多种QOS保障机制，降低网络不稳定对会议的影响。
8) 支持集群部署、级联部署等部署方式，满足后续超大用户并发数会议需求。
9) 支持多个会议并发进行，各会议独立、互不干扰，且单个会议支持不低于2000个并发参会用户。
10) 高安全可靠性设计：采用加密技术以及多级权限管理等安全机制，保证用户会议的安全。要求支持会议音视频数据采用基于DES和RSA的混合加密体制。
11) ★为了提高系统安全性，须支持音视频数据传输只占用一个端口，并且可根据客户网络情况进行端口号的修改。
12) ★根据后期需求，可支持固话和手机接入，通过视频会议终端，可直接拨号呼叫座机号码或手机号码的方式接入会议，满足外地人员在网络信号不佳的地方也可以顺利入会（提供相关界面截图并盖章厂家公章）。
13) 支持预设会议室的音视频参数，可以统一各会场的码流与帧率等参数。
14) 系统提供丰富的API接口，能够与第三方即时通信软件、OA系统等进行人员、组织结构、信息推送等内容的集成。
15) 具有会议通讯记录功能，查阅会议日志，可查询登录的用户账号、登录的IP地址、登录入会时间以及退出会议时间等会议信息。
16) 支持多级系统权限划分，提供系统管理员、组织管理员和普通用户多级权限，可以根据需要方便的进行设置；其中，系统管理员角色用于查看和管理整个系统。
17) ★支持通过IP网络接入监控摄像头，便于后续调用监控摄像头图像，而无需部署其他专业摄像机，支持海康、大华等主流监控摄像头品牌（提供相关界面截图并加盖厂家公章）。
18) 后台支持添加用户账号，账号可备注填写个人信息，如电话号码、邮箱地址等；支持用户账号的批量创建。
19) 管理后台可以创建“固定会议室”、“预约会议室”，支持多种与会用户登陆方式：“用户名密码登陆”、“匿名登陆”、“会议室密码登陆”，支持网页Web登陆。
20) ★支持会议室预约功能，可提前预约会议的开始时间和结束时间（提供相关界面截图并加盖厂家公章）。
21) ★支持会议通知功能，可通过邮件或手机短信的方式、将会议通知发送给所有与会者，通知与会者按时登录系统参会（提供相关界面截图并加盖厂家公章）。
22) 系统支持7x24小时不间断运行、保证长时间运行正常，未发生系统崩溃等严重问题。
23) 后台管理中按照会议发起人、会议类型等参数统计分析会议召开次数，便于管理员进行视频会议管理的统计分析。
24) 系统长时间运行正常，未发生系统崩溃等严重问题；系统在指定并发用户容量进行长时间会议未出现严重问题。
	1套

	2 
	高清视频会议硬件终端
	1) ★嵌入式硬件终端， 19寸标准机架式设备，设备高度≤1U。
2) 系统采用基于H.264、MPEG-4等主流的视频编解码协议。
3) 最高支持1080P高清视频画面，并可以向下兼容至标清等多种图像分辨率。
4) 支持视频帧率和视频码流可调，视频帧率要求在0-30帧，视频码流要求在3Mbps范围内可任意调整，各会场可根据现场网络情况进行灵活调整。
5) ★支持多种布局方式，支持不低于60分屏布局模式，主会场可任意切换视频布局（非轮巡模式，提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
6) 支持视频轮巡功能，可自定义设置视频轮巡的时间和轮巡的视频数量。
7) ★支持采集音量自动调节、回音消除、音频降噪、自动增益、静音检测等功能（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
8) ★支持共享播放音视频文件，支持播放mp4等常规格式的高清影音文件（不接受外接电脑共享电脑桌面方式，提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
9) 共享播放视频文件时，支持实时拖动播放进度以及播放音量调节，可自定义设置播放视频的帧率和码流等参数，保证视频播放的流畅性。
10) ★支持文字聊天功能，支持文字群聊和文字私聊，会议管理员可以控制是否允许文字聊天功能，包括文字群聊和文字私聊（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
11) ★支持文档共享功能，支持word、PPT、excel、PDF、jpg等常用的电子文档格式，支持同时打开不低于5个文档，方便随时进行文档内容的切换共享（不接受外接电脑共享电脑桌面方式，提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
12) 具有共享文档文件的预先上传，可提前将文档文件上传至服务器，方便随时调取文件进行共享。
13) ★支持加水印功能，可将用户名称作为水印内容显示在会议界面，作为水印内容的用户名称将禁止修改（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
14) ★支持电子白板功能，电子白板支持放大、缩小、标注、翻页等辅助功能（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
15) ★支持会议室锁定功能，有权限的会议主持人可进行会议室的锁定，防止其他与会议无关人员加入会议（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
16) ★系统支持在线点名功能，被点名的该会场摄像头视频可自动打开，便于观看检查该会场是否所有参会人员全部到齐（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
17) 支持文件传输功能，传输的文件格式没有限制，满足多个会场之间的资料共享存档，该功能可由会议主持人进行全局控制。
18) 支持摄像头的远程遥控和参数调整等，支持有权限的与会人员远程调节其他与会者的相关视频参数和音频参数。
19) ★支持电子投票功能，支持自定义投票内容并指定投票人员（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
20) 支持会议录制功能，录制生成的文件支持以标准的MP4格式保存，便于后期点播观看。会议录制时可选择同时录制图像和声音，也可只录制声音或视频画面。
21) ★支持横幅功能，具有屏幕公告栏显示效果，支持自定义公告内容并进行滚动循环播放（提供相关界面图片并加盖厂家公章）。
22) ★支持分组会议功能，可在会议过程中随时发起/停止分组会议，每组成员可进行多路语音交流。
	1台

	3 
	高清会议
摄像机
	1) 为保证系统的稳定性和兼容性，配置的高清会议摄像机需与视频会议系统平台为同一品牌。
2) 1/2.8" Type Exmor CMOS，有效像素207万像素，最高支持500万像素。
3) 20倍光学X12倍数字变焦，视角55.4°
4) 视频格式支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97；
5) 最多匹配255个预置位，超静音云台/支持H.264/H.265视频压缩。
6) 支持ONVIF/GB/T28181/RTSP/RTMP网络协议。
7) 支持VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议/支持RS232级联。OSD菜单/支持RS-232C/485
8) 水平-170°～+170°/垂直-30°～+90°
9) 视频同步输出接口：3G-SDI/DVI/RJ45
10) 支持射频遥控器/桌面安装/吸顶安装/壁挂安装，并提供标准三角架安装接口。
	2台

	4 
	高清电视机
	1) 具备HDMI等常规视频输入接口，支持1080P视频分辨率。
	1台

	5 
	无线话筒
（一拖四）
	1) 频率范围：640-690MHz
2) 调制方式： FM调频
3) 可调范围：50MHz
4) 信道数目：200
5) 信道间隔：250KHz
6) 最大频偏：±45KHz
7) 音频响应：50Hz-18KHz(±3dB)
8) 综合信噪比：>105dB
9) 综合失真：≤0.5%
10) 工作温度：-10℃-- +40℃ 
	1套

	6 
	全数字会议系统主机
	1) 兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 
2) 超五类屏蔽线，100M网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响； 
3) 内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，最大支持4000台会议单元； 
4) 最大能同时开8个话筒，15+1路同声传译； 
5) 48K采样，24bit A/D，D/A，带宽20Hz~20KHz完美音质； 
6) 32bit高速浮点DSP处理，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰音质； 
7) TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制； 
8) 具有15+1通道同传输出，连接红外同声传译或录音设备； 
9) 具有8个话筒单独输出，可以连接录音设备单独录音； 
10) 配合电话耦合器，可以进行远程电话会议； 
11) 配合摄像跟踪系统可现实摄像自动跟踪； 
12) 主机和PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 
13) 双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断； 
14) 提供原音平衡、非平衡、数字光纤输出； 
15) 具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）； 
16) 发言人数限制，发言单元1，2，4，6可调； 
17) 可以不用PC软件，独立进行会议，也可以使用PC软件进行会议； 
18) 提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务； 
19) 支持在线更新代码； 
20) 全数字会议主机可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。
	1台

	7 
	全数字会议系统桌面式主席发言单元
	1) 主席单元具备优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元； 
2) 无通道选择功能，无扬声器，只能听原音通道语言； 
3) 电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈； 
4) 电容触摸按键，无机械声，寿命长，防水。
	1个

	8 
	全数字会议系统桌面式代表发言单元
	1) 无通道选择功能，无扬声器，只能听原音通道语言； 
2) 电容式心型指向性麦克风，带有双色提示圈； 
3) 电容触摸按键，无机械声，寿命长，防水。
	10个

	9 
	10米延长线
	13P DIN线缆，一公一母接口，传输距离最远可达1000米
	1根

	10 
	全数字会议系统连接盒
	1) 采用"手拉手"方式连接； 
2) 采用8芯高密航空接口，带螺帽旋钮式接头连接，使设备连接更加稳固； 
3) 每个数字接口可连接2组发言单元； 
4) 通过"LINK"接口连接上一个数字接口或直接连接会议主机和有源扩展连接盒； 
5) 通过"NEXT"接口连接下一个数字接口。
	6台

	11 
	数字音频处理器（8in8out)
	1) 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面
2) 8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节；
3) 8路平衡式线路输出；
4) 采样率：48kHz；
5) 编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能；
6) 支持RC面板远程控制；
7) 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；
8) 输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；
9) 内置自适应回声消除AEC；
10) 内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；
11) 多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式；
12) 全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调；
13) LAN多用途数据传输及调试接口；
14) GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入，4路电压输入控制，4路逻辑输出；
15) RS-232  双向串行控制接口；
16) 支持8组场景预设功能。
17) USB2.0，录放接口；
	1台

	12 
	专业数字功放
	1) 通道数：2
2) 立体声模式@4Ω，每通道 900W
3) 立体声模式@8Ω，每通道600W
4) 桥接模式@8Ω，1200W
5) 桥接模式@16Ω，600W
6) 频率响应：20Hz - 20KHz (10W@8Ω ±0.5dB)
7) 信噪比：90dB
8) 总谐波失真(THD)：0.2%
9) 互调失真(IMD)：0.1%
10) 阻尼系数(20Hz-200Hz)：200
11) 通道隔离度：60dB @ 1KHz
12) 电压转换速率：50V/μs @ 8 Ω
13) 模拟输入阻抗：平衡输入为10KΩ
14) 总延时（输入至输出）：模拟输入：210uS、AES输入：116uS 
15) 模拟电压增益(8Ω负载额定输出)：32dB
16) 模拟输入最大输入电平：+20dBu
17) 模拟输入ADC转换器：92KHz 24Bit采样，120dB动态范围
18) AES数字输入最小电压幅度：200mVp-p
19) AES数字输入最大电压幅度：2500mVp-p
20) AES数字输入：92KHz 24Bit采样
21) 工作电压：AC120-240V 50/60Hz
22) 功率因数：>0.96 @ >100W
23) 1/4额定功率下的效率 85%
24) 电源连接器规格：品字尾电源线3*0.75mm-250VAC/10A-1.8米 CCC认证
25) 过载保护：过压、欠压、过流、超温；
26) 工作温度：0°-45°C / 32°- 113°F
	1台

	13 
	专业数字功放
	1) 通道数：4
2) 立体声模式@4Ω，每通道 600W
3) 立体声模式@8Ω，每通道 300W
4) 桥接模式@8Ω，1200W
5) 桥接模式@16Ω，600W
6) 峰值输出电压/电流，70V/17.5A
7) 频率响应：20Hz - 20KHz (10W@8Ω ±0.5dB)
8) 信噪比：90dB
9) 总谐波失真(THD)：0.2%
10) 互调失真(IMD)：0.1%
11) 阻尼系数(20Hz-200Hz)：200
12) 通道隔离度：60dB @ 1KHz
13) 电压转换速率：50V/μs @ 8 Ω
14) 模拟输入阻抗：平衡输入为10KΩ
15) 总延时（输入至输出）：模拟输入：210uS、AES输入：116uS 
16) 模拟输入灵敏度(8Ω负载额定输出)：+4dBu
17) 模拟电压增益(8Ω负载额定输出)：32dB
18) 模拟输入最大输入电平：+20dBu
19) 模拟输入ADC转换器：92KHz 24Bit采样，120dB动态范围
20) AES数字输入最小电压幅度：200mVp-p
21) AES数字输入最大电压幅度：2500mVp-p
22) AES数字输入：92KHz 24Bit采样
23) AES数字输入灵敏度：-20dBFS
24) LED状态指示器：电源、AES、 OTW、电平-CLIP、通道
25) 工作电压：AC120-240V 50/60Hz
26) 功率因数：>0.96 @ >100W
27) 1/4额定功率下的效率 85%
28) 功耗：1/4最大输出功率@8Ω:600W 空载:26W
29) 电源连接器规格：品字尾电源线3*0.75mm-250VAC/10A-1.8米 CCC认证
30) 过载保护：过压、欠压、过流、超温；
31) 工作温度：0°-45°C / 32°- 113°F
	1台

	14 
	10"同轴全频扬声器
	1) 类型： 10"同轴全频扬声器
2) 功率： 连续150W/节目300W/峰值600W
3) 额定阻抗： 8Ω
4) 灵敏度(1Ｗ@1Ｍ)： 97dB
5) 最大声压级(SPL)： 125dB
6) 频率响应： 60Hz-20kHz
7) 有效分频点： 2.2kHz
8) 连接器类型： Speakon
9) 指向性(H×V)： 70°×70°
10) 高频驱动器保护： 保护灯
11) 把手： 1
12) 低频驱动器保护： 10"
13) 磁体重量： 1345g
14) 低频音圈： 50mm/2"
15) 框架材料： 压模铝
16) 高频音圈： 2"
17) 出口截面： 1"
18) 振动膜材料： 钛质
19) 倒相孔： 辐射状
20) 涂层： 黑色喷漆
21) 箱体材料： 18mm桦木胶合板
22) 网格 ： 钢制网面
	6只

	15 
	电源时序器
	1) 输入电压：AC220V/50Hz 
2) 额定功率：3200W,总容量10A
3) 输出功率：每路插座最大输出电流10A
4) 交流电压指示表
5) 多媒体电源插座
6) 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接
7) 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座
8) 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 
9) 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示
	1台

	16 
	设备机柜
	32U设备机柜。
	1台

	17 
	线材辅材
	视频线、音频线、网络等线材辅材。
	1批

	二、精品录播教室

	1 
	互动录播
服务器
	1) ★多功能一体化：集录播、导播、跟踪、互动多功能于一体。
2) ★稳定性：采用嵌入式linux操作系统和工业化硬件平台，大幅提高系统的稳定性，MTBF>50000小时。
3) 可扩展性：远程管理API,对外提供标准http接口，可供二次开发，与第三方平台集成。
4) 标准支持：RTMP流媒体直播点播协议，H264视频编码标准，AAC音频编码标准，MP4视频标准格式，标准http协议。
5) 多样化管理接口：提供基于web的远程管理、基于客户端的远程管理、基于导播键盘的本地管理三种管理方式，为录播管理提供了灵活性，进而提高录播设备在不同场景下的可用性。
6) RTMP流媒体直播点播技术，无需安装插件。
7) ★单台设备支持20个用户的在线网页直播和点播。
8) 最大支持7路音视频录制，支持课件的后期编辑。
9) 标准H.264编码和AAC音频录制成教育行业要求的MP4视频格式。
10) ★支持资源模式、电影模式、画中画模式和互动单流多画面录制课件。
11) ★支持本地设备使用U盘导出课件。
12) 基于图像分析的自动导播技术：互动录播采用基于图像分析技术实现自动导播，不需要额外的导播台硬件，降低系统成本。
13) ★互动录播服务器视频输出接口支持查看本地导播台画面和远端互动画面。
14) ★支持VGA图片索引功能。
15) 支持FTP上传到第三方设备，支持自动、手动、定时上传三种方式。
16) 支持导播台控制软件6种导播特效设置以及对课件的台标和字幕设置。
17) ★支持导播台直接登录互动，实现主讲教师与远端听讲教室在线互动功能，无需额外增加视频会议终端。
18) ★导播台在线互动支持与远端用户文字聊天功能。
19) 支持三种导播模式：自动、手动和半自动模式，导播台支持对摄像机云台的控制以及资源图像的开启/关闭，实现用户更便捷、简单的操作。
20) 支持设置课件的分辨率、码流大小时显示录制课件所需容量大小，人性化的设置便于用户更好的体验。
21) 支持远程升级、重启和关闭互动录播服务器。
22) ★支持所有标准IPC接入。
23) ★支持向乐视云、腾讯云等直播云平台推流，支持多路同时推流,支持不少于4路对外同时推流。
24) ★互动录播播放器支持本地播放资源模式文件，多路视频同时播放。
25) ★互动录播服务器软件著作权。
26) ★导播管理软件著作权。
27) ★互动录播控制台软件著作权。
28) ★互动录播服务器3C认证证书。
29) ★互动录播服务器-CE-EMC证书。
30) ★互动录播服务器-CE-LVD证书。
31) ★互动录播服务器-FCC证书。
32) ★互动录播服务器-RoHS证书。
33) ★互动录播服务器MTBF5万小时认证。
	1台

	2 
	互动录播服务器软件
	1) 支持资源模式、电影模式录制
2) 支持在线直播、点播
3) 支持课件管理
4) 支持音视频参数配置
5) 支持一键上课、下课
6) 支持远程互动课堂
	1套

	3 
	互动录播控制台软件
	1) 扫描录播主机：打开扫描后，录播设备列表页面，列表会把同一网段的所有录播设备显示出来，双击列表设备名称，服务器IP会自动填写到登录IP地址
2) 系统信息：查看系统的版本信息，系统信息包括设备型号，序列号，WEB版本，录制服务版本，互动终端版本，数据中心版本，导播台版本。
3) 画中画：打开画中画开关，可以在导播画面显示出，资源视频画中画图像。
4) 导播模式：分3种导播模式分别是自动导播、手动导播、半自动导播。
5) 自动导播：导播界面会跟踪老师摄像机和学生摄像机的动态，自动切换导播主画面，在自动导播模式下无法操作视频。
6) 手动导播：鼠标拖动老师全景，学生全景，VGA图像到导播画面，即可设置为导播主画面，手动导播下可以调节云台设置，设置摄像机方向，焦距和摄像机的预置位
7) 半自动导播：和自动导播相似，导播界面会跟踪老师摄像机和学生摄像机的动态，会自动切换到导播主画面，当画面切换到VGA画面时，此时VGA超时设置无效，必须得手动切换才能切换到其他画面。半自动导播模式下可以随时进行手动操作视频画面。
8) 上课和下课录制：点击开始上课按钮，开始录制课件。点击下课按钮结束录制。
9) 加入互动：在互动列表，选择互动室可以进入互动室，与远端听讲进行音视频互动。
10) 系统设置：系统设置有以下功能：视频设置、导播参数、导播设置、台标字幕、音频设置、互动设置。
11) 视频设置：视频设置页面有两种模式，资源模式和电影模式以及互动视频的参数设置，还有显示器设置，分辨率3种选择，标清（704*576），高清（1280*720）和全高清（1920*1080），设置不同的码率时文件录制大小不同，此时会将录制文件的大小计算出来。在显示器设置，可以选择连接上的显示器，调节显示器分辨率。
12) 导播设置：主要是针对自动导播模式下进行软件检测时的一些参数设置，VGA导播超时时间，学生画面自动检测线位置以及检测灵敏度。VGA导播超时时间只对于自动导播策略的情况下才生效，自动导播模式下当切换到VGA画面时，时间超时后会自动切换回老师画面。检测灵敏度就是检测到动态场景的灵敏度，灵敏度越高，越容易检测到，此时越容易画面切换。
13) 导播设置：导播画面可以设置拼接布局和叠加布局。叠加布局：接入互动广播后，小于三路广播时，采用广播视频叠加至本地导播视频上的布局方式，拼接布局：接入互动广播后，小于三路广播时，采用广播视频拼接至本地导播视频右边的布局方式。进行导播画面切换时可以选择多种不同的特效。进入互动后，大于三路广播时，布局方式统一：4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、12分屏、16分屏。
14) 台标字幕:可以在导播画面上传台标和设置字幕。
15) 音频设置：可以调节录播主机麦克风的增益和喇叭的音量。音频处理开关，勾选可以打开音频处理设置。
16) 配置互动：分为两种登录模式用户名登录和互动课堂号登录：对互动信息进行配置，包括互动服务器地址，端口，互动用户名和密码。 
	1套

	4 
	导播管理软件
	1) 实现自动导播、手动导播、半自动导播
2) 实现老师画面图像分析，老师人脸识别，记住老师
3) 实现学生画面图像分析，检测学生起立和坐下动作
4) 实现VISCA协议对摄像头的控制
5) 实现手动导播控制接口，接受外部指令，实现导播
6) 实现可以锁定VGA画面的半自动导播功能
7) VGA画面动态检测功能，捕捉VGA翻页动作，实现导播到VGA画面
	1套

	5 
	老师摄像机
	1) 高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低。
2) 单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况。
3) ★ 跟踪采用图像分析+人脸跟踪双项技术，可以锁定跟踪单个目标, 即使教师长时间完全静止在讲台上，在教师脸部不被完全遮挡的情况下，摄像机仍能一直锁定跟踪教师，不会跟踪其他目标；教师走下讲台后能继续跟踪, 跟踪范围覆盖到整个教室跟踪时，教师在人脸不被完全遮挡的情况下，不会被其他运动目标干扰。
4) ★具有教师身高自适应技术，始终保持不同身高教师的头部在画面中的合适位置。
5) 单台摄像机集成高清214万象素, 1/2.8” Exmor CMOS, 20倍光学变焦, 最高可达1080P60视频格式输出的特写摄像机和3.73MM定焦广角全景摄像机，全景摄像机的视场角达到水平92度,垂直50度, 最高可达1080P60的视频格式输出, 且摄像机内部根据跟踪状态可作自动切换。
6) 广角摄像机视频带畸变矫正。
7) 特写摄像机和广角摄像机视频颜色、亮度等一致。
8) 自带最低不少于8个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内，班班通液晶一体机、投影机、反光的黑板、物体等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。
9) ★摄像机自带一个电源接口, 两个HD-SDI视频输出接口, 一个RJ45网口作远程升级用, 方便维护, 一个8芯转RS232或RS485接口, 方便与PC连接调试。
10) 摄像机可支持VISCA和PELCOD控制协议。
11) ★免费提供跟踪控制软件, 可对摄像机的各类参数(包括跟踪区域,屏蔽区域,跟踪参数,基本参数等进行设定), 设置简单易用。
12) 提供壁装和天花板两种安装方式。
13) 通过控制软件可自定义摄像机各动作返码。
	1台

	6 
	学生摄像机
	1) 高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低。
2) 单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况。
3) ★ 跟踪采用图像分析+人脸跟踪双项技术，可以锁定跟踪单个目标, 即使教师长时间完全静止在讲台上，在教师脸部不被完全遮挡的情况下，摄像机仍能一直锁定跟踪教师，不会跟踪其他目标；教师走下讲台后能继续跟踪, 跟踪范围覆盖到整个教室跟踪时，教师在人脸不被完全遮挡的情况下，不会被其他运动目标干扰。
4) ★具有教师身高自适应技术，始终保持不同身高教师的头部在画面中的合适位置。
5) 单台摄像机集成高清214万象素, 1/2.8”Exmor CMOS, 20倍光学变焦, 最高可达1080P60视频格式输出的特写摄像机和3.73MM定焦广角全景摄像机，全景摄像机的视场角达到水平92度,垂直50度, 最高可达1080P60的视频格式输出, 且摄像机内部根据跟踪状态可作自动切换。
6) 广角摄像机视频带畸变矫正。
7) 特写摄像机和广角摄像机视频颜色、亮度等一致。
8) 自带最低不少于8个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内，班班通液晶一体机、投影机、反光的黑板、物体等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。
9) ★摄像机自带一个电源接口, 两个HD-SDI视频输出接口, 一个RJ45网口作远程升级用, 方便维护, 一个8芯转RS232或RS485接口, 方便与PC连接调试。
10) 摄像机可支持VISCA和PELCOD控制协议。
11) ★免费提供跟踪控制软件, 可对摄像机的各类参数(包括跟踪区域,屏蔽区域,跟踪参数,基本参数等进行设定), 设置简单易用。
12) 提供壁装和天花板两种安装方式。
13) 通过控制软件可自定义摄像机各动作返码。
	1台

	7 
	[bookmark: _GoBack]板书摄像机
	1) 1/2.8" Type Exmor CMOS，有效像素207万像素，最高支持500万像素。
2) 12倍光学X12倍数字变焦，视角72.5°
3) 视频格式支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97；
4) 最多匹配255个预置位，超静音云台/支持H.264/H.265视频压缩。
5) 支持ONVIF/GB/T28181/RTSP/RTMP网络协议。
6) 支持VISCA/PELCO-D/PELCO-P控制协议/支持RS232级联。OSD菜单/支持RS-232C/485
7) 水平-170°～+170°/垂直-30°～+90°
8) 视频同步输出接口：3G-SDI/DVI/RJ45
9) 支持射频遥控器/桌面安装/吸顶安装/壁挂安装，并提供标准三角架安装接口。
	1台

	8 
	板书定位传感器
	1) 内置板书检测算法，准确可靠。
2) 通过参数设置界面获取传感器图像，并在图像上用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域。
3) 板书开始、板书结束等切换码可通过参数设置界面任意自定义。
4) 只需一根通用网线，即可实现信号传输和供电，安装方便快捷。
	1个

	9 
	录播音频处理器
	5) 2路话筒（REC可接2-4个录音话筒）、1路线路输入、2路远程视频会议输入
6) 1路远程视频会议输出，1路扩声线路输出，1路耳机监听输出、2路功放输出
7) 内置话筒高清远距离动态采样分析电路，话筒高清拾音半径可达 6 米；
8) 现场扩声及录音采集分别由不同电路处理，更加确保录音及扩声的品质；
9) -15DB 的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比。无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高；
10) 通过混响消除算法，减少全向高灵敏拾音话筒在大混响环境下录音声音空旷环境的现象；
11) 利用 AGC 话筒电平自动增益控制，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象；
12) 系统安装后，无需复杂设置，主机仅3个音量旋钮（视频会议输入电平旋钮；话筒电平旋钮；功放电平旋钮）和1个电源开关，免软件调试，操作简易方便；
13) 远程视频会议中，可利用 AEC 功能完全消除回声现象，结合混响消除算法实现1.8S以下大混响环境下全频段全双工回声消除功能。；
14) 输入处理：背景降噪（ANC），增益控制（AGC）,远程回声消除（AEC）                                                                                              2×50W  8Ω
15) 采样率：48K 
16) 频率响应：20HZ-20kHz 
17) 通道噪声：<-90dBu 
18) 动态范围：99dBU
	1台

	10 
	录播话筒
	1) 直径为21mm的圆柱形状超指向性麦克风。频响范围宽广，平滑，有锐利的前方感度。12-52V的宽幅供电，无论配合音频桥、混音器，调音台、媒体矩阵等放大设备均能正常工作。
2) 收音头：电容式
3) 指向特性：超心形单指向性 120°
4) 频率响应：50-20000Hz
5) 开通灵敏度：-40dB（10mv）以1V于1Pa
6) 输出阻抗：600欧姆
7) 最大承受声压：118dB：1KHz于1%T.H.D
8) 信噪比：71dB 1KHz于1Pa
9) 幻像供电：直流12-52V 耗电4mA
	2个

	11 
	音箱
	1) 单5”同轴扬声器                                        
2) 工程塑料箱体
3) 频响：85Hz-18K Hz(-10dB)
4) 灵敏度：90dB
5) 声压级：108.5dB(PROG) 112.5dB(PEAK)
6) 阻抗：4 OHM
7) 功率(PROG) ：75W
	1对

	12 
	设备机柜
	19英寸标准0.7米12U加厚机柜
	1台

	13 
	线材辅材
	视频线、音频线、网线等线材辅材
	1批

	14 
	安装调试
	提供项目现场的设备安装、调试等交付工作
	1次

	15 
	录播教室
装修要求
	背景噪音处理
1) 进出门采用内外双开隔音门。
2) 窗户采用双层窗及中空玻璃，内外平开，安装具有装饰作用的遮光卷帘，如浅蓝等中性色调。
3) 门窗玻璃、座椅、灯光、吊顶等设施不得有共振现象，室内不得有声聚焦、回声等声学缺陷。
4) [bookmark: _Toc317836352]室内产生噪声的设备有：空调、暖气、计算机等，空调管与管之间采用软性连接处理。
[bookmark: _Toc361571434][bookmark: _Toc361576327][bookmark: _Toc382300263][bookmark: _Toc423105722][bookmark: _Toc477787426][bookmark: _Toc477940389]吸音及回声处理
1) 进行恰当的吸音处理，在室内形成良好的混响，使声音清晰圆润。
2) 在满足隔音要求的基础上，进行部分墙面或整体墙面的吸音处理，避免出现大面积强反射面。
3) 用矿棉吸音板吊顶，龙骨尺寸为600*600。
4) 用塑胶地板铺地。
5) [bookmark: _Toc317836353]墙面简易处理：四面墙壁铺贴3mm白色或浅黄色壁毯，有条件的学校可以敷设浅黄色的聚酯吸音板。
[bookmark: _Toc361571435][bookmark: _Toc361576328][bookmark: _Toc382300264][bookmark: _Toc423105723][bookmark: _Toc477787427][bookmark: _Toc477940390]灯光系统
1) 照度：灯光照度是多媒体教室的一个基本的必要条件，灯光的平均照度1000-1500Lux，同时要求整个室内的照度要均匀，采用冷光源布光。
2) 灯光的色温要选择演播室标准色的3200°K。
3) 采用专业影视灯具，显色指数0.9，保证图像色彩真实，画面层次丰富。
4) 灯具选配：选配3*55W三基色吸顶式专业冷光源灯具，镇流器、灯管选择原装欧司朗品牌。
灯具数量：根据教室的高度和面积决定。
	1次

	三、资源管理平台

	1 
	资源管理平台
	1) 基于B/S架构，采用标准的RTMP流媒体协议，WEB即可实现直播管理、资源点播、优课评选、在线巡课、用户管理、资源管理、个人工作室、后台管理等功能
2) 支持远程升级功能、web远程登录, 日志记录、日志可导出和远程访问、远程配置等功能
3) 部署简单：一体化设计，B/S架构
4) 全平台兼容：支持windows、iOS、Android等平台观看直播点播
5) ★高效后台转码：转码时长<视频时长，转码效率达100%（要求演示1080P文件转码）
6) 高并发：支持单台设备500点、集群10000点直播点播并发
7) 高稳定性：采用嵌入式linux操作系统
8) 开放性：开放标准的http接口，方便二次开发
9) ★单台设备支持管理互动MCU服务器和128间互动录播教室，可以对互动录播教室进行常态化录播课、在线互动录播课等自动排课和开课，无需人工操作
10) 平台根据课表相对应的录播教室下达录制、直播指令，用户通过平台直播预报、观看直播和文字评课；还可以对平台上的资源进行课件分类、课件点播、课件评价等管理
11) 支持第三方文件上传到平台，支持ASF、WMV、3gp、AVI、RMVB等主流格式视频文件转换成标准MP4文件
12) ★在线编辑系统：用户可以对平台上的课件进行编辑操作，包括修改课件信息、剪辑、字幕、台标、片头片尾、索引等，制作成微课、精品课程
13) 支持单个课件可以上传21个附件文档，支持word、excel、ppt、pdf等文档类型
14) ★支持在线巡课:用户可以对在线连接的录播教室观看视频进行监督巡课、观看教室上课动态、多教室图像预览、自动轮训功能
15) 注册用户可以对课件进行收藏、下载以及对所观看过的课件足迹记录下来
16) ★消息中心：通过我的消息可以接收私信消息通知，接收用户间私聊的信息。；系统消息通知，包括消息设置中相关的资源操作消息；任务消息通知，包括个人资源列表上传视频的转码进度条和编辑视频后台裁剪转码
17) ★资源统计：用户可以根据数据分析，查看资源的新增量折线图，审核通过率和优课评审率饼状图
18) ★资源热度：用户可以根据矩形Top数图形分析报表，来分析资源操作统计数，分别包括资源点播统计、资源收藏统计图、评论统计、下载统计图
19) 优课排行：用户可以根据矩形Top数图形分析报表，来分析组织下的各用户的优课资源数量排行
20) 用户可以通过移动端扫二维码、复制地址分享好友观看直播点播
21) 用户可以对资源平台的站点名称、站点皮肤、LOGO、联系方式、域名、版权、免责声明进行配置管理
22) ★向直播云推送RTMP码流，实现互联网云端直播
23) ★平台支持在线编辑单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、问答题；平台支持编辑学科知识点，试题可以关联知识点，可以根据知识点索引试题，可以定义试题难度
24) ★在平台上完成试卷的编辑
25) ★支持客观题自动评卷，主观题老师评卷，支持学生交叉阅卷，可以统计错题分布，统计薄弱知识点并且给出关联学习资料，可以从班级视角统计统计全班薄弱知识点，为老师的教学提供数据支持
26) ★支持在线布置课后作业, 可以统计错题分布，统计薄弱知识点
27) ★支持在线撰写、编辑、查看、删除教案，支持素材管理
28) ★支持不同权限用户对视频资源的观看权限配置
29) ★支持评课指标定义，支持定义多个评课指标，创建课程时可以指定评课指标
30) ★圈组功能：支持组建班级、组建课研组
31) ★支持教学空间、学习空间、个人空间
32) ★支持创建互动课堂、直播课堂、点播课堂
	1套

	2 
	资源管理平台服务器硬件
	1) 架构：X86 PC架构
2) CPU：I5-4460
3) 内存：8G
4) 磁盘空间：2T
5) 尺寸：标准1U机架
	1台




