大数据实训平台硬件参数
	技术要求
	模块名称
	技术参数、性能、配置
	备注

	大数据实训基础架构模块
	大数据实训平台的基础建构模块主要由以下部分组成，详细配置如下：

1. 实训管理节点1台 
★外型：2U机架式服务器
★处理器：≥2*Xeon Silver 4109T 8c/2.0GHz
★芯片组：Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品
★内存：≥8*16GB 2666GHz DDR4，最大支持16条内存扩展
★存储：≥4*2TB NL-SAS
★Raid卡：1*12Gb SAS RAID卡，支持raid 0、1、5，配置1GB cache
★网卡：主板集成4口千兆以太网卡
风扇：配置冗余热插拔风扇
PCIE：最大支持7个PCIe插槽 
★电源：2*750W铂金冗电

2. 云实验节点X台
★处理器：≥2*Xeon Silver 4114 10c/2.2GHz
★芯片组：Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品
★内存：≥16*16GB 2666GHz DDR4，最大支持16条内存扩展
★存储：≥6*2TB NL-SAS
★Raid卡：1*12Gb SAS RAID卡，支持raid 0、1、5，配置1GB cache
★网卡：主板集成4口千兆以太网卡
风扇：配置冗余热插拔风扇
PCIE：最大支持7个PCIe插槽
★电源：2*750W铂金冗电

3. [bookmark: _GoBack]网络交换设备1台
★外型：1U机架式
★交换容量：≥ 128Gbps
★转发性能：≥ 96Mpps
★端口类型和数量：1Gb 端口数≥24，1G/10G端口≥ 4
★功能：支持跨交换机的端口绑定，支持跨交换机的端口绑定，支持基于端口VLAN和基于协议VLAN，支持组播VLAN；支持1-4095VLAN ID，最大活动数量512；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP),PVRST；支持 Jumbo frame ≥9k byte 并且自动适应；支持IGM Querier、支持IGMP relay、支持基于ACL的流镜像；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持基于脚本(Phyton)的ISCLI
★QoS：支持WRED调度方式,支持WRED+ECN；提供广播风暴抑制功能；支持IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, 和基于ACL的流量分类和处理
★安全功能：支持BPDU guard，Root guard，Loop Guard；支持Raduis,TACACS+,LLDP
★可靠性：支持基于二层的上行链路检测
	



