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65英寸智慧教室互动黑板系统
	序号
	名称
	规格及参数

	1
	智慧教室互动黑板
	1) 产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。
2) 智能黑板核心互动显示区域为工业级65英寸液晶显示屏，显示尺寸1428.5mm*803.5mm ，单屏物理分辨率≧1920*1080。
3) 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。
4) 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）
5) ★智能黑板产品双系统具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。
6) ★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。
7) 智能黑板具备五指智能手势识别开关屏幕、显示窗口下移功能在HDMI、VGA、TV、 window等信号源模式下,均能实现描述功能的检测报告。(提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件)
8) 智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）。
9) ★智慧黑板能实现通过u盘方式加密来授权黑板使用或者使用管理卡进行管理,限制学生随意使用并且保证所有教师可以正常使用的功能，该功能必须实用，易于操作。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件）
10) ★为方便教学，双系统具有共享USB接口的功能，通过一路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件）
11) 采用OPS插拔式架构，处理器：不低于Intel Core i5；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于120G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；自带window7旗舰版系统。  
12) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供复印件）。
13) 智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供复印件）。
14) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验合格报告，以确保产品抗磨性能力符合正常使用需求（提供复印件）。
15) 智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受100MPA的外应力冲击（提供复印件）。
16) 智慧黑板专用触控玻璃的光学变形、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷、厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差、弯曲度、透射比偏差、颜色均匀性均通过国家玻璃质量监督检测中心优等品检验。（提供复印件）
17) 智慧黑板通过 CB、CE证书，保证其在产品电磁兼容，低电压等关键技术指标安全，稳定，适合在教学领域长期运行（提供复印件）。
18) ★智慧黑板触控玻璃、触控膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准（提供复印件）。
19) ★智慧黑板产品需具有护眼性检测合格报告、抗强光干扰合格报告（提供复印件）。
20) 智慧黑板产品65寸相对应产品型号均入围第二十三期节能政采清单。（提供节能清单截图加盖厂家公章）
21) [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]智慧黑板产品需具备中国国家节能产品认证证书（产品名称应包含本次招标的65寸智能互动黑板系列，并符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》，否则视为无效）（提供复印件）
22) 产品生产工厂需符合ISO9001:2015质量管理体系要求、需符合GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系要求，需符合GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系要求（覆盖的产品及其过程需包含智能互动黑板产品）（提供复印件）。
23) 智能互动黑板厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件）
24) 智能互动黑板整机（非某一部件）具有高新技术产品认定证书。（提供复印件）
25) ★智能互动黑板产品具有静电放电（放电电压4KV）、浪涌（试验电压2KV-4KV）,电瞬变快速脉冲群干扰性能（试验电压±2KV），有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰。（提供具有CNAS资质的检测机构的测试报告）（提供复印件）

	2
	智能管理教学软件
	1) 黑板厂商应具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书（提供复印件）.
2) 支持板中板功能，便于在教学过程中临时补充书写，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板板书的内容，学生可以通过扫描二维码的方式带走，方便课后复习。
3) ★可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 
4) 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。
5) 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
6) 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。
7) 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。

	3
	智能无线视频展台
	1、 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2、 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3、 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4、 ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。

	4
	安装调试
	负责系统的安装调试培训等






70英寸智慧教室互动黑板系统
	序号
	名称
	规格及参数

	1

	智慧教室互动黑板
	1) 产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。
2) 智能黑板核心互动显示区域为工业级70英寸液晶显示屏，显示尺寸1549.44MM*871.56MM，单屏物理分辨率≧1920*1080。
3) 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。
4) 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）
5) ★智能黑板产品双系统具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。
6) ★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。
7) 智能黑板具备五指智能手势识别开关屏幕、显示窗口下移功能在HDMI、VGA、TV、 window等信号源模式下,均能实现描述功能的检测报告。(提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件)
8) 智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）。
9) ★智慧黑板能实现通过u盘方式加密来授权黑板使用或者使用管理卡进行管理,限制学生随意使用并且保证所有教师可以正常使用的功能，该功能必须实用，易于操作。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
10) ★为方便教学，双系统具有共享USB接口的功能，通过一路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
11) 采用OPS插拔式架构，处理器：不低于Intel Core i5；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于120G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；自带window7旗舰版系统。  
12) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供复印件）。
13) 智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供复印件）。
14) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验合格报告，以确保产品抗磨性能力符合正常使用需求（提供复印件）。
15) 智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受100MPA的外应力冲击（提供复印件）。
16) 智慧黑板专用触控玻璃的光学变形、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷、厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差、弯曲度、透射比偏差、颜色均匀性均通过国家玻璃质量监督检测中心优等品检验。（提供复印件）
17) 智慧黑板通过 CB、CE证书，保证其在产品电磁兼容，低电压等关键技术指标安全，稳定，适合在教学领域长期运行（提供复印件）。
18) ★智慧黑板触控玻璃、触控膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准（提供复印件）。。
19) ★智慧黑板产品需具有护眼性检测合格报告、抗强光干扰合格报告（提供复印件）。
20) 智慧黑板产品70寸相对应产品型号均入围第二十三期节能政采清单。（提供节能清单截图加盖厂家公章）
21) 智慧黑板产品需具备中国国家节能产品认证证书（产品名称应包含本次招标的70寸智能互动黑板系列，并符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》，显示器能效不低于1级，计算机能效不低于2级，否则视为无效,否则视为无效）（提供复印件）
22) 产品生产工厂需符合ISO9001:2015质量管理体系要求、需符合GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系要求，需符合GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系要求（覆盖的产品及其过程需包含智能互动黑板产品）（提供复印件）。
23) 智能互动黑板厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件）
24) 智能互动黑板整机（非某一部件）具有高新技术产品认定证书。（提供复印件）
25) ★智能互动黑板产品具有静电放电（放电电压4KV）、浪涌（试验电压2KV-4KV）,电瞬变快速脉冲群干扰性能（试验电压±2KV），有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰。（提供具有CNAS资质的检测机构的测试报告）（提供复印件）

	2
	智能管理教学软件
	8) 黑板厂商应具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书（提供复印件）.
9) 支持板中板功能，便于在教学过程中临时补充书写，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板板书的内容，学生可以通过扫描二维码的方式带走，方便课后复习。
10) ★可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 
11) 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。
12) 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
13) 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。
14) 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。

	3
	智能无线视频展台
	1、 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2、 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3、 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4、 ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。

	4
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75英寸智慧教室互动黑板系统
	序号
	名称
	规格及参数

	1

	智慧教室互动黑板
	1) 产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。
2) 智能黑板核心互动显示区域为工业级75英寸液晶显示屏，显示尺寸1650.24mm*928.36mm ，单屏物理分辨率≧1920*1080
3) 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。
4) 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）
5) ★智能黑板产品双系统具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。
6) ★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。
7) 智能黑板具备五指智能手势识别开关屏幕、显示窗口下移功能在HDMI、VGA、TV、 window等信号源模式下,均能实现描述功能的检测报告。(提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件)
8) 智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）。
9) ★智慧黑板能实现通过u盘方式加密来授权黑板使用或者使用管理卡进行管理,限制学生随意使用并且保证所有教师可以正常使用的功能，该功能必须实用，易于操作。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
10) ★为方便教学，双系统具有共享USB接口的功能，通过一路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
11) 采用OPS插拔式架构，处理器：不低于Intel Core i5；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于120G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；自带window7旗舰版系统。  
12) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供复印件）。
13) 智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供复印件）。
14) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验合格报告，以确保产品抗磨性能力符合正常使用需求（提供复印件）。
15) 智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受100MPA的外应力冲击（提供复印件）。
16) 智慧黑板专用触控玻璃的光学变形、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷、厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差、弯曲度、透射比偏差、颜色均匀性均通过国家玻璃质量监督检测中心优等品检验。（提供复印件）
17) 智慧黑板通过 CB、CE证书，保证其在产品电磁兼容，低电压等关键技术指标安全，稳定，适合在教学领域长期运行（提供复印件）。
18) ★智慧黑板触控玻璃、触控膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准（提供复印件）。。
19) ★智慧黑板产品需具有护眼性检测合格报告、抗强光干扰合格报告（提供复印件）。
20) 智慧黑板产品75寸相对应产品型号均入围第二十三期节能政采清单。（提供节能清单截图加盖厂家公章）
21) 智慧黑板产品需具备中国国家节能产品认证证书（产品名称应包含本次招标的75寸智能互动黑板系列，并符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》，否则视为无效）（提供复印件）
22) 产品生产工厂需符合ISO9001:2015质量管理体系要求、需符合GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系要求，需符合GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系要求（覆盖的产品及其过程需包含智能互动黑板产品）（提供复印件）。
23) 智能互动黑板厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件）
24) 智能互动黑板整机（非某一部件）具有高新技术产品认定证书。（提供复印件）
25) ★智能互动黑板产品具有静电放电（放电电压4KV）、浪涌（试验电压2KV-4KV）,电瞬变快速脉冲群干扰性能（试验电压±2KV），有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰。（提供具有CNAS资质的检测机构的测试报告）（提供复印件）

	2
	智能管理教学软件
	1) 黑板厂商应具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书（提供复印件）.
2) 支持板中板功能，便于在教学过程中临时补充书写，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板板书的内容，学生可以通过扫描二维码的方式带走，方便课后复习。
3) ★可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 
4) 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。
5) 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
6) 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。
7) 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。

	3
	智能无线视频展台
	1、 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2、 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3、 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4、 ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。
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	安装调试
	负责系统的安装调试培训等




86英寸智慧教室互动黑板系统
	序号
	名称
	规格及参数

	1

	智慧教室互动黑板
	1) [bookmark: _GoBack]产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。
2) 智能黑板核心采用86英寸液晶显示屏，对比度：:4000:1，亮度：500cd/㎡，可视角度：178°，响应速度：8ms。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的液晶屏体检测报告复印件）
3) 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。
4) 智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）
5) ★智能黑板产品双系统具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。
6) ★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示（HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下）窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。
7) 智能黑板具备五指智能手势识别开关屏幕、显示窗口下移功能在HDMI、VGA、TV、 window等信号源模式下,均能实现描述功能的检测报告。(提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件)
8) 智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件）。
9) ★智慧黑板能实现通过u盘方式加密来授权黑板使用或者使用管理卡进行管理,限制学生随意使用并且保证所有教师可以正常使用的功能，该功能必须实用，易于操作。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
10) ★为方便教学，双系统具有共享USB接口的功能，通过一路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取。（提供盖有CNAS公章的检测报告复印件并）
11) 采用OPS插拔式架构，处理器：不低于Intel Core i5；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于120G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；自带window7旗舰版系统。  
12) ★智能互动黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，2.4G稳定传输，在无电脑设备情况下也能链接智能黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不得使用附加的音箱来实现，高度集成化。
13) ★智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。
14) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供复印件）。
15) 智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供复印件）。
16) ★智能黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃抗磨性试验合格报告，以确保产品抗磨性能力符合正常使用需求（提供复印件）。
17) 智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受100MPA的外应力冲击（提供复印件）。
18) 智慧黑板专用触控玻璃的光学变形、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷、厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差、弯曲度、透射比偏差、颜色均匀性均通过国家玻璃质量监督检测中心优等品检验。（提供复印件）
19) 智慧黑板通过 CB、CE证书，保证其在产品电磁兼容，低电压等关键技术指标安全，稳定，适合在教学领域长期运行（提供复印件）。
20) ★智慧黑板触控玻璃、触控膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准（提供复印件）。。
21) ★智慧黑板产品需具有护眼性检测合格报告、抗强光干扰合格报告（提供复印件）。
22) 智慧黑板产品86寸相对应产品型号均入围第二十三期节能政采清单。（提供节能清单截图加盖厂家公章）
23) 智慧黑板产品需具备中国国家节能产品认证证书（产品名称应包含本次招标的86寸智能互动黑板系列，并符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》，否则视为无效）（提供复印件）
24) 产品生产工厂需符合ISO9001:2015质量管理体系要求、需符合GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系要求，需符合GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系要求（覆盖的产品及其过程需包含智能互动黑板产品）（提供复印件）。
25) 智能互动黑板厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件）
26) 智能互动黑板整机（非某一部件）具有高新技术产品认定证书。（提供复印件）
27) ★智能互动黑板产品具有静电放电（放电电压4KV）、浪涌（试验电压2KV-4KV）,电瞬变快速脉冲群干扰性能（试验电压±2KV），有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰。（提供具有CNAS资质的检测机构的测试报告）（提供复印件）

	2
	智能管理教学软件
	8) 黑板厂商应具有互动黑板教育软件计算机软件著作权登记证书（提供复印件）.
9) 支持板中板功能，便于在教学过程中临时补充书写，并支持擦除、保存板面上的内容。支持文字多点书写功能，支持聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板板书的内容，学生可以通过扫描二维码的方式带走，方便课后复习。
10) ★可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 
11) 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。
12) 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
13) 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。
14) 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。

	3
	智能无线视频展台
	1、 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2、 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3、 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4、 ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便； 

	4
	安装调试
	负责系统的安装调试培训等





其它参数
	序号
	名称
	规格及参数

	1

	幼教触摸桌
	1. 高强度开模成型设计，外观美观结实；
1. 具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；
1. 具有儿童防触电设计功能，整体做特殊圆滑处理，产品安全性极高；
1. 表面4mm钢化防炫玻璃，物理钢化莫氏7级防爆，透光率：>95%；
1. 采用最新3D画质数字处理电路，Full HD 1080p分辨率显示，亮度450流明；
1. 图像在强环境光下明亮清晰，在暗环境光下绚丽柔和，LED背光色彩还原度较高，自动设置及自动调整图形处理功能；
1. 具备无信号自动待机功能，省电35%，屏幕保护功能，有效延长产品使用时间；
1. 低功耗节能环保，无辐射，液晶屏运行寿命可达5万小时以上；
1. 采用纯电容式触控技术，高灵敏度，免驱，无飘逸，无盲点，防遮挡，触摸寿命大于6000万次；
1. 内置模块化电脑，易维护，体验佳。内置电脑配置：处理器：不低于Intel Core i5；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于120G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；自带window7旗舰版系统。  
1. 产品生产工厂需符合ISO9001:2015质量管理体系要求、需符合GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系要求，需符合GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系要求（提供复印件）。
1. 触摸桌厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件）

	2
	智能护眼黑板灯

	1. 2、智能护眼黑板灯黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；智能护眼黑板灯长度大于1米小于1.5米（以实物照片为验收基准）；
2. 3、 智能护眼黑板灯蓝光危害等级RG0，提供国家认可检测机构依据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）或提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书复印件；
3. 智能护眼黑板灯满足频闪波动深度限制要求，提供国家认可检测机构依据《CQC 3155-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）；
4. 智能护眼黑板灯显色指数Ra≥90（R9大于50），灯具效能不低于80lm/W，提供国家认可检测机构依据《CQC 3155-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）；

	3
	智能无线视频展台
	1、 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2、 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3、 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4、 ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。

	4
	智能无线视频展台
	1. 像素：最高800万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒，无线传输频率：150M/S。
2. 展台镜头必须支持270度翻转式使用，方便老师使用。
3. 嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块；
4. ★智慧黑板配套白板软件可以与无线快拍仪无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。

	5
	高端I3处理器配置（H1）
	1、模块化电脑厚度，OPS架构
2、处理器：Intel Corei3-6100六代处理器
3、内存：4G 
4、硬盘：128G-SSD 固态硬盘
5、内置 WiFi：IEEE 802.11ac标准，保证足够的信号强度; 
6、自带window7旗舰版系统
7、接口：USB*6,输出HDMI*1,输出DP*1;

	6
	高端I5处理器配置（H2）
	1、模块化电脑厚度，OPS架构
2、处理器：Intel Core i5-6400 六代处理器
3、内存：4G 
4、硬盘：128G-SSD 固态硬盘
5、内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度;
6、自带window7旗舰版系统
7、接口：USB*6,输出HDMI*1,输出DP*1;

	7
	高端I7处理器配置（H3）
	1、模块化电脑厚度，OPS架构
2、处理器：Intel Core i7-6700 六代处理器
3、内存：8G 
4、硬盘：256G-SSD 固态硬盘
5、内置 WiFi：IEEE 802.11ac标准，保证足够的信号强度;
6、自带window7旗舰版系统
7、接口：USB*6,输出HDMI*1,输出DP*1;

	8
	智慧教室互动黑板可移动支架（Y1）（适用65/70英寸黑板）
	1、工业级设计，全铝型材材质，可移动设计，高度科学，安装简单
2、可承载300KG的重量，负重能力强
3、设备整体可移动，任何地方都可以使用，科学方便


	9
	智慧教室互动黑板可移动支架（Y2）（适用75英寸黑板）
	1、工业级设计，全铝型材材质，可移动设计，高度科学，安装简单
2、可承载300KG的重量，负重能力强
3、设备整体可移动，任何地方都可以使用，科学方便

	10
	智慧教室互动黑板可移动支架（Y3）（适用86英寸黑板）
	1、工业级设计，全铝型材材质，可移动设计，高度科学，安装简单
2、可承载300KG的重量，负重能力强
3、设备整体可移动，任何地方都可以使用，科学方便

	11
	升降移动支架
DC-LS01
	1、支持智能无线遥控器升降高度、升降过程准确平稳，同步,噪音小
2、实现设备高度可调节，超长行程达450mm，满足不同用户的使用需求
3、可承载300KG的重量，负重能力强
4、设备整体可移动，任何地方都可以使用，科学方便
5、工业等级设计水准，优质铝合金材料，坚固耐用，性能优越
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