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背景概述
1.1  研发背景

现在的多媒体已经逐渐普及走入到每一个普通教室，形式一般是投影白板和触控电视。师生们在享受多元化教学的同时，也遇到了各种困扰：光污染对学生视力的影响，上下推拉黑板对老师体力的耗费等。
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智慧教室互动黑板

智慧教室互动黑板在这样的背景下应运而生，它采用全球领先的电容触控技术将传统的手写黑板和多媒体设备相结合，在粉笔板书和多媒体应用之间轻松切换，同一块面积既可以像普通黑板一样，用粉笔正常书写，也可以像大 Pad 的一样，用手触控观看 ppt视频、图片、动画等各种丰富的多媒体应用，真正做到传统和现代的结合。

经过数年项目经验的积累，拥有液晶显示核心驱动技术，历时三年研发攻关，智慧教室互动黑板诞生了。

1.2  产品技术高度

· 液晶面板

· 原装进口A+液晶面板，色彩艳丽、高对比度、高亮度，1080P高清显示。
· 触控技术

· 自主研发行业最领先的电容触控技术，通过国家相关机构权威认证，高精准度，流畅度高，最低支持10点触控，抗干扰能力强，配套高精度电容触控笔。
· 表面书写光电玻璃

· 采用进口电子玻璃材质，掌握表面核心处理工艺，自主研发，行业领先

· 表面采用防眩光、高透光率处理工艺，表面强度高，抗划伤，安全可靠

· 通过国家权威机构十几项认证报告，超强耐磨、护眼功能，书写效果极佳，符合国家技术标准。
产品方案应用介绍

1.3  应用模式
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智慧教室互动黑板教学模式

智慧教室互动黑板整合替代目前教学模式中的旧设备，例如：黑板+投影仪；推拉式黑板+交互式液晶触控一体机等模式途径。

传统教学设备缺点

然而21世纪已经全面进入信息化时代，传统教学越来越显得单调枯燥，没有吸引力，黑板已经不能承载信息化教学的要求。
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传统教学设备的方式

基于交互式电子白板的教学平台（主要包括电脑、投影机、交互式电子白板），对比黑板及电教平台两种教学方式，取其精华(黑板的互动性及电教的丰富性），去其糟粕(黑板的单调性及电教的单向性），从根本上解决了以往教学模式中存在的问题和不足，真正实现了“教与学的互动”，实现了高品质、高效率的教学模式。但是投影式电子白板的亮度低，易损耗，维护费用高的问题，也成为日常教学的困扰。

液晶触摸一体机集电脑、电视、网络和展示台四大功能于一体，可以辅助完成各项教学任务，大大提高了课堂效率。

液晶触摸一体机为多媒体教学提供更为方便的教学模式，让老师上课更轻松，扩大课堂知识容量，提供教学质量；生动、形象的教学模式，让学生融入其中，乐在其中；同时也使学生对学习更感兴趣，激发学生的好学性。

但是，推拉式黑板存在耗力，耗时，设备集成度太低，粉尘污染等问题。

1.4  现代教学应用模式应用环境

[image: image6.png]



智慧教室现代教育模式场景

“智慧教室互动黑板”可一键从黑板切换到触摸屏，并通过软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），丰富的互动模板能把枯燥的教学素材变为交互性好、视觉冲击强的互动教学课程，通过触控黑板的表面进行交互，简单、人性化的交互操作，将人与互动教学内容有机地连接起来，让师生之间产生更多课堂互动。丰富的人机互动方式结合视听上的感官体验，让教学和学习过程不再枯燥。师生之间更的多互动，帮助学生加深对知识的记忆和学习。
智慧教室互动黑板产品应用于教育系统日常教学课堂中。

产品方案特性介绍

1.5  系统尺寸拓扑图
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* 采用70英寸智慧教室互动黑板模式设计（左右书写板结构）
1.6  技术特性

“智慧教室互动黑板”具备抗暴、防水、防尘、耐用等特性，满足教学环境高粉尘、高使用频率、高安全防护的使用需求，流线型无锐角设计、工业级的严谨设计，确保了整个产品的质感和品质，外观时尚、科技，与现代化教学场景融为一体。
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智慧教室场景图
1.6.1  功能A

智慧教室互动黑板 = 水笔书写 + 无尘粉笔书写+普通粉笔书写。

正面显示为一个由二块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用粉笔书写。
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平面普通黑板场景

智能一键多媒体功能，当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，在上面进行书写。
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智慧教室互动黑板教学模式

优点：

1. 智慧教室互动黑板使用无尘教学环保粉笔，有利于老师与学生的健康；

2. 传统教学与现代教学场景，自由切换，趣味性强，智慧课堂的第一选择；
3. 产品创新性独特，整体性优越，先进的一键节能多媒体技术，适合课堂应用。
1.6.2  功能B

多合一合成模块=电子白板+投影+普通黑板书写+PC电脑+触摸互动+音箱 

优点：

1. 产品集成度非常高，囊括了教室多媒体的全部功能模块；

2. 表面支持触控互动功能，生动的展示了课堂应用，拉近了老师和学生间的距离。采用的是电容触控技术，永不衰减，使用高性能的电容触控笔，精准流畅。与推拉式黑板配套的液晶触控一体机相比，一体机基本都采用红外原理技术，红外触控有一致命的缺点，就是使用时间较长的红外触摸框，四周LED灯会衰减，使触控性能渐渐弱化。
3. 支持多媒体液晶显示技术，超高清显示，避免投影机带来的很多麻烦；

4. 自带多媒体音箱功能，也支持外接大功率音响功能。

5. 与推拉式黑板+触控一体机的模式相比，产品故障率更低，平常使用传统黑板时，必然会产生粉尘。使用电脑、投影机或触控一体机等设备时，会产生静电，粉尘。它们会吸附在电路板上，造成设备发生故障与损坏，同时对红外触控电子电路的损坏较大，还会影响到机器整体的散热与防尘性能，具有一定的隐患。智慧教室互动黑板可以有效避免以上问题的产生。

6. 超强的防水特性，产品采用全防水的结构设计，有效地避免了教室公共环境下会产生的众多后果。

1.6.3  功能C

  图像显示能力 = 色彩艳丽+对比度高+亮度高（透光率高）+高清分辨率
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采用LED背光液晶屏，A规面板，工业级液晶面板，高清显示，满足学校多种需求。
1.6.4  功能D
产品表面采用纳米复合镀层工艺，材质属于光电玻璃，国内领先技术，团队自主研发。

产品表面采用特殊的耐摩擦处理工艺，对于粉笔的书写，永不磨损。然而，推拉式黑板经过长时间粉尘性的粉笔书写，2-3年左右就会受到较大的损坏，达不到理想的书写效果。

采用多项技术将玻璃光滑的表面做成 300 至 400 的微颗粒，达到以下几种状态：

1) 白板水笔书写功能，粉笔书写功能。

2) 高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉 85%，使得画面变得更加柔和。

3) 形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。

4) 表面采用耐书写技术，采用水笔书及粉笔写对黑板表面永久性无损伤。

优点：

1) 特殊的表面处理技术，产品具有防眩光效果，无反光，学生都能清晰的看到黑板上的讲课内容。
2) 表面硬度高，强度高，安全性高；
3) 特殊的核心处理技术具有耐摩擦，永不磨损的效果。

1.6.5  功能E
产品符合国家标准黑板尺寸，满足所有学校对产品的需求。

优点：

1) 行业最薄，产品采用超薄式设计，整机厚度只有7cm，极大的减少了黑板的厚度，节约了了讲台处的空间资源，不会出现推拉式黑板厚度大于20cm的情况，安全科学。

2) 智慧教室互动黑板完全符合国家教育部黑板标准尺寸，符合老师的教学使用习惯。

3) 产品尺寸可以根据市场需求进行定制，不局限于尺寸。

1.6.6  功能F

   产品采用多功能悬浮式音箱，效果佳。

1.7  应用特性

1.7.1  实用性

方便、实用高效是多媒体教室解决方案核心的设计理念。
只有操作简单、功能实用、效果良好才能提升教与学的效率。

该方案施工量少，施工周期短。采用一体化智慧教室互动黑板系统，不需要重新布线，不破坏原有教室格局。

1.7.2  先进性

与传统多媒体教室方案相比，一体化智慧教室互动黑板系统无论在接入方式还是在系统控制等方面都充分体现了整个系统的先进性。

1.7.3  扩展性

无线应用是现代网络技术应用的必然趋势，多媒体教室能否和校园网兼容，能否调用室外教学资源是考察多媒体教室可扩展性的首要标准。

智慧教室互动黑板系统解决方案对接教室中控网络控制功能，通过教师的手写电脑控制，也可通过校园网实现远程控制，为未来教育的发展提供服务。
产品应用兼具了教学、学术报告、会议、综合性研讨、演示交流及远程教学、远程改卷、远程上课，远程出题，远程会议等功能。

1.7.4  安全性、用户体验度良好

1. 产品安装简便，科学安全，施工周期控制在1h之内，避免耽误学校的日常教学。

2. 产品无锐角设计方式，避免学生碰撞造成一些伤害。

3. 产品表面电子玻璃具有抗撞击特性，具有防飞溅特性，保证学生的安全。

4. 产品通过抗雷击浪涌测试试验，满足极端环境下的常使用。

1.7.5  国家标淮化建设要求满足度

1. 智慧教室互动黑板完全符合国家教育部黑板标准要求，符合老师的教学使用习惯；完全满足《国家黑板安全卫生要求规定》的拼接式的黑板拼缝应该小于1mm的规定；

2. 响应国家教育标准化指示，产品通过国家级护眼认证检测报告；

3. 满足全国信息化教学设备环保性的要求；

4. 满足国家教室书写板书写标准的各项要求；

5. 满足国家教室电教设备的安全性要求，产品通过国家各项检测认证30多项。

1.7.6  产品标准化方案的市场接受度

1. 智慧教室互动黑板产品已经应用于至少1000多家学校；

2. 学校对于新技术教育设备的接受度数据反馈满意度近100%；

3. 各省市县区教委对于智慧教室互动黑板的普及宣传达到50%，近70%的省电教装备单位把智慧教室互动黑板纳入到2018年省电教产品目录，供学校选择。

1.8  系统对比特性

1.8.1  教育行业产品对比性要求 

	类型
	触摸一体机
	电子白板
	智慧教室互动黑板

	常用尺寸
	70、82英寸
	84英寸
	70、75、82、86英寸

	长宽比
	16:09
	4:03
	16:09

	分辨率
	1920*1080，真正高清1080P显示
	宽屏1280*720，非宽屏1024*768（非高清显示）
	高清1920*1080，最高实现4K超高清显示

	画面显示
	影像逼真，画面细腻平滑
	抗光干扰能力弱，画面不清晰
	影像逼真，画面细腻平滑

	
	在明亮环境下也能显示，抗强光稍弱
	
	在明亮环境下也能显示，抗强光强

	整体性
	一体机+推拉式黑板两部分组成，较麻烦
	投影机+推拉式黑板+投影幕布+音箱两部分组成，杂乱复杂
	唯一1套互动黑板

	体验性
	一体化设计，支持6点触摸互动，触控灵敏，体验性强
	不存在触摸交互体验
	最低支持10点触控效果，触控精度高

	抗光性
	易收强光干扰、红外触摸功能易衰减
	亮度较低，看不清
	抗光，防水，防撞击

	日常使用
	打开设备，要配合中控系统
	使用较复杂(需要配控制设备)
	一键多媒体/黑板功能，节能开关

	功耗
	有一定的功耗，达到350-500w
	高功耗，最大300瓦，日常使用成本较高
	低功耗、节能环保

	辐射
	相对低的辐射
	对讲解员辐射大
	无辐射、通过国家护眼认证报告

	日常维护
	紧凑设计，无耗材，有一定维护
	灯泡需要更换且价格昂贵，平均每小时消耗5元，每年灯泡维护清洗
	维护量较低，电脑主机瞬间更换

	技术先进性
	5年内不淘汰
	3-4年左右作报废处理
	创新性，整体性，环保无尘，超薄平板设计，10年不淘汰

	视觉效果
	可能有一定的反光，影响学生观看
	1-2年后，衰减严重，看不清，有一定反光
	无反光、无衰减，视觉清晰

	厚度、面积特性
	较厚，整体达到25cm
	较厚，整体达到15cm，面积较大，讲台前杂乱
	超薄设计，只有9cm厚度

	环保型
	不能书写粉笔字
	不能书写粉笔字
	可以写粉笔，水笔等板书书写

	系统集成难度
	直接壁挂安装，安全快捷
	安装复杂
	集成度高，性能优越，安装

	扩声系统
	自带音箱功能，音质稍差
	需要单独配备（另购）
	自带音箱功能，悬浮式音箱，音质较佳

	自带白板功能
	可交互式书写，区域性较窄
	需要单独配备（另购）
	可交互式触控书写，瞬间切换为黑板书写状态


1.9  产品技术参数指标 

1.9.1  产品整体技术要求
1. 智能黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写

1) 正面显示为一个由二块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。

2) 产品支持手势识别功能，手势触控后，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，再次手势触控时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写。

3) 产品整体尺寸：宽:4100mm ，高:1200mm ，厚:75mm。

4) 必须采用模块化设计，壁挂式安装，拆卸方便。

2. 表面采用钢化玻璃防护要求

1) 支持白板水笔书写功能，无尘粉笔书写功能。

2) 具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和，具有防蓝光特性。

3) 表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。

4) 表面采用耐书写技术，采用水笔及粉笔书写对黑板表面永久性无损伤。

5) 表面可承受100MPA的外应力冲击，整机具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人。

6) 表面电子玻璃具有国家权威质量检验机构试验性检测报告。

7) 必须具有配套的独特黑板擦，便捷迅速的擦拭功能，清洁性强。

3. 多媒体液晶显示特性要求

1) 显示尺寸:70英寸，显示区域：1549.44mm×871.56mm，必须采用工业级A规液晶面板。

2) 对比度:4000:1，色温:10000K，亮度:450cd/㎡，响应速度:8ms

3) 单屏物理分辨率:1920*1080（1:1 Map点对点1080P显示）；可视角度：（水平/垂直)178°；

4) 液晶屏使用寿命≧50000小时。

4. 多媒体互动触控要求

1) 产品采用国内最先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验效果较好。

2) 多点书写技术：能在 Windows、Android系统 自带画图软件中实现多点书写。触摸屏满足连接 Windows、Android 操作系统（Win 7、Win8、、Android）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5 毫米。

5. 设计属性要求

1) 产品必须具有独特的音箱悬浮式设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率:20w。

2) 产品必须具有EMC电子抗干扰功能，能最大化的消除干扰杂讯电源信号。

3) 设备必须采用无外框融合设计，无缝设计架构，无锐角设计，安全可靠。

4) 设备必须采用采用 30 年抗氧化轻质铝设计，独特的无风扇风道设计，散热性更好。

5) 设备表面具有全防水功能，具有抗强光抗干扰功能。

6) 产品具有能够一键从黑板书写模式切换到液晶触摸屏模式的特点，自动运行到互动教学软件平台模式。软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），能够提供丰富的互动模板能把枯燥的教学素材变为交互性好、视觉冲击好的互动教学课程，通过触控黑板的表面进行交互，简单、人性化的交互操作。

6. 安卓系统功能属性描述

1) 产品支持智能手势识别功能，支持五指按压显示区域后启用一键多媒体显示，自动打开、关闭液晶背光功能，并且关闭背光的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；

2) 为方便校园电视信号直接接入教室，产品可选择支持TV接口输入；

3) 支持OSD触控菜单功能：在任意通道模式下，无需任何按键、遥控器，通过触摸实现所有黑板信号源切换、方便用户操作。

4) 为确保黑板使用安全性，防止学生恶意使用黑板，老师可以通过一个U盘进行黑板相关权限操作；

5) ★★具备信号输出接口，便于外接显示器同步观看，要求输出HDMI Out*1；

6) ★★安卓硬件采用RK3288驱动方案，内存：2G，存储：16G，系统软件版本：V5.1；

7) ★★产品支持智能遥控器三重功能，智能遥控器不仅可以作为遥控器，也可以作为键盘、鼠标使用，当Windows系统出现问题，遥控器可以代替键盘、鼠标进行使用。

8) 内置白板软件，可进行书写、学科工具使用的常规教学使用。且又不少于五种学科模式；学科模式变换时，背景及学科工具也自动发生变化（如语文学科的田字格、数学学科的数学画图工具等）

9) ★★支持外接存储设备内容的自动分类，例如U插入后，会将U盘中的内容根据格式自动分类显示，以便查找；

10) ★★支持软件界面直接打开网页、视频客户端等功能，方便网络教学；

11) ★★支持文本输入功能，键盘直接弹出，且不需要选择输入法就可以直接输入文字，快速、准确，提升课堂效率。

12) 信号接口：HDMI*,2，VGA*1，TOUCH*1，USB*3，RS232*1，Audio in*1，Audio Out*1，网络RJ45*1；

13) 可通过U盘直接导入文件，并可以自动将文件进行分类为图片\PDF\PPT三种选择项，

14) 安卓状态下书写笔具有毛笔、铅笔的选择，让老师书写更方便、美观。并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置；

15) 多点操作：兼容WIN7多点触摸协议，支持多人书写，不低于 10点触摸书写，书写轨迹流畅平滑；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式。

16) 白板背景内置10余种背景可调，并且具有 聚光灯、截图等实用教学功能。

17) 支持手势模块切换，如从学科白板切换到写字板或者切换到视频文档导入模块，现场演示，切换方便、便捷、流畅。

18) 支持浏览器，支持视频播放器，支持流畅播放4K超高清视频。

19) 软件界面：工具栏采用发散式图标方式,易于识别,便于操作，分类清晰。

20) 支持文字插入功能，可选择文字大小、粗细以及颜色。支持绘图功能：提供直线，椭圆，圆形，矩形，三角形等，用户可以自定义大小或形状。

7. 高配置处理器技术要求（可选项）
1) 标配I3处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei3处理器；

· 内存：4G ；

· 硬盘：128G-SSD 固态硬盘；

· 内置 WiFi：IEEE 802.11ac标准，保证足够的信号强度；

· 内置网卡：10M/100M/1000M；

· 必须自带window7旗舰版操作系统。 

2) （可选项）I5处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei5处理器；

· 内存：4G；

· 硬盘：128G-SSD 固态硬盘；

· 内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度；

· 内置网卡：10M/100M/1000M；

· 自带window7操作系统。
3) （可选项）I7处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei7处理器；

· 内存：8G  ；

· 硬盘：256G-SSD 固态硬盘；

· 内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度；

· 内置网卡：10M/100M/1000M；

· 必须自带window7操作系统。
8. 如果用户自配电脑主机，可以自主选择配备无线视频展台产品（windows系统下运行），两款配置如下：

1) 产品名称：无线视频展台（500万像素），产品型号：DC-ZT01

· 硬件技术参数

· 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒。最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒。镜头270度翻转式。

· 可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4。
· 无线传输频率：150M/S。
· 软件功能参数
· 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。

· 提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。

· 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。支持电脑屏幕、实物展示视频和声音的录制，录制视频格式支持FLV和MP4。支持电子白板讲解注释，支持拍照、录像、存储等功能，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏。

· 支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 

2) 产品名称：无线视频展台（800万像素）; 产品型号：DC-ZT02

· 硬件技术参数

· 像素：最高800万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒。最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒。镜头270度翻转式。

· 可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4。

· 无线传输频率：150M/S。

· 软件功能参数

· 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。

· 提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。

· 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。支持电脑屏幕、实物展示视频和声音的录制，录制视频格式支持FLV和MP4。支持电子白板讲解注释，支持拍照、录像、存储等功能，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏。

· 支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 

9. （可选项）智慧教室互动黑板磁性吸附功能
1) 两侧黑板支持磁性吸附功能，吸力强劲，用于吸附课堂教学文件或通知文件于黑板上，方便教学。

2) 本功能不支持市场磁性田字格吸附在黑板上，专门研发了粘贴式田字格或四线三行格，免费提供给学校。

3) 本功能为可选项，一般小学使用。

10. （可选项）智慧教室互动黑板节能护眼黑板灯
技术参数如下：

1) 智慧教室专业护眼黑板灯，科学团队光学设计，保护学生视力。

2) LED 黑板灯，长度：1.5M，功率：45W；色温：4900K-5100K，光通量：4200LM。

3) 精心创造绿色、健康、舒适的教学照明环境。

4) 建议每个教室配2套护眼黑板灯，效果更佳。
11. 产品资质清单目录

1) 国家产品强制3C认证证书

2) 省级互动黑板具有护眼性检测报告

3) 国家产品节能认证证书，最新版产品节能清单

4) 国家级液晶电子白板产品计算机软件著作权证书

5) 国家级互动黑板产品专用触控玻璃的抗冲击试验报告

6) 国家级互动黑板产品专用防飞溅试验报告

7) 国家级互动黑板产品专用触控玻璃抗磨性试验报告

8) 国家级互动黑板产品抗雷击四级试验报告

9) 国家级互动黑板产品专用机身外壳防盐雾试验报告，智慧教室互动黑板专用触控玻璃的表面应力试验报告，专用触控玻璃的霰弹袋冲击性能报告

10) 产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷的试验报告，确保产品外观质量符合国家标准，产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差的试验报告，确保产品符合国家相关标准

11) 产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃弯曲度的试验报告，确保产品符合国家相关标准

12. 产品教室耗材辅材配套清单 

	序号
	产品名称
	起售数量

	1
	无尘书写粉笔
	1箱起售

	2
	无尘粉笔专业笔套
	50个起售

	3
	无尘液体水笔
	50个起售

	4
	无尘液体墨水
	20瓶起售

	5
	无尘粉笔专用黑板擦
	10个起售

	6
	液体水笔专用黑板擦
	10个起售

	7
	黑板专用擦布
	20个起售

	8
	黑板专用吸附磁铁
	20个起售

	9
	普通触摸电容笔
	10个起售

	10
	高级伸缩触摸翻页笔
	1个起售

	11
	无线视频展台
	1套起售

	12
	黑板专用遥控器
	5套起售

	13
	教室专业护眼黑板灯 
	2套起售

	14
	教室专业黑板清洗剂
	10瓶起售


1.9.2  云课堂教学软件

1. 如果用户自配电脑主机，可以自主选择安装云课堂教学软件（windows系统下运行），软件功能要求：
配套原厂多媒体智慧教室教学软件odinboard，具有教学电子白板软件功能，具有计算机软件著作权，本软件支持教材数据库资源、支持同步云共享资源下载功能（免费提供8个云资源登录账号）。  

云课堂软件在设计上充分考虑老师的使用体验，不改变老师的书写擦除习惯，如边写边擦，并且在擦除过程中支持手掌手背擦除，同时考虑使用场景，支持多人同时书写和擦除，互不影响。并且充分融合信息化给教学带来的形象化、生动化、智能化，如各学科的教学工具：公式自动识别、中英文全屏混合识别、图形智能识别、汉字学习、化学元素周期表、音标学习等。同时云端无缝结合，白板软件与教育云全面融合，在课堂中快速定位使用大量的云上资源，让课堂授课更内容更加丰富；课堂中授课内容包括老师的声音和板书，可以一键上传教育云。界面在设计上简洁，让老师的板书区成为学生关注的焦点，绝对不能把辅助的白板工具栏设计的眼花缭乱，分散学生的主意力，并且工具栏可以最小化。

在功能特点方面，软件支持 10 点书写，有非常好的书写效果，书写速度很流畅，消除毛刺问题，更真实地体现原笔迹书写效果；全国独有的全屏中英文识别、图形识别、公式识别；实时录制教师板书和声音并一键上传教育云；实物展台的无缝集成，并能以多种形式把实物展台的拍摄内容保存，让课堂教学达到更好的效果。 白板、桌面模式的快速切换，在桌面模式下所有的白板工具都能正常使用，并且系统的功能也能正常使用；学科智能模式设定，设定某一学科后，学科下的工具会随之改变，没必要把各学科的工具都堆砌在工具栏，给老师使用白板造成不必要的困扰。
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云课堂软件具有备课授课模式，老师们可以自由使用。老师备课可以根据教学目标和学情，向学生推送预习报告,内容包括学案、课件、音视频素材、作业、及课堂练习题等。

授课功能具体功能如下： 

1) ★支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。

2) ★智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。

3) ★支持多人同时书写和擦除，互不影响， 不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。

4) ★书写笔包括硬笔（普通笔）、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。
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5) ★板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。

6) ★多点书写：最多支持10个人同时书写，并能达到流畅书写的效果。

7) ★图形输入有多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线；也可以通过图形智能识别绘制各种不规则图形。

8) ★资源访问有多种渠道，可以通过本地素材库快速添加资源到白板中，本地素材库按学科分类，便于老师使用，也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中，同时可以点击云资源，到云端找到所需的资源，云端资源既能按年级、学科、版本、章节同步筛选，也能按知识点分类筛选。

9) ★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物动态视频信号，在采集动态画面下，有如下功能：锁定画面、选择、画笔、橡皮、拍照、截屏、分辨率设置、摄像头切换、返回、退出等，对于拍照下的画面在右边显示，显示不下时，可以滑动切换不同的画面，并且对于已拍照为静态的画面可以发送到白板中，按下返回后，也可以批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行手势缩放和旋转；

10) ★软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语、物理和生物等6类学科设定。

[image: image15.png]



[image: image16.png]Serntnv+ @





另外，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。在语文学科模式下，选定汉字底格，可以直接在底格上手写汉字，汉字自动识别为印刷体，并对此汉字可以学习，学习内容包括笔顺、读音、部首、笔画、组词等，此时老师可以在白板其他区域继续书写，书写完成后，想对汉字底格中的汉字字再次学习，可以点击汉字学习按钮，从而对汉字底格中的汉字进行再次学习。

11) 文本输入：提供键盘输入文本，并可对文本内容进行编辑和排版；

12) ★office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。

13) 视频录制：支持全屏录制及任意区域截屏录制，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到相关资源平台；

14) 多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置

15) 提供相关学科的教学辅助工具，服务方便于教师的课堂教学。如：提供直尺、三角板、圆规、量角器，同时可以在这些几何工具的辅助下画直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括田字格、日字格、作文纸等。
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16) 有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复。

17) ★ 可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解；

18) ★软件漫游状态时支持页面书写区域上下左右延伸，提供页面缩略图导航，可快速定位书写区域；

19) ★在白板软件中可以同时打开多个文件，打开后文件以模板图标展示在白板上，可以对其进行旋转、缩放、拖拽等手势操作；

20) ★可以与无线视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头切换、发送、返回和退出等功能，能够让老师在任何一个教室角落便捷使用无线视频展台；

21) ★在线备课功能，可以在线调用网络资源，并自动推送相关课件资源；同时具备交互式微课制作模块功能：支持文字等形式内容在微课中的添加；根据微课中的知识内容添加交互点；在一个知识点完成后，教师可利用课堂评测系统进行即时评测。

22) ★提供矩形、三角形、椭圆形、梯形、虚线、箭头、任意三角形、任意多边形等多种图形的绘图功能，并能随意设置图形颜色，给图形填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、层级等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑；
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23) 支持在任意状态页面或网页中的批注、手写等操作，支持所有笔记的本地保存及word、PDF等不同文档格式的导出。

24) ★有喷涂功能，可将一闭合区域内相同颜色范围喷为一设定颜色，用户可自定义所使用的颜色，支持板中板功能。
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25) 可以方便设定背景主题，可以根据学科模式关联背景主题，背景主题包括颜色和学科主题，并且用户可自定义

26) 可以设定笔的颜色、粗细，菜单工具栏可以醒目的提示目前选定的笔的颜色、粗细以及笔形

27) 二维图形包括空心和实心的图形：圆、椭圆、三角形（直角、等腰、等边、任意）、平行四边形、长方形、正方形、菱形、梯形、五边形、六边形、任意多边形、直线、虚线、箭头

28) 立体图形包括立方体、三棱锥、四棱锥、圆柱体、圆锥、圆台、球体、半球体、二面体

29) 菜单上的图标动态显示，明确显示当前选中状态，如：当学科模式切换为数学时，主菜单的学科模式显示当前为数学模式，当前选中的笔型也在菜单上显示，当前选中的笔的粗细以及颜色在菜单中也正常显示，给使用者以明确的提示。

30) ★可以任意移动工具条，移动到一定位置时可以变换横竖；任何状态下工具条都可以收缩成一个按钮，需要时可以随时展开。

31) 白板、教育云、实验室、资源素材、互动课堂无缝集成，可以通过白板一键登录。
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32) ★白板内置300多个仿真实验和虚拟实验，支持一键拖拽打开，打开实验的同时会在白板中插入超链接，方便老师回顾课堂或下次授课时快速调取实验，观看实验过程中可对实验进行讲解批注。
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33) 老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式。

34) ★通过白板打开或导入视频时支持以下手势，一个手指单击：显示或隐藏操作栏，全屏状态退出全屏；一个手指双击：全屏播放；两个手指点击：暂停、继续播放；一个手指按住另一个手指点击：截图；两个手指同时滑动：放大或缩小播放区域。

35) ★支持课堂测试功能：随堂测试、综合测试、快速答题、抢答题型多样，结果实时统计。

屏幕分享：教师教学演示，学生作品分享，真正的师生互动、生生互动。

课堂掌控：教师随时监控学生的屏幕，依据学生表现给予评价。

资源分享：教师可以给学生推送资源，学生也可以把自己的资源分享给老师。
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智慧课堂软件支持无线移动授课助手功能，支持移动端无线控制黑板大屏幕，实现移动授课，功能如下：

1) 支持移动授课助手功能，移动端（支持Android、ios系统）可以无线控制大屏幕黑板，实现移动教学模式；

2) 支持桌面同步控制：移动端点击桌面同步，在移动端上实时展示windows端的内容 ，可以通过移动端操作windows端的任何内容，可以对桌面内容进行批注、撤销批注等操作 ，批注内容在移动端和windows端同步展示 ；

3) 支持触摸板功能：模式下可以快速打开键盘、切换窗口、关闭窗口和返回桌面；

4) 支持移动端拍照上传功能：可以拍一张或多张照片并上传到windows端 ，可以切换照片，对照片进行批注讲解；

5) 支持课件演示；
支持移动端文件上传功能：可以将移动端的文件上传到windows端，包括图片、office文档、视频和压缩包等文件，上传到windows后，调取windows端本地程序打开 ，可以对打开的文件进行批注讲解。

实施安装方式说明  

该产品方案采用两种方式，分为壁挂式和移动支架式。

如果为壁挂式，要求墙体务必可以承重，能做固定壁挂架，请参阅产品安装示意图。

如果是移动支架式，请参阅产品安装示意图。

产品整机重量约85KG, 整机最大功率约350w。

其他细节：

1：采用壁挂式安装方式，节省时间，科学效率。

2：考虑到安装的准确性，设计了可调节模块，做到无缝拼接对接。

3：防止后续电子黑板的安全性，下侧设计了固定模块，实现较好的稳定性。

4：项目施工准备工作细节。

以上综合布线方式，保证互动黑板无线化，保证教室安全化教学。

项目案例集锦
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@北京中侨外国语学校
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@福建化工学院
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@滑县实验小学
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@江苏经贸学院

[image: image33.png]



@南京金陵中学
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@南京第一中学
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@上海复旦附中
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@云南大理州小学
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@长沙第六中学
PAGE  
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