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该表填写人 ：                      填写时间：
	    项目名称
	

	项目地点
	[bookmark: _GoBack]

	产品名称
	

	    产品型号
	

	    出库类型
	· 产品销售（     ）  产品展示（     ）

	互动黑板尺寸类型
	· 标准型（      ）   定制尺寸（     ）

	    安装环境
	· 互动黑板预留安装尺寸（长X高）                                        
· 机柜安装所在楼层      （电梯是否可以载货______ _宽度  ___ 限高       ）
· 如需进楼梯，楼梯的宽度             高度               
· 安装房间进门，门的宽度               高度                                    
· 产品安装位置是否散热正常： 是（   ）/ 否（   ）
· 产品安装位置强电（220V）是否到位 ：是（     ）/ 否（    ）
· 弱电（信号线，网线，）是否布置到位： 是（    ）/ 否（   ）
· 产品安装位置是否有太阳光照射： 是（  ）/ 否（  ）
· 如果是壁挂式安装，墙面是否可以承重： 是（  ）/ 否（  ）
· 墙体的材质：水泥墙（  ）/ 实心砖墙（  ）/ 空心砖墙（  ）/ 石膏木板墙（  ）/ 其他（  ）    

	产品销售出相关信息
	· 是否含内置电脑：是（     ）  否（     ）
· 内置电脑类型：I3处理器 （      ）  I5处理器（    ）  I7处理器（    ）


	产品展示出库相关信息
	· 学校教室本身有没有电脑主机： 是（   ）  否（    ）
· 是否含选配内置电脑： 是（   ）  否（    ）
· 选配内置电脑是否额外收费： 是（    ）  否（    ）  
· 产品安装在什么环境下： 普通教室（   ） 多功能教室（   ） 其他（   ） 

	备注（布线详情细读）
	
a:如果产品机器不含有电脑主机的话，请综合布线到机器的右侧板，220v电源线，USB触控带放大器延长线（建议使用ATEN品牌），五类网线（作为RS232控制线），信号线（VGA或HDMI线）等；
b:如果产品机器含有电脑主机的话，请综合布线到机器的右侧板，220v电源线，五类网线（作为RS232控制线），信号线（VGA或HDMI，备用）等。  
 电源需要接地，以防对触控产生干扰。

	其他要求
	



备注：以上需仔细填写 。         
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5
现场环境需求
对供电要求
1. 智慧黑板系统供电对交流电源的质量要求十分严格，对交流电的电压和频率， 对电源波形的正弦性，对三相电源的对称性，对供电的连续性、可靠性、稳定性和抗干扰性等各项指标都要求保持在允许偏差范围内。机房的供配电应满足《电子计算机场地通用规范》GB／T2778-2000的规定，其供配电系统的电源频率为50Hz，电压为220V或380V，需要提供的电源相数为三相五线或三相四线制，单相为单相三线制。供配电系统容量应该按照机房所配备设备情况确定，同时考虑系统扩展、升级的可能，预留备用容量。（注：正常工作电压为AC 220V ±5%）。
2. 电源电压要稳定，可靠，特别防止断电后立即加电。
3. 系统设备须有良好的接地，接地电阻<2Ω，避免遇到雷击等特殊状况导致设备损坏。
4. 电源进线应遵照《建筑物防雷设计规范》要求，采取过电压保护措施。   
对安装环境要求
1. 消防喷头要远离智慧黑板1米以上,切勿采用喷水消防头，应用喷雾灭火剂。
2. 智慧黑板安装墙面要求平整结实，承重力强，确定墙面材质（混泥土、空心砖、气泡砖）。
3. 安装智慧黑板的教室要求保证有适宜的温度（0℃-50℃）和湿度（20%-85%）控制，安装墙面无霉斑，水迹。
4. 勘察安装黑板现场，提供环境样品照片，作为备份。
5. 项目实施前，确定安装墙面内部无电线，水管，方可施工。提供基建图纸，确保施工顺利。
6. 进场安装前应保证现场环境干净、整洁无尘、无喷刷油漆和石灰等施工，显示墙安装范围内无高空作业。消防系统应经过安全测试，空调可供使用，系统用电保证稳定安全。
[bookmark: _Toc48117220][bookmark: _Toc37663522][bookmark: _Toc37496031][bookmark: _Toc303175304][bookmark: _Toc144377465][bookmark: _Toc226861333][bookmark: _Toc141851048][bookmark: _Toc142308552][bookmark: _Toc93827588][bookmark: _Toc99967527][bookmark: _Toc87438195][bookmark: _Toc92596768]对灯光照明要求
1. 为了在观看区能达到好的观看效果，建议黑板上方安装黑板灯照明。安装适合角度位置，灯光不宜直接对准黑板方向，以免影响显示效果。
2. 如果教室室的窗户较大，应避免日照光线直射，用窗帘遮光。
[bookmark: _Toc37496032][bookmark: _Toc37663523][bookmark: _Toc48117221][bookmark: _Toc87438196][bookmark: _Toc92596769][bookmark: _Toc93827589][bookmark: _Toc99967528][bookmark: _Toc141851049][bookmark: _Toc142308553][bookmark: _Toc144377466][bookmark: _Toc226861334][bookmark: _Toc303175305]对空调的要求
1. 空调其出风口位置应尽量远离黑板，并且出风口的冷风绝对不能对着显示墙直吹，以避免 液晶屏因冷热 不均匀而发生损坏和漏液现象。
2. 位于黑板墙前面（吊顶天花上）的空调出风口，距离屏幕建议距离为3 米。  
3. 黑板显示系统在现场安装前要求先对安装点的空调系统和风机先进行运行1周时间，以保证空调管道内的粉尘已经清出。                   
[bookmark: _Toc88367481][bookmark: _Toc90956651][bookmark: _Toc121286474][bookmark: _Toc164589300][bookmark: _Toc164589526][bookmark: _Toc164591719][bookmark: _Toc164591827][bookmark: _Toc164591871][bookmark: _Toc165098618][bookmark: _Toc165098716][bookmark: _Toc165098854][bookmark: _Toc165172891][bookmark: _Toc165172938][bookmark: _Toc165172978][bookmark: _Toc165173764][bookmark: _Toc166474122][bookmark: _Toc167006338][bookmark: _Toc167158366][bookmark: _Toc168755667][bookmark: _Toc168757178][bookmark: _Toc171049902][bookmark: _Toc171139562][bookmark: _Toc171173207][bookmark: _Toc171174708][bookmark: _Toc223854504][bookmark: _Toc264532855][bookmark: _Toc277662780][bookmark: _Toc278980727][bookmark: _Toc309552065]走线及线槽要求
1. 弱电线缆（VGA线、视频、网络、串口、鼠标键盘延长线等）应与强电线缆隔开走线，避免信号干扰。如果是用走线槽，则不能共用一个走线槽，应分不同的走线槽分开走线。
2. 建议设计现场布线方案时，应充分考虑方便后期线材维护更换。设计原则是：既要美观、又能方便的将线材进行维修或更换。
3. 确定安装位置方案后，确定走线方式（暗线、明线），开关位置等。
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