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1. 支持将iOS、Android、Windows、Mac设备无线投屏。
2. 支持最多16个投屏终端同时采集，并可进行5屏画面的随时切换与显示，画面能支持多种对比模式。
3. *支持一键录制，录制支持5屏画面和外接无线麦克风声音同步录入，录制的视频可直接保存在无线投屏设备外接的U盘中。
4. 支持USB摄像机及网络摄像机视频流的采集。
5. [bookmark: _GoBack]*支持通过客户端软件进行演示模式的切换，并可对画面进行缩放，最大支持4倍放大。
6. ▲支持在单屏或多屏显示画面上叠加悬浮画面，实现画中画效果，并可任意切换画中画视频源、调整悬浮窗口的位置。
7. *支持对演示内容进行快照或短视频录制，并可对录制内容进行实时分享。
8. 支持在同一个应用环境中部署多个无线投屏接收设备，并支持设备与设备之间的转播。
9. 支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备。
10. 支持通过HDMI输入接口采集电脑、实物展台、高拍仪、摄像头、摄像机等设备的高清晰度多媒体视频流，并在显示设备同步显示对应的画面。
11. ▲支持对HDMI接入的电脑画面，实时反向控制。
加*为独有功能，加▲为部分竞品可实现。
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如下是硬件参数：
1、操作系统：Android 
2、CPU：4核  2.3G主频
3、RAM：2GB
4、内置存储：EMMC32G 
5、东芝THGBMFG8C2LBAIL芯片
6、扩展支持：USB 扩展
7、视频输出：4K     
8、影音接口：HDMI输入*1   输出*1  LineIn/Out音频 *1
9、WiFi支持：802.11b/g/n/ac  双频2.4G及 5G
10、I/O接口
11、DC 电源接口*1
12、USB2.0*3
13、10/100/1000Mbps以太网RJ45接口*1
14、尺寸：长：宽：高=205mm：127mm：42mm
15、重量：1.2kg
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