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[bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc518484756][bookmark: _Toc25599]产品介绍
[bookmark: _Toc10810][bookmark: _Toc518484757] 产品简介
联想飞屏云盒是基于无线投屏协议打造的智能硬件装备，致力于为用户提供便携稳定的无线投屏技术解决方案。
设备支持iOS系统、Andriod5.0及以上系统、Win8.1及以上系统通过自带的投射协议或联想私有协议进行连接，同时Win7及以下系统亦可使用联想投屏私有协议进行投屏，最多支持16台设备的接入。
用户可通过iOS、Android设备扫码下载遥控器软件“联想飞屏 ScreenCast”APP，通过联想飞屏 ScreenCast控制所有已连接飞屏云盒的设备，并进行切换、快照、录制、缩放等操作。
注：扫码下载遥控器软件联想飞屏 ScreenCast需要将飞屏云盒开机后，在显示终端进行。
[bookmark: _Toc21454][bookmark: _Toc19044][bookmark: _Toc518484758] 设备规格表
表  设备规格表
	序号
	名称
	图片
	参数

	1
	飞屏云盒
	[image: ]
	长：宽：高=
205：127：42mm
质量：1.2kg


	2
	电源适配器
	[image: 投屏电源适配器]
	输出：12V 3A

	3
	HDMI线
	[image: ]
	长度：2m

	4
	软件光盘
	[image: ]
	包含以下两套软件：
1）Android端联想飞屏安装软件<ScreenCast.apk>
2）iOS端联想飞屏安装软件<ScreenCast.ipa>

	5
	快速使用指南
	[image: ]
	

	6
	保修卡
	[image: ]
	1年保修







[bookmark: _Toc19337][bookmark: _Toc518484759]产品连接
[bookmark: _Toc28858][bookmark: _Toc29151][bookmark: _Toc518484760] 硬件设备连接
[bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc21888][bookmark: _Toc518484761] 飞屏云盒接口
各接口如下图所示：
[image: 20170926效果图.429]A
B
C

图3-1
表  硬件按键、接口功能描述
	编号
	功能

	A：电源键
	关机状态下，短按开机；开机状态下，短按待机、长按关机

	B：前置USB口
	接入U盘或鼠标等，连接U盘可用于录制长视频

	C：录制键
	短按开始录制（指示灯红光闪烁），再次短按结束录制，再次长按至指示灯熄灭以弹出U盘


[image: IMG_20171123_092620222]I
D
E
F
H
G
J
K
K

表   硬件设备、接口功能描述
	编号
	功能

	D：HDMI输入接口
	用于电脑、摄像头、实物展台等设备的有线接入

	E：HDMI输出接口
	用于连接显示终端

	F：音源输入输出接口
	红色接口为音源输入接口，绿色接口为输出接口

	G：micro USB口
	用于外接电脑的反向控制

	H：后置USB口
	用于连接键盘、鼠标、USB摄像头等设备

	I：RJ45接口
	用于外接AP、路由器设备

	J：电源接口
	用于连接电源适配器

	K：外置天线
	用于无线信号接收



[bookmark: _Toc25929][bookmark: _Toc27361][bookmark: _Toc518484762] 硬件设备连接过程
1. 将电源适配器插入飞屏云盒电源接口J；
2. HDMI线一端接入云盒输出接口E，一端接入显示终端（如一体机）的HDMI接口；
注：对某些只有VGA接口的显示终端，可使用“HDMI转VGA转换器”接入输出接口E；
3. 将网线一端接入飞屏云盒的RJ45接口I，另一端接入AP等设备的LAN口；
4. 台式机、部分实物展台等可以通过输入接口D接入飞屏云盒；
5. 音源输入输出接口F可接入无线麦克风，用于采集教室、会议室中的环境声音；
6. 后置USB可用于接入鼠标、键盘等，鼠标可用于进入飞屏云盒的系统进行后台设置。
[bookmark: _Toc7276]以上连接操作4—6用户可视情况而定是否连接
[bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc518484763] 飞屏云盒软件调试
[bookmark: _Toc21442][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc518484764]飞屏云盒系统软件简介
飞屏云盒是一个运行Android系统的嵌入式计算机，连接显示终端后负责接收、管理、显示和录制屏幕画面。
飞屏云盒启动后，在设置页面，用户可以对飞屏云盒进行联想飞屏安装以及个性化、网络、投屏、显示、时间和系统的设置。
[bookmark: _Toc5629][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc518484765]系统软件网络设置
1. 飞屏云盒启动后，连接鼠标；
2. 单击右上角“设置”按钮，进入设置界面，如图3；
3. 选择“网络”，点击当前连接的网络WiFi名称，进行连接，如图4；
4. 连接成功后会显示“已连接”；
5. 亦可通过“个性化”选项，修改飞屏云盒设备的名称（或通过联想飞屏APP软件修改）。
[image: ]
图  鼠标点击后进入设置界面
[image: 图01]
图  连接无线网络
[image: 图02]
图  修改飞屏云盒设备无线名称
[bookmark: _Toc29243][bookmark: _Toc518484766]联想飞屏APP下载
联想飞屏 ScreenCast是一款安装在手机或平板上的应用程序，用于实现对飞屏云盒的控制。用户可以通过飞屏云盒上<联想飞屏>菜单页的二维码扫描下载安装，可支持Android、iOS系统，安装后的APP图标：[image: ]

[image: 图03]

	符号
	含义

	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\tips\color.png]
	用户也可在飞屏云盒系统启动页面的右下角扫描二维码进行下载，如图3


[bookmark: _Toc10684][bookmark: _Toc31523][bookmark: _Toc518484767] 客户端设备的连接
[bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc13360][bookmark: _Toc518484768]客户端设备的有线连接
针对电脑（台式机、笔记本）、实物展台、摄像头等自带HDMI输出接口的设备，可直接使用HDMI线连接飞屏云盒的HDMI输入接口（IN PUT）；
针对摄像头等自带USB接口的设备，可直接使用USB线连接飞屏云盒的USB口接入，目前仅支持1路USB设备的接入。
[bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc11646][bookmark: _Toc518484769]客户端设备的无线连接
针对Windows、Android、iOS设备可无线接入飞屏云盒，详情可见下表：
1. Windows8.1、Windows10自带WiDi投射协议；
2. Android5.0及以上系统自带Miracast投射协议；
3. iOS设备自带Air Play投射协议
表   不同客户端投射协议的名称
	序号
	客户端
	客户端协议名称
	飞屏云盒私有协议

	1
	Windows
	Windows7
Windows XP
Windows8
	（无）
	支持

	
	
	Windows8.1
Windows10
	<投影>
<连接>
	支持

	3
	iOS
	iOS设备
	<Air Play镜像>
	不支持

	4
	Android 5.0及以上系统
	华为
	<（下拉菜单）多屏互动> 或
 <设置-智能辅助-其他-多屏互动>
	支持

	
	
	三星
	<（下拉菜单）Smart View>或<Screen Mirroring>
	支持

	
	
	小米
	<设置-更多连接方式-无线显示>
	支持

	
	
	OPPO
	<设置-其它无线连接-无线显示>
	支持

	
	
	vivo
	<设置-多屏互动>
	支持

	
	
	联想
	<设置-显示-投射-开启>
	支持


Windows系统无线连接
1. Windows8.1连接方式
1)  从屏幕右边缘向中间轻扫，然后点击“设备”。（如果使用鼠标，则指向屏幕
右下角，然后将指针向上移动，再单击“设备”）
2)  点击或单击“投影”，然后点击或单击“添加无线显示器”；
3) 在搜索到的设备列表中选择设备。
2. Windows10连接方式：
1) 点击桌面右下角“通知”按钮，点击“投影”；
2) 选择“复制”，点击“连接到无线显示器”；
3) 在搜索到的设备列表中选择设备。
[image: ]1
2
3

图   选择需要连接的飞屏云盒设备名称

Android 5.0及以上系统无线连接
以华为手机为例：
1. 手指从屏幕顶端下滑，打开下拉菜单；
2. 点击其中的“多屏互动”按钮；
3. 手机界面会显示搜索到的设备，从中选择需要连接的设备名称即可。
注：Android设备注意事项如下：
· 不同安卓设备设置的Miracast投射功能名称、位置不同，需用户自主查找；
· 华为设备为了使投射后画面效果更流畅，建议连接同一个无线WiFi网络（及飞屏云盒本身已连接的网络）；
· 部分设备的投射功能无法在手机下拉菜单中找到，此时可打开“设置”，从中查找；例如“小米平板2”的投射功能在“设置—更多连接方式—无线显示”中。
	[image: ]1
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	[image: ]


图   选择需要连接的飞屏云盒设备名称

iOS系统无线连接
1. 点击“设置”，连接同一个无线WiFi网络；
手机从屏幕底端向上滑动，选择“屏幕镜像”（iOS10系统：Air Play镜像）；
2. 从中选择需要连接的设备名称。
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	[image: ]
	[image: ]


图   以iOS11系统为例
[bookmark: _Toc25490][bookmark: _Toc518484770]产品使用
[bookmark: _Toc26896][bookmark: _Toc5708][bookmark: _Toc518484771] 联想飞屏软件使用
[bookmark: _Toc3693][bookmark: _Toc518484772] 客户端连接飞屏云盒
请按以下步骤进行连接：
1. 客户端（Andorid、iOS设备）连接WiFi，必须与飞屏云盒连接的是同一网络；
2. 打开客户端联想飞屏APP连接后，弹出下图所示界面：
——控制飞屏云盒：连接后作为遥控器“联想飞屏 ScreenCast”使用；
——仅投屏：连接后不可作为遥控器“联想飞屏 ScreenCast”使用，仅用于连接飞屏云盒用于视频流的传输显示；
	[image: Screenshot_2018-05-14-11-48-57-033_com.miui.home]
	[image: Screenshot_2018-05-14-11-49-39-607_mythware.castbox.controller]



[bookmark: _Toc26366][bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc518484773] 联想飞屏软件界面介绍
[image: Screenshot_2018-05-14-11-50-33-181_mythware.castbox.controller]客户端显示区域
遥控区域

图6-2 
注：iOS系统设备的遥控器“联想飞屏 ScreenCast”不具备“本机投屏”选项！
“遥控区域”如下图所示：
[image: Screenshot_2018-05-14-09-30-29-755_mythware.castbox.controller]音量控制
横屏显示

图6-3
表   各按钮功能描述
	按钮
	功能

	切换
	一键切换投屏设备，可支持多台设备同屏显示

	快照
	将当前投屏画面截图并分享，快照文件保存在控制端设备的图库中

	短视频
	将当前投屏画面与声音以短视频的形式录制并分享，视频文件保存在控制端设备的图库中

	录制
	将当前投屏画面与声音录制并保存至外接的存储设备中

	本机投屏
	将本机投屏连接飞屏云盒（iOS系统客户端软件无“本机投屏”功能）

	音量控制
	调节音视频音量大小，支持一键静音操作

	画中画
	在单屏或多屏显示画面上叠加悬浮画面，实现画中画效果，并可任意切换画中画视频源、调整悬浮窗口的位置。

	转播
	在同一个应用环境中部署多个无线投屏接收设备，并支持设备与设备之间的转播

	横屏显示
	支持双指对当前画面缩放，最大支持4倍放大


注：① “录制”功能所使用的U盘必须插在联想飞屏云盒的前置USB接口；
② iOS系统设备软件中无“本机投屏”按钮。
[bookmark: _Toc27754][bookmark: _Toc518484774] 切换
1. 点击“切换”按钮，显示当前接收到的所有设备的屏幕画面及名称；
2. 从“多屏”按钮中，单击选择显示终端需要显示的画面数量，支持同时显示1、2、3、4等多个画面，本说明书中以4屏画面为例介绍；
3. 在屏幕画面列表中单击选中屏幕画面，再次单击可取消选中；
4. 点击“[image: ]”按钮，折叠下拉列表。
[image: 005]C：切换区
B：多屏按钮
A：显示区
单击切换
单击控制
双击缩放

表    切换功能描述
	区域
	功能

	区域A:显示区
	显示需要投射在显示终端的设备，双击放大某个屏幕画面

	区域B：多屏按钮
	从左至右的按钮，可依次显示1-4个屏幕画面

	区域C：切换区
	上下滑动，可查看已连接到飞屏云盒的所有设备，单击可切换


在切换窗口状态下，用户可以直接在界面上方同步显示区域进行操作，长按区域内小屏进入编辑模式。在编辑模式下，用户可以
A. 通过拖动方式交换屏幕位置；
B. 双击放大选中屏幕，最大化状态下再次双击还原屏幕。
[bookmark: _Toc16998][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc518484775] 快照
1. 点击“快照”按钮，截取当前显示终端显示的画面，并弹出下拉列表；
2. 点击“分享”按钮，将快照分享至其他应用程序；
3. 点击“删除”按钮，删除快照；
4. 点击“[image: ]”按钮，折叠下拉列表，并自动将快照存入设备本机图库。
	[image: 333]A
B
C

	[image: 444]
	[image: 555]

	A：点击“快照”按钮
	B：点击“分享”按钮
	C：通过第三方应用发送


图6-5
[bookmark: _Toc934][bookmark: _Toc5444][bookmark: _Toc518484776] 短视频
1. 点击“短视频”按钮，弹出录屏按钮；
2. 长按“录屏”按钮，开始录制；
3. 释放后结束录制，自动播放录制视频；
4. 点击“分享”按钮，将短视频分享至其他应用程序；
5. 点击“重录”按钮，进行重新录制；
6. 点击“删除”按钮，删除短视频；
7. 点击“[image: ]”按钮，折叠下拉列表，并自动将短视频存入设备本机图库；

	[image: 333]A
B
C

	[image: 666]
	[image: 777]

	A：点击“短视频”按钮
	B：按住开始录屏
	C：通过第三方应用分享


图6-6
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\tips\color.png]
	提示

	
	短视频录制最长为10秒。



[bookmark: _Toc10228][bookmark: _Toc16142][bookmark: _Toc518484777] 录制
录制功能是将投屏画面和设备系统声音、环境声音（前提：插入麦克风）录制为MP4文件。使用录制功能时，需要先在飞屏云盒上插入U盘作为存储设备。
1. 点击“录制”按钮，开始录制，录制按钮变为红色，显示录制时间；
2. 再次点击“录制”按钮，完成录制；
3. 长按飞屏云盒上的录制按钮直至指示灯熄灭，拔出U盘。
注：亦可直接点击飞屏云盒上的录制按键进行录制；只要U盘空间未满，视频能够一直进行录制

[image: ]点击“录制”开始录长视频

[bookmark: _Toc14337][bookmark: _Toc518484778]画中画
“画中画”功能支持选取当前已投屏设备的画面并始终悬浮于显示终端界面上，且支持通过遥控器软件任意拖动，双击后可将画中画界面全屏显示。
	[image: Screenshot_2018-05-14-09-19-34-896_mythware.castbox.controller]A
B
C

	[image: Screenshot_2018-05-14-09-19-42-534_mythware.castbox.controller]
	[image: Screenshot_2018-05-14-09-19-54-879_mythware.castbox.controller]

	A：选择“画中画”
	B：选择悬浮画面
	C：悬浮画面浮动窗口
点击[image: ]可关闭窗口


图  画中画功能操作过程
[bookmark: _Toc18851][bookmark: _Toc518484779]转播
如果当前网络环境中存在多个飞屏云盒，可将当前显示终端的画面转播显示在其他多个飞屏云盒的显示终端，搭配联想教室云盒（联想无线AP）使用时，将多个飞屏云盒无线接入教室云盒，可支持5个飞屏云盒的转播。
注：转播功能的实现需要具备一定的前提条件
1 所有飞屏云盒必须接入同一个网络（有线网络或无线网络）；
2 必须通过遥控器软件选择对应的飞屏云盒设备开启转播。

	[image: Screenshot_2018-05-14-09-30-29-755_mythware.castbox.controller]A
B
C

	[image: Screenshot_2018-05-14-09-30-33-882_mythware.castbox.controller]
	[image: Screenshot_2018-05-14-09-30-52-689_mythware.castbox.controller]

	A：选择“转播”
	B：选择转播设备
	C：屏幕已转播


图    转播功能操作过程
[bookmark: _Toc16633][bookmark: _Toc518484780][bookmark: _Toc7053]实验展播
用户可通过飞屏云盒遥控器搜索当前网络环境中的云台摄像机，并设置摄像机的机位，从而将摄像机的画面实时展示在飞屏云盒的显示终端画面上。
摄像机机位可添加多个，用户在使用过程中，可通过遥控器软件实时切换不同摄像机的不同机位进行教学。
网络摄像机设置
将支持ONVIF协议的网络摄像机通过网线连接AP（使摄像机与飞屏云盒处于同一个网络环境中），通过浏览器进入网络摄像机的后台进行设置，本说明书中以深圳市维海德技术股份有限公司VHD-V61型网络摄像机为例介绍。
[image: 维海德摄像头图片]
图6-10
在电脑浏览器中输入“192.168.100.88”，输入默认用户名与密码（均为：admin），在后台界面中，以此进行以下操作：
1. 点击“网络配置”选项，在“局域网设置”中将IP获取方式改为“自动获取IP”；
2. 将ONVIF设置为开启状态，将ONVIF鉴权设置为关闭状态；
3. 点击页面下方的“应用”按钮。
[image: ]
当摄像机反向固定在教室顶部后，亦可通过网络摄像机后台更改摄像机采集画面的方向，设置过程如下：
1　 点击“图像配置”按钮；
2　 选中“上下翻转”“左右镜像”；
3　 点击“应用”按钮。
[image: ]
添加摄像机与机位
用户可通过遥控器软件进入设置界面，亦可直接通过飞屏云盒进入系统设置界面，依次点击“网络摄像机”“添加网络摄像机”等进行设置，联想飞屏云盒支持添加多路网络摄像机，每个网络摄像机可添加最多20个机位。
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A：在“设置”界面选择“摄像机设置”
	B：添加摄像机
	C：输入摄像机的账号、密码（默认均为admin）


图    添加摄像机过程
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A：点击摄像机画面进行机位设置
	B：点击“添加机位”
	C：设置机位名称


图   添加机位过程
	[image: 教师1]
	[image: ]
	[image: 选择]

	A：点击“切换”，点击“机位”按钮进行机位选择，如B
	B：选择机位
	C：通过“调整机位”按钮调整方向与焦距


图   选择与调整机位
	符号
	含义

	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\tips\color.png]
	在“设置—摄像机列表”中可查看当前摄像机的IP地址，可通过浏览器输入IP地址访问摄像机后台


[bookmark: _Toc12602][bookmark: _Toc518484781] 横屏显示
1. 点击“全屏”按钮[image: ]进入横屏模式；
2. 在横屏模式下可对画面大小进行缩放。
注：不可对联想飞屏本身画面的屏幕进行横屏显示
[bookmark: _Toc5411][bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc518484782] 断开连接
点击联想飞屏界面左上角的“断开”按钮，可以断开与飞屏云盒的无线连接；断开时可以选择显示终端的显示状态——显示当前状态、待机状态。
1. 断开当前连接：断开当前设备与飞屏云盒的连接，显示终端默认显示当前状态。
2. 断开当前连接并待机：断开当前设备与飞屏云盒的连接，显示终端进入待机状态，等到下次使用时唤醒。
	[image: Screenshot_2018-05-14-11-50-33-181_mythware.castbox.controller]
	[image: Screenshot_2018-05-14-11-55-16-879_mythware.castbox.controller]

	点击“断开”按钮
	选择断开连接的选项


[bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc10014][bookmark: _Toc518484783] 图库
图库用来存放快照和短视频，点击“更多”按钮 [image: ] 可以查看图库内容。[image: ]图库按钮

[bookmark: _Toc31139][bookmark: _Toc31102][bookmark: _Toc518484784]  回控
飞屏云盒支持回控功能，具体回控方式有两种模式：
模式一：鼠标回控
回控的前提要求：
·  投屏的设备支持UIBC功能；
·  显示终端只显示一屏画面。
回控的操作方式：鼠标接入飞屏云盒，可对当前画面显示的设备进行任意点操作。
模式二：触摸回控
回控的前提要求：
·  显示终端本身支持触屏；
·  投屏的设备支持UIBC功能；
·  显示终端只显示一屏画面；
·  将回控用的USB线（不同显示终端的USB线不同）连接飞屏云盒与显示终端对应的回控接口。
回控的操作方式：手指触摸操作，可对当前画面的设备进行任意点击。
[image: ]
图    部分显示终端回控使用的USB线
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\tips\color.png]
	提示

	
	大部分安卓、Windows设备支持UIBC功能，iOS设备不支持UIBC功能



[bookmark: _Toc25860][bookmark: _Toc518484785] 外接电脑反向控制
将电脑（台式机、笔记本）通过USB线连接飞屏云盒背面的“micro USB口”，可以使用鼠标（接入飞屏云盒USB口的鼠标）反向控制电脑。
[image: 图3-2]micro USB口

[bookmark: _Toc12003][bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc518484786] 联想飞屏软件其他设置
[bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc94][bookmark: _Toc518484787] 个性化
在<个性化>菜单页，用户可以自定义设置飞屏云盒的名称，壁纸和语言。
[image: 图02]
[bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc12521][bookmark: _Toc518484788]网络
在<网络>菜单页，用户可以设置飞屏云盒的网络连接。
[bookmark: _Toc5380]有线网络功能
使用有线网络时，用户可以选择是否开启DHCP以获得IP地址，并可以查看飞屏云盒的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等相关信息。终端设备进行投屏时需确保与飞屏云盒在同一网段。
[bookmark: _Toc31448] WLAN
使用WLAN模式时，用户在无线列表中选择AP进行连接，终端设备连接到同一AP时即可进行投屏。

[image: 图01]
[bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc22910][bookmark: _Toc518484789]投屏
在<投屏>菜单页，用户可以设置投屏的安全策略，即投屏设备进行投屏时与显示终端的连接方式，共有三种不同的安全策略：
1. 随机PIN码：当有新的投屏设备连接时，在显示终端上显示8位随机PIN码，投屏者输入此PIN码进行连接；
2. 固定PIN码：当有新的投屏设备要连接时，投屏者输入固定PIN码进行连接；
3. 自动接收：当有投屏设备连接时，自动接收投屏者；
[image: ]
[bookmark: _Toc26584][bookmark: _Toc3664][bookmark: _Toc518484790]显示
在<显示>菜单页，用户可以设置投屏显示的高清输出分辨率及省电模式，系统默认分辨率为自动适配最佳分辨了。
[image: ]
[bookmark: _Toc19755][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc518484791]时间
在<时间>菜单页，用户可以设置日期、时间和时区等。
[image: ]
[bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc518484792]系统
在<系统>菜单页，用户可以查看当前飞屏云盒使用的版本信息并检查更新。
1. 点击“检查更新”进入更新界面，系统自动开始检查；
2. 若存在更新，点击“立即下载更新包”进行下载；
3. 下载完成后，点击“更新”按钮进行安装，并重启设备。
[image: ]
[bookmark: _Toc23727][bookmark: _Toc15413][bookmark: _Toc518484793]注意事项
1. 录制结束后，不可立即拔出U盘，否则会导致视频文件损坏，可长按录制按键直至指示灯熄灭方可拔出；
2. 为更好地播放视频，建议使用AP的5G信号连接；
3. 若附近环境中有多个AP设备同时使用2.4G信号或5G信号，可能使投屏设备的无线信号收到干扰，影响设备的高效使用，会出现画面卡顿的现象，此时可更换AP设备的信道或关闭附近的其他WiFi设备。
[bookmark: _Toc14885][bookmark: _Toc518484794] 常见问题处理
1. Windows系统投屏后，原Windows电脑黑屏：
在原电脑的“投影”方式中选择“复制”模式；
2. 使用部分播放器（如腾讯播放器、优酷播放器等）投屏后黑屏：
因某些播放器不支持投屏协议，故投屏后黑屏，建议使用“MX Video Player播放器”或“爱奇艺万能播放器”等。
3. 联想飞屏云盒各版本具体功能特性不同（飞屏云盒License控制的功能不同），
具体功能特性包括：
——  最大连接设备数
——  最大显示窗口数
——  是否支持私有协议投屏
——  是否支持AirPlay
——  是否支持Miracast
——  是否支持UIBC
[bookmark: _Toc397012396][bookmark: _Toc286686632]——  是否支持高清录制
image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png
T—

agTREs





image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
/
T4 02:32 par® ScreenCast 0008 2

| BERE

M l’t' nare
itR215%

BEURTR





image13.jpeg
(=))]

S Y

AL {£F DHCP
PO IRASATL

(RS

EdE

R4 EFR T4 ML

Future Class WiFi

123
ClassRoomCloud-004d
ClassRoomCloud-004d-3
ClassRoomCloud-004d-6
ClassRoomCloud-004d-8

Ruckus 7341

9)

9)

9)

9)

9)

9)




image14.jpeg
T R ZF5 Mythware 0008
@ M
AR, BRE

Q mgEEH,

)
k|

&




image15.png
e




image16.jpeg
ENZIEAH RS T #E i YA (ScreenCast )

e ra
o memen
= s =
L
@ =x
BCR (Sereencast) RVRERS
) T BT ;mwﬁﬁLuﬂmxgwm
[C (ﬂuﬁ AT RINELIR, MRS
Ul'@%il k’;"ﬂﬁﬂ‘)\’*fmlk 1'5”
o A v

1 R
SUGRREERDEAT | QI
ST DA,

0 ®8
AR SRR
28, AAREETEREA RO
b

AR
AR SEEE
53, IR RS





image17.png




image18.png
o R
=500

W

r o g
AT MBS
] - B
Ll s
£ mx

[2) MicosoftDisplayAdapter 89
R

[ Mythware Meeting Room 0504

28] vx D e

[0 (VIsamsung LEDSS
DR

Jr= le o=

JrvilihE





image19.png
m/R6:33 O,

11A2EEH= < ~
3 @)
®F  saus
+ @ T} %
R Hewdshe T =R

Lo & ) 8

PR A BEE SRED BEES

= ¢ ® 0N

AR ST 46 FiX NFC

ez @

®» 5 6 ¢ 8

—am wRAE Ll LY SRR EeswE





image20.png
O sz

1MB22HEH=

[TVISamsung LEDS5 Future Class

ScreenCast 0008





image21.png
. 13°
/2

Ol

11B22REH=

IEFEI%#% ScreenCast 0008 , TERYIR...





image22.png
FSMF T EF11:08

{igE LR
F&BER
Smart Classroom
FEHRHE

KR
ASUS-RT-N66U
borrod
BSP-5G-T
Cisco09575-2.4G
Cisco09575-5G
ClassroomCloud-004D
ClassRoomCloud-0099
ClassRoomCloud-00ea
ClassRoomCloud-013b
ClassRoomCloud-014a
ClassroomCloud-01AB

ClacernnmCland-01RA

@O 9 99

D)

REER D B )
cHCHNCONCHCICRCNCNCHCNCNC)

9)




image23.png
W





image24.png
GJ
RRALS

& Smart Class v





image25.png
11:48 0.10K/s 2 © = .l Bzh 4G 4O 79%





image26.png
11:49 5.64K/s %t © = .al Bih 4G 4 @D 80%

EHYEZR

KR

EXiH





image27.png
40.1K/s 2t © = .l BE 4G 4 @D 80%

‘D XX Z
[ ] |
[ ] |
ik
TRER KRR SR

[

Rl




image28.png




image29.png




image30.jpeg




image31.png




image32.jpeg
& 959% k4 16:54

© 000 =

[ 1]

] |

iR
b () B
X WFRR e

=

Rl




image33.jpeg




image34.jpeg
598

smmaonR

s

mERe
(N

ScreonCast0008

asw

e

i

Py

B
H

=

kS

FuBEER

Q

P
P

Wi




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.png
R

ik
ENIRE sEH

FRiR




image38.png
O E+E

A HE

b (¢ D





image39.png
38.2K/s 2 © . .l Bih 4G

HDMI Input





image40.png
[ |

%
b O
tREG YRR





image41.png




image42.png
9:30

REE

Yan Bo Shi §#%1

%
]

Yan Bo Shi 44%2





image43.png
9:30

REE

Yan Bo Shi §#%1

IEFERS

Yan Bo Shi #4%2

IE:





image44.jpeg




image45.png
RiEFHEE

IRCHEE
YRR
|
L___|
L ___|
RTMPigE®
L] O n ]
RTSPiRE
mEG | (0~254) : °
ONVIFigE
O L]
L] O
ptiitsy
SDKigE





image46.png
{11




image47.png
< igH

@ ritw
@ R
=T R

N &®

(®) &%

O wi

o I




image48.png
< BEENIIE

(B




image49.png




image50.png
< EgniE

In
192.168.1.111





image51.png




image52.png




image53.jpeg




image54.png




image55.jpeg
< EENA





image56.png




image57.png
28.0K/s 2 © = .l Bh 4G 4

LD

BT FF 2 AR

BT FF 4 AT 5L

81




image58.png




image59.png
0 — e





image60.png




image61.png




image62.png
PG

PING

awEl

10800




image63.png
HDMI $ith BMERRESHE

L L) TR




image64.png
T R
@ M 375 E B AR08 A
T RE .
N R
@ 87 fEA24/\B 8
O &E
ERHE

o R




image65.png
R
@ rui s wsc70n
RigE 701,00 5user1.01600(P1-LT)
= BW oI B1120001991712078001
® o=
© i ey
o Fe aoTHENS [ ]
waren
ue




image1.png
‘OAOUD T




image2.png
Sumavis%n




image3.png
‘OAOUDT




