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1、 产品概述
1.1软件平台现状  
近些年来随着计算机、网络等先进技术的蓬勃发展，园区的信息化也在逐步走向智能化、高效化。但是随着信息化进程的不断发展，种类繁多的系统。硬件设施兼容等也逐渐成为了制约园区全面信息化的因素。
目前的现状是：
1）各个系统功能单一，无法满足日益复杂的管理业务需要，造成执行一个日常业务，操作人员往往需要在多个系统中频繁切换；
2）系统之间互不连通，数据无法共享，浪费了大量的网络和存储资源；
3）各个系统均使用各自的后台进行管理，各自为政，管理员需要记住繁多的登录名和密码，以及管理操作流程；
4） 众多的系统也必然带来种类繁多的后台设备，给日常的维护带来了很大的负担。
由此可见，现有的这些系统远远不能实现真正意义上的信息化管理。为今之计，只有打破各个系统之间的壁垒，变信息孤岛为信息共享，将各个子系统融合到一个互联互通、统一调度、协同操作的平台上，才能真正解决上述问题。
2、 设计原则
园区综合管理平台的设计应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则，并综合考虑维护、操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是完整的、全面的，设计方案具有科学性、合理性、可操作性。具体设计原则如下： 
· 整体性
对于整个园区安防系统，需要一个综合管理平台进行统一管理。从而使得管理操作简单实用，智能化程度高，尽量减少系统操作的复杂性，适应安防系统多功能、外向性的需要，对于来自单位管理内外的各种信息，为基地单位相关部门提供全面、便利、快捷、准确等应用服务。
· 先进性
由于基地综合管理平台属于基地数字化建设的重要组成部分，为了保证整个安防系统的正确运行，在平台的建设时，选择具有技术先进、方便实用、维护简单等优点。做到未来一定时间内不会落后。
· 经济性
在满足基地安全防范级别的要求前提下，在确保系统稳定可靠的基础上，使用经济实用型安防平台，从而达到极高的性价比，节约基地安防项目建设资金投入。
· 集成性
为了方便基地安防管理工作，提升整个系统防护等级，需要制定统一安防系统标准，规范各子系统间的接口标准，实现系统软件统一规划、设计、分步、分模块实施开发，最终全面高度集成。
· 发展性
在设计整个基地安防平台时，充分考虑未来良好的发展性，以降低未来发展的成本，使系统具有良好的可持续发展性，为后期工程做好准备。为了满足系统所采用的技术和设备的协同运行能力，系统投资的长期效应以系统功能不断扩展的需求，必须追求系统的开放性和标准性。
· 外观效果美观
安防平台安装考虑安全性、美观性，达到实用和美观的原则。
· 安全性
由于基地安防系统的保密性，此安防平台设计时，既要考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通讯环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。
· 可扩展性和易维护性
考虑到基地安防的实际情况，为了适应将来安防系统变化的要求，必须充分考虑将来安防系统扩展的需要，在设计时应有弹性，并且以最简便的方法、最合适的投资，实现系统的扩展和维护。
3、 方案详细设计
综合管理平台把园区的视频监控系统、测速系统、报警管理系统、巡更管理系统、录像管理系统、电视墙显示系统、视频图像质量分析等系统进行集中化管理，并在综合管理平台上实现数字化系统的统一身份认证授权、统一调用、日志管理、系统审计。采用先进的信息应用门户架构，根据被授予的权限，不同的用户可以通过统一的门户入口，获取相应权限下的信息、办理相关业务。

3.1平台架构
软件平台架构设计，从根本上决定了系统所能提供的业务服务的规模和水平。综合管理平台采用了基于事实上的工业标准的C++、C#平台和SOA面向服务的架构，是被反复证明的目前最强壮、最高效、最具伸缩性和业务扩展能力的平台架构之一。
综合安防管理平台软件架构分为多个层次，如下图所示：

[image: 平台架构图0307]
（核心基础架构图）

核心基础架构上可分为：设备层、数据支撑层（接入层、数据层）、服务层、应用层。各层按照自身逻辑使用接口与相邻层交互。
1） 设备层包括网络摄像机、DVR、DVS、报警主机、消防主机、门禁等，是安防数据的提供者；
2） 接入层对设备层设备进行抽象、归纳、定义，形成统一的工作模式、统一的接口和统一的规范化的数据格式，为后续的使用者提供规范化的设备数据和交互方式；
3） 服务层根据业务逻辑对数据支持层的数据（设备层数据、数据库数据）进行加工，并为应用层提供服务支撑；
4） 应用层是系统的外在表现方式，提供人机交互界面，实现监控系统的应用逻辑。支持B/S客户端和C/S客户端，另外平台也支持各平台客户端对前端视频监控图像的浏览和相关定位信息查询等。
5） 系统的外部接口来源于服务层，其中流媒体服务提供实时直播接口，录像存储和点播服务提供点播接口，数据服务提供WebService/WebAPI数据查询和SOA接口，级联服务提供数据级联接口等。
3.2平台核心要点
1、高度集中管理，支持多种通信协议，可接入安防设备、存储设备、网络设备、报警设备及服务器设备；
2、实时故障检测，对接入的设备可进行智能诊断，发现异常，立即自动派发维护工单，并联动手机短信进行提醒，大幅提升故障处理效率；
3、接口开放，支持线性扩容，可与多种第三方系统进行定制对接；
4、权限控制，可按部门进行设备权限灵活控制，其中园区首长为整个系统最高权限，可实时对园区所有监控、巡更等系统进行查看和操作；
5、统一门户，一键式办公，方便领导实时快捷查询园区各项事务和进行指令下发。
3.3平台功能体系
3.3.1视频监控功能
1、实时监控
通过C/S客户端和WEB浏览器，可以单画面或多画面显示实时视频图像，支持多种规格画面的组合显示方式。
支持1/4/1+6/1+8/9/1+10/1+12/1+14/16/25/64路视频分屏方式显示，最大支持同屏64画面显示，并有等分模式，1＋N不等分模式，单画面，全屏显示等多种显示模式，显示分辨率可达1080P。支持根据分组摄像机数量自适应画面分割。
2、设备在线状态自诊断
地点设备组以图标方式显示设备在线状态，系统自动检测更新设备的在线状态，实时更新客户端目录树中的设备的在线、离线情况，缩短视频浏览响应时间，提高浏览效率。
3、手动或自动变换实时视频分辨率
可以通过手动或自动事件触发（报警或预案）改变实时视频显示分辨率；即：常规显示使用CIF等较低分辨率，可手动改变或在报警时自动改变成4CIF等更高的分辨率。
4、外接键盘控制
支持监控终端外接三维摄像机摇杆键盘和矩阵键盘远程操作。
5、画面轮巡
轮巡当前显示的所有摄像机视频，按摄像机分组轮巡镜头，全部摄像机及分组轮巡。可设置视频轮巡时间间隔。
6、手动录像和截图
按当前视频显示分辨率手动录像和截图，自由设定截图保存路径，系统自动命名截图文件，自由设定手动录像保存路径，系统自动命名录像文件。
7、客户端录像下载
实时浏览、录像回放支持同屏显示，状态一键切换。即检即播，录像回放状态可选取任意时间点的录像文件进行下载，下载文件保存在客户端指定路径，存放位置可自定义。
8、权限管理和控制优先级协商
控制权限区分0～255共256级优先级，高权限用户优先获得控制权，可夺取低权限用户控制权，低权限用户可向高权限用户或同级权限用户协商控制权，协商功能可选。
9、视频终端自动回复
实时网络诊断，视频中断后，网络一旦联通，自动重连恢复显示。
3.3.2报警管理功能
1、报警联动
当告警发生时，根据预先设置：
1）向指定监控终端，发出报警信息（包括：报警时间、地点名称、类型等信息）；
2）弹出报警点电子地图；
3）弹出对应摄像头画面；
4）自动操作指定设备（云台解码器辅助开关、视频设备DO输出、自定义串口输出等）；
5）自动调用摄像机预置位（摄像机具备预置位功能）；
6）自动录像（录像时间可设）；
7）短信或彩信群发；
2、报警信息显示
1）监控界面显示报警信息列表（包括：报警时间、地点名称、类型等信息）；
2）报警声音告警（可选配语音读出报警信息）；
3）电子地图弹出，报警图标闪烁等；
4）短信或彩信群发；
5）所有报警信息需操作员确认，防止遗漏；
3、报警撤/布防：
用户可设置报警撤/布防计划，系统自动执行；也可由具备权限的操作员手动撤/布防。
4、报警日志
所有报警信息均应自动保存为日志，支持多种类型查询检索，并可打印输出。
3.3.3录像管理功能
1、录像模式
系统可以根据录像规模和系统结构选择：集中录像、分级录像、分布录像等灵活多样的模式，所有录像操作和功能可以由一台或多台服务器提供。
2、计划录像
制定计划录像，选择录像的摄像机，可针对每周的每一天的多个时段制定计划，也可针对某一特定日期制定计划。
3、手动录像
客户端本地手动录像，改变录像文件存储路径，支持录像文件自动命名。
4、报警录像
用户可任意设置报警联动录像的策略，并设置报警后录像时间长度。报警联动抓拍图片，可时间、地点、报警等信息检索查询。
5、录像管理
用户可根据时间、地点、报警等信息检索查询集中录像、分级录像、分布录像，并可剪辑、下载、导出。系统还具备自动覆盖过期录像、存储空间不足报警，损坏资料维护、数据同步等功能；
    6、录像回放
1）可在时间条上双击定位播放，播放时从定位点开始逐一播放。
2）录像播放控制（播放、停止、暂停、快放、慢放、截图、下一条、上一条、使用时间轴定位）。
[bookmark: _Toc445392832]3.3.4电视墙
1、VGA/DVI数字视频输出
系统软件具备电视墙功能，可实现VGA/DVI信号直接接入DLP大屏幕或等离子显示器，实现1/4/6+1/8+1/9/10+1/12+1/14+1/16路视频分屏方式显示，支持高清分辨率可达1920×1600。单画面、多画面手动切换和自动轮训功能；可单画面、多画面全屏显示；
2、电视墙布局
可根据实际电视墙的组成设置电视墙控制端的电视墙界面布局，支持10种以上电视墙布局自定义。
[bookmark: _Toc445392838]3.3.5GIS地图
1、多级电子地图
自主研发的强大的GIS地图引擎，支持多种格式电子地图，实现电子地图任意分级，相互链接和跳转，并且速度超快，系统资源占用极小。
2、分级地图配合地图列表
可分层相互链接和跳转的电子地图，配合地图列表，既能在地图中按照地域所属逻辑关系查找相关设备位置，也可以在地图列表快速检索目标，并提供名称快速检索。
3、智能图标
提供种类繁多的设备图标，包括：各种类型摄像机、报警设备、门禁设备、消防设备、数据采集设备等。除了标识设备类型和在地图中的位置功能以外，智能图标还能通过颜色变化或闪烁等方式，显示设备的实时工作状态：摄像机在线状态、门禁开闭状态、报警状态、实时模拟数据。
4、报警自动弹出位置地图
报警自动弹出报警点所在地图，并通过图标闪烁标识报警点，可点击报警图标快速调出现场视频。
5、电子地图多功能连接
可在电子地图上添加多功能链接，实现点击即可调用：单路视频、镜头分组、报警信息、任意地图等功能，并能对云台镜头和开关设备进行远程操作。
　　6、电子地图快速定位
电子地图支持缩略图显示及快速查找功能，地图具备一键居中功能，方便快速定位浏览。电子地图支持放大缩小浏览、全屏显示、功能栏自动隐藏。
　　7、电子地图信息提示
电子地图集成信息提示栏，实时高亮显示系统的报警信息。支持报警信息手动确认能功。报警图标鼠标悬停显示信息提示。
3.3.6视频图像质量分析功能
1、图像质量分析功能
当图像出现以下情况：信号丢失、图像模糊、图像过亮过暗偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像、视频冻结、抖动、遮挡、云台失控时，后端自动报警。
2、智能视频报警查询
基于图像质量分析，进行智能视频报警查询，例如对图像进行截图，以便作为最终证据。
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1、巡更技术执行
巡更计划执行情况提供巡更计划实施情况的查看、查询。
2、数据管理
信息管理完成巡更数据读取、巡更原始数据、计划执行情况。
3.巡更设置
巡更设置完成信息管理、巡更棒设置、巡更地点与巡更钮号匹配设置、人员设置、巡更路线设置、巡更计划设置等功能。
4.简洁模式
简洁模式主要完成对巡更人员巡更时间直接查询功能
5.巡更原始数据
查看巡更的原始信息数据。
[bookmark: _Toc445392833]3.3.8门禁功能
可按不同的条件对所有进出记录、状态记录、报警记录等进行查询；
[bookmark: _Toc445392834]3.3.9车牌识别功能
1、综合信息查询
记录车辆行驶方向、经过实践、地点、车辆类型、车牌号码等数据调取。
2、报警显示
报警信息的及时显示，第一时间报警抓拍图片在客户端的显示。
3.3.10测速功能
1、超速综合信息查询
违法车辆车牌号、超速地点、方向、超速时间、实际车速、抓拍图片调取。
2、报警显示
报警信息的及时显示，第一时间报警抓拍图片在客户端的显示。
3.3.11人脸识别功能
1、重要人员注册（包括批量注册、编辑、删除、查询等）；
2、针对不同级别的用户，有不同的联动方式；
3、提供添加、删除、编辑抓拍服务器；
4、报警时间存档；
5、支持用户数据备份、检索、回复；
6、可根据检索结果生成轨迹（电子地图）
3.3.12多目标智能跟踪功能
1、多目标自动跟踪：
枪机识别全景画面内运动的人、车、物；球机根据枪机识别的结果进行轮巡跟踪，快速变焦将人、车、物的细节拍摄清楚；
2、单目标持续跟踪：
用户根据需要，可点击鼠标选择全景画面内任意感兴趣的单个人、车、物运动目标，该目标将被球机持续锁定拍摄，直至目标离开；
3、一点即视：
用户根据需要，可鼠标点击全景画面中的任意区域或位置，球机快速变焦，并清晰拍摄通过鼠标点击指定的区域或位置；
4、入侵报警：
可以侦测到警戒区域内的移动目标，监视保护区域的边界，对偷偷越过边界、区域闯入等行为进行锁定提警。同时智能多目标跟踪系统支持多个警戒面、警戒级别组合以满足复杂场景的需求；
5、绊线报警：
可对监控区域内穿越单侧或双侧警戒线的行为进行识别, 并锁定提警。
3.3.13调度指挥功能
1、多方网络接入视频和语音同步会商或调度指挥；
2、多方网络接入、电话接入、手机接入的视频和语音同步会商或调度指挥；
3、监控现场视频图像调入视频会议、智能手机终端；
4、远程交互式视频和语音同步培训指导
3.3.14智能监测运维功能
1、建立统一的设备资产台账，统一管理和统计设备资产，建立设备质量和服务优劣评价体系的数据基础；
2、统一管理设备和系统的厂商、工程商、服务商、设备、运行维护等信息，方便查询、调用、共享；
3、自动实时监测设备和系统运行状况，智能判断异常和故障，及时修复设备，减少不必要的损失；
4、建立规范的运维和检修流程，整个过程的每一个环节都能在系统中实时显示和查询，并能统计分析；
5、从设备投运到报废，进行全生命周期管理和记录；
6、通过平台系统规范和执行标准化管理，确保下级单位采购和使用标准化产品，遵循标准化流程，执行标准化管理
3.3.15移动终端应用功能
3.3.15.1接入功能
1、高清视频3G网络接入；
2、双向音频3G网络接入；
3、GPS/北斗定位信息3G网络接入；
4、工业传感器、PLC、DCS、RTU等数据信息3G网络接入（压力、温度、泄露、开关、转速、功率等）；
5、报警、消防、周界、门禁等安防信息接入；
6、视频会议、电话、手台、数字集群、监控、交互信息等调3G度通讯、应急指挥接入；
7、巡检、抢修、值班等现场数据、视频、图片回传。
3.3.15.2输出功能
1、高清视频移动设备浏览；
2、双向音频移动设备互通；
3、GPS/北斗定位信息3G网络接入；
4、GIS地图显示设备位置、报警状态、轨迹范围、限定区域、越界报警、里程计数……
5、工业传感器、PLC、DCS、RTU等数据信息的表格、图形、组态显示；
6、报警、消防、周界、门禁等安防信息的移动一体化集成管控；
7、视频会议、电话、手台、数字集群、监控、交互信息等调度通讯、应急指挥功能在移动设备上应用。
[bookmark: _Toc445392835]3.3.16系统管理功能
1、系统信息管理
用户可自动以系统名称、部署模式、安全管理信息等系统相关信息。
2、设备管理
自动搜索网络中在线设备，方便设备添加到系统中，远程配置设备参数。
3、分组管理
利用树形列表将设备和摄像机进行逻辑分组。
4、用户管理
每个用户必须具备用户名、密码、用户角色、控制权限、功能权限等属性。
5、系统日志
系统所有重要操作,如服务启动、退出、登录、布撤防、退出、报警确认等，均应有操作记录，系统可对操作记录进行查询和统计。系统保存的所有重要数据，包括用户信息、报警信息、操作记录、日志等，不可人为删除和更改。
[bookmark: _Toc445392836]3.3.17系统辅助工具
1、系统自我诊断功能
系统运行时，始终有自主研发的专有的Windows Service系统服务程序，实时不间断的对系统所有服务和功能进行自我诊断，包括：中心管理服务器和分布式应用服务器之间的实时自我监测。中心管理服务器和在线设备之间的在线自我监测。管理服务器和登录到它上面的监控终端之间的在线自我监测等。系统具有较强的容错性，不会因误操作等原因而导致系统出错和崩溃；系统还具有自诊断功能，对设备、网络和软件运行进行在线诊断，发现故障或异常，能显示告警信息，并记录日志。
2、数据库备份和还原工具
系统提供数据库数据备份与恢复工具。
3、远程管理维护
系统能对网络设备进行远程配置、远程维护、远程启动等操作。
4、系统对时功能
网络设备从中心管理服务器获取标准时间，进行系统对时。
5、帮助文档
提供对系统操作的中/英文说明指导。

4、 系统配置报价
	智慧园区系统配置清单

	序号
	设备型号
	设备配置
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	　

	1
	守望者智能综合安防管理平台V1.0
	基础平台
	多媒体融合应用平台，包含指挥调度模块、监控管理模块、会议管理模块、语音调度管理模块、报警模块、录像模块、电子地图模块、移动应用管理模块等……
	台
	1
	¥120,000
	¥120,000
	已有

	
	
	子系统数管理授权
	子系统包括：视频监控、视频会议、移动应用
	个
	3
	¥40,000
	¥120,000
	　

	
	
	监控视频管理授权
	系统可管理的监控视频设备注册数目
	个
	1
	¥600
	¥600
	已有

	
	
	电视墙解码授权
	数字矩阵控制软件,按照可管理的视频解码器输出通道数收费
	个
	1
	¥1,000
	¥1,000
	已有

	
	
	分布式录像授权
	配合INS7000中心服务器软件使用,每台录像服务器建议录像总流数不超过60个。
	个
	1
	¥10,000
	¥10,000
	已有

	
	
	报警设备授权
	配合INS7000P中心服务器软件使用，按照管理I/O主机设备数量授权
	个
	1
	¥10,000
	¥10,000
	　

	
	
	交互平台
	包括PC端、客户端、移动端
	个
	1
	¥5,000
	¥5,000
	　

	
	
	语音授权
	语音应用并发数管理授权
	个
	1
	¥500
	¥500
	　

	
	
	移动应用管理授权
	移动应用并发数管理授权
	个
	1
	¥4,000
	¥4,000
	　

	2
	管理平台服务器VC8000
	2U高，标准19英寸上机架，包含指挥调度模块、监控模块、报警模块、服务器录像模块、电子地图模块；
	个
	1
	¥55,000
	¥55,000
	已有

	3
	流媒体服务器VC701M
	2U高，标准19英寸上机架，配合VCC8000中心服务器软件使用,每台视频转发服务器建议同时最多不要超过200个迸发流，每路视频建议不超过50个迸发；
	台
	1
	¥90,000
	¥90,000
	已有

	4
	GIS系统
	GIS基础引擎
	套
	1
	¥80,000
	¥80,000
	　

	
	
	离线GIS地图、目标图层、
	套
	1
	¥80,000
	¥80,000
	　

	5
	视频图像质量分析系统
	对摄像机信号丢失、图像模糊、图像过亮过暗偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像等监测
	套
	2
	¥38,000
	¥76,000
	　

	6
	电子巡更系统接入
	巡更计划及数据管理的接入查询
	套
	1
	¥40,000
	¥40,000
	　

	7
	门禁系统接入
	对所有进出记录、状态记录、报警记录等接入查询
	套
	1
	¥40,000
	¥40,000
	　

	8
	车牌识别系统接入
	车辆行驶方向、经过实践、地点、车辆类型、车牌号码等数据接入调取
	套
	1
	¥40,000
	¥40,000
	　

	9
	测速系统接入
	测速摄像机
	台
	1
	¥11,000
	¥11,000
	　

	
	
	测速服务器及平台管理软件
	套
	1
	¥130,000
	¥130,000
	　

	10
	人脸识别系统接入
	人脸识别服务器及平台管理软件
	套
	1
	¥40,000
	¥40,000
	　

	
	
	数量管理授权
	套
	20
	¥10,000
	¥200,000
	　

	11
	多目标智能跟踪摄像机
	包含前端摄像机，后端分析模块及配套支架电源灯
	套
	1
	¥68,000
	¥68,000
	　

	12
	智能监测运维系统
	智能监测运维系统服务器
	台
	1
	¥28,000
	¥28,000
	　

	
	
	平台软件
	套
	1
	¥80,000
	¥80,000
	　

	13
	调度指挥系统
	视频会议融合网关VC8001G：H.323视频会议标准协议转换网关，提供通讯管理、协议转换、会议管理控制，可直接联接标准会议终端。
	台
	1
	¥256,000
	¥256,000
	　

	
	
	交互网关VC8100G：协同交互服务器，实现音视频会商，协同办公，移动终端交互等功能
	台
	1
	¥158,000
	¥158,000
	含30个注册授权

	
	
	语音调度网关VC8201GA：标准电话通信网关，提供座机、手机通讯管理、协议转换、呼叫管理控制
	台
	1
	¥120,000
	¥120,000
	含60个并发授权

	
	
	数字广播网关VC8202GA：包含基本语音交换、录音、会议模块、调度台操作维护模块。支持SIP协议，主要功能包括：呼叫控制、呼叫管理和调度台配置维护管理。负责对讲终端的注册验证、业务管理、可多级管理的监控，可管理2000个IP对讲终端。
	台
	1
	¥80,000
	¥80,000
	　

	17
	移动应用系统
	3G单兵视频接入网关VCM7101M：多厂家多协议3G视频流接入服务，2U高，标准19英寸上机架，配合VCC8000中心服务器软件使用,每台视频转发服务器建议同时最多不要超过200个迸发流，每路视频建议不超过50个迸发；
	台
	1
	¥90,000
	¥90,000
	　

	
	
	移动应用服务平台VC8301G：提供跨平台移动视频转码、拼接、流媒体转发等功能。2U高，标准19英寸上机架，配合VCC8000中心服务器软件使用；
	台
	1
	¥150,000
	¥150,000
	　

	19
	数字广播触摸式调度台
	15寸真彩屏，智能全触摸式操作，界面高档美观
	台
	1
	¥28,800
	¥28,800
	触摸屏操作

	20
	多媒体业务接入编码器
	单路高清编码器。支持VGA/DVI/HDMI输入，将模拟视频信号转换为高清数字信号，最大支持1080P分辨率输出。
	台
	1
	¥19,600
	¥19,600
	GIS、GPS、BI等业务系统接入

	21
	定制开发
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	¥2,231,500
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