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特种设备（天车、叉车）事故应急演练方案 
 
起重机械(天车、叉车)在我公司属于一类危险性较大的特种设备，一旦发生事故可能造成人员伤亡和一定的经济损失。为预防起重机械安全事故，减少起重机械安全事故发生时的人员伤亡和财产损失，做到临危不乱，特制定本演练计划。 
一、应急救援演练机构和职责 
1、领导小组 
组长:xxx 
副组长:xxx、xxx、xxx、 
2、职责 
确定假设起重机械应急事件、演练时间、参加演练人员、演练类型、演练计划、演练过程中的情景设计，充分检验特种设备应急预案的有效性和适用性，演练结束后评价总结演练情况。 二、演练时间:拟定在2013年6月7日。 
三、演练地点:成型车间。 
四、参加演练人员: 
物资准备:安全警戒带、喊话器、 
五、演练假设事故原因:5吨行车制动装置突然失灵。 六、演练程序 
1、当班操作人员在操作行车时突然发现制动装置突然失灵不能刹车。立即发信号向在附近的班组长报告情况。 
第 1 页 共 3 页 
2、班组长立即下令启动特种设备应急预案，指挥周围作业人员迅速疏散，设置警戒线，通知设备维修人员及部门负责人。 
3、部门负责人立即将情况报告公司安全生产直接责任人。 4、公司安全生产直接责任人接到报告后立即到现场查看事故情况，组织救援处理，根据事故程度逐级上报。 
5、设备维修人员接到事故信息后立即到现场检修设备排除故障。将天车移动到维修平台，悬挂维修警示牌，在维修区设置专人看管。设备维修人员攀爬到维修平台，系好安全带后开始检修。 6、故障排除后进行试运行确认，撤销警戒线恢复正常使用。 7、应急救援演练领导小组在确认参演人员全部达到演练目的后，宣布演练结束。 
8、应急救援演练领导小组组长召集参演人员对本次演练进行总结。 
总务课 
2013年6月4日 

特种设备应急演练流程图: 
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