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	1
	IDV云桌面互动平台
	一、云桌面管理平台
1. 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。
2. ★云桌面管理平台需是B/S架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。（提供此功能界面截图证明）
3. ★云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明）
4. ★WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（提供此功能界面截图证明）
5. ★可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（提供此功能界面截图证明）
6. 可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。
7. 所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。
8. ★可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（提供此功能界面截图证明）
9. ★支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（提供此功能界面截图证明）
10. 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。
11. ★需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。
12. 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。
13. 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。
14. ★需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。（提供此功能界面截图证明）
15. ★支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。
16. 客户端支持主流发行版的Windows/Linux系统：需支持在Intel 8代CPU硬件环境上运行Windows 7系统；（提供此功能界面截图证明）
17. 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（提供此功能界面截图证明）
18. 需提供云桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖生产厂商公章）。
1、 二、云课堂互动平台
1. 全面支持Windows系列操作系统。
2. 软件支持加密狗、服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种加密方式。
3. 屏幕广播可选择全屏或窗口方式。
4. 网络影院可将教师机播放的视频同步到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，支持1080p高清视频。
5. 教师可指定一台学生机作为示范，由此学生代替教师示范教学。
6. 可进行分组讨论或主题讨论。（提供此功能界面截图证明）
7. 文件收发功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。
8. 可设置上网、程序限制策略，USB、CD使用、打印机限制策略，可对不同学生设置不同策略（提供此功能界面截图证明）。
9. [bookmark: _GoBack]可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣。（提供此功能界面截图证明）。
10. 教师可设置题目请学生作答，学生按下按钮抢答，教师可给予回答正确的学生“星星”奖励，提升学生参与课堂互动积极性（提供此功能界面截图证明）。
11. 教师可导入word、ppt、excel、pdf类型文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果。
12. 系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。
13. 可实现学生签到、电子点名功能（提供此功能界面截图证明）。
14. 可实现远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录功能（提供此功能界面截图证明）。
	数量为教师机和学生机的总和
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