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                                                        联想商用云教室解决方案
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方案推荐配置与报价
	类别
	描述
	数量
	价格
	备注

	云桌面管理机
	Think Station: CPU四核不低于i5处理器， 内存16GB，硬盘不小于1TB，19.5寸LED显示器、集成千兆网卡、集成显卡
	1
	7143元
	此价为预估价，内存是8G的话价格为4550元，全国同一客户经理价

	PC终端
	Intel 双核G4400及以上级别处理器，主频≥2.0GHz，缓存≥4M；≥4GB DDR4 2400MHz 内存；集成显卡；集成声卡；无光驱；集成10/100/1000M以太网卡； USB键盘、鼠标；≥19.5寸LED背光液晶显示器；预装正版 Windows 10 基础版；主机提供原厂3年上门维保服务，显示器提供一年上门维保服务。
	55套
	151250元
	单价为2310元，标配的客户经理统一价

	联想云教室软件
	基于IDV虚拟化技术面向普通教学的专业云桌面虚拟化解决方案，把桌面虚拟化与电子教室无缝集成在一起，使得日常教学业务能够便利地使用云桌面的功能，形成了教学准备、教学实施、个性化教学、虚拟化系统维护和系统安全的一揽子解决方案。

主要组件 Key Features:
· 云桌面虚拟化平台
利用PC本地计算能力（CPU/GPU）和本地存储、支持所有PC支持的外设，在本地PC上运行虚拟桌面（虚拟机）；

- 服务器端：镜像建立/上传/分发、镜像管理、桌面监控、系统监控、数据集中、终端连接管理、终端离线管理、日志审计、第三方接口；

- 客户端：集中派发桌面、集中控制、个性化定制、分布计算、一机多用/多系统、本地虚拟磁盘数据加密、按需读取数据、桌面漫游

· 云教室教学平台

与虚拟桌面集成在一起的教学互动软件，功能包括：

- 课前准备：教师账户管理、教师登录；

- 课堂教学：教师演示、学生演示、视频广播、视频直播；

- 课堂管理：管理班级、学生签到、实时监控、远程命令、学生策略、黑屏控制；

- 课堂互动：共享白板、讨论、分组教学、文件分发、文件收集；

- 课堂测验：标准考试、答题卡考试、调查；

- 学生上课：举手、发送消息、文件提交。
	1套
	0元
	软件免费，按点收费，每台PC/笔记本为一个点授权

	终端授权
	终端授权license
	55
	19800元
	单价360

	交换机
	48口千兆交换机
	1
	7000元
	预估价，如果客户有，可利旧

	交换机
	24口千兆交换机
	1
	5000元
	预估价，如果客户有，可利旧

	安装部署培训
	提供云教室安装部署培训售后服务
	1
	30000元
	

	总价：
	219643元
	


技术特色及优势
· 技术的可靠和先进性

联想云教室解决方案云桌面虚拟化平台应用了IDV的技术原理，使得虚拟机系统在物理机进行本地运行。这样既发挥了虚拟机可以被集中管控的特长，又能够充分利用物理机自身的CPU/GPU的计算资源和外设资源。

· 与教学紧密结合的特性

联想云教室解决方案集成了云教室应用软件，包括课前准备、课堂教学、课堂管理、课堂互动、课堂测验、学生上课等教学业务功能。

· 高度的运行稳定性

联想云教室解决方案的虚拟桌面是本地运行的虚拟机，其运行效果与PC本机运行效果基本相同；这样做不会增加服务器计算负载、存储负载和网络负载，因此本地PC本身稳定是云桌面虚拟化平台运行稳定的唯一必要条件。

· 高度的开放和兼容性

联想云教室解决方案是一个开放的应用平台，它在融合了云教室的教学业务，可以适应一般教学的应用场景。当然，云桌面虚拟化平台还可以接受任何可以运行在PC上的软件系统，连接任何兼容PC的外部设备，并且可以通过其上传/分发机制，轻松部署到所有受控的PC。

· 基于本地的高效运行

联想云教室解决方案中的云桌面虚拟化平台可以完全地发挥本地PC的效能，对于涉及视音频（如：会声会影）、图像处理（如 PhotoShop）、建模（如CAD系统）的教学能提供平滑流畅的运行效果。

· 可扩展和可伸缩性

联想云教室解决方案支持动态客户机管理，使用者可以根据教学应用场景，随时增加/减少客户机，不影响使用者的教学体验。一个管控服务器可以动态管理上千台客户机。

· 系统和数据的安全可靠性

联想云教室解决方案会根据策略自动备份核心数据的安全备份和快速应急处理，确保信息化教学系统的数据安全和可靠运行。

· 利旧和低成本运维的特性

联想云教室解决方案的虚拟化特性使得其适应性很强，无论是新的PC还是以前的PC，在应用系统允许的情况下都可以运行云桌面虚拟化平台。同时，所有PC均可以被集中管控。

产品主要功能说明

· 平台基本功能
	系统配置
	系统配置分为：服务器基础信息配置、修改admin密码两部分功能。主要设置服务器基础信息，服务器IP、网关、子网掩码、DNS1、服务器通道、工作目录（选择磁盘位置）等信息。

	系统监控
	显示监控中心最近30天的在线时间统计、及教室内连接计算机总数量、在线数量、当前桌面显示数量，并可针对在线机器进行远程开机、远程关机操作。

	镜像管理
	镜像管理分为：镜像树管理、镜像快照管理，可进行磁盘的新增，镜像的导入导出、访问模式的修改及班级应用的分发。

	计算机管理
	班级的创建、修改、删除操作、及每台计算机系统配置修改操作。

	高级管理
	针对每台计算机的常用操作：重启、关机、远程开机、学习模式设置。

	镜像上传
	通过计算机制作系统镜像上传到服务器，服务器再将上传的系统镜像进行下载分发到客户端。

	镜像下载
	将服务器分发的多个镜像有选择的下载到本机客户端使用。

	账户管理
	创建用户、修改密码。

	授权管理
	对于云桌面虚拟化平台本身、云教室、以及未来其他融入软件进行授权管理。


· 云教室主要功能
	课前准备

	教师账户管理
	教师第一次使用云桌面虚拟化平台的时候需要创建一个新账户；

教师通过点击系统登录对话框的“创建账户”按钮可以添加多个账户。

	教师登录
	教师输入已创建的正确的账户名称、密码、选择班级、频道登录系统。

	课堂教学

	教师演示
	进入教学演示模式，学生计算机显示老师演示操作，只能进行屏幕显示、平移对焦、及快照保存、屏幕录制操作。

	学生演示
	系统允许教师选择一个学生进行演示，可选择演示范围：全部学生、一个学生、一组学生；教师可对演示学生进行文件传输、屏幕书写、全部禁言等操作；其他计算机进入演示状态。

	视频广播
	教师端广播视频，学生端全部进入视频全屏观看模式。

	视频直播
	通过教师端计算机进行视频直播，可选择直播、监视模式；

直播：学生端全屏观看直播内容；

监控：学生端正常操作，但处于被监控模式。

	课堂管理

	管理班级
	修改班级名称、增加修改班级人员（导入、导出学生列表）。

	学生签到
	教师端设置签到密码、及签到截止时间（超出设置时间即为迟到）。

	实时监控
	通过设置监视时间及监视学生数目，监控学生屏幕，可选择控制学生桌面、将个别学生屏幕播放到全部学生计算机进行演示。

	远程命令
	Windows和Android系统添加程序、设置显示桌面风格、网路代理服务器设置、主题、电源、屏幕保护及声音设置等基础电脑设置控制学生端。

设置远程控制学生机或本地启动：启动程序、打开网页；

远程控制学生机：远程开关机、重启、关闭程序、远程登录操作。

	学生策略
	用黑白名单的方法，控制学生是否可以启动虚拟平台中的其他软件程序。

	黑屏控制
	点击黑屏控制后，学生机显示器黑屏，屏幕显示“保持安静”。

	课堂互动

	共享白板
	提供虚拟白板老师和指定的学生可以进行写画互动，其余学生可以同步看到白板互动的过程

	讨论
	分为：分组讨论和主题讨论两个功能：

分组讨论：分组方式为配对、按行/列分组、随机分组、固定分组。学生端弹出讨论组对话框实时讨论；

主题讨论：创建讨论主题，添加成员、文件等，客户端学生选择加入。

	分组教学
	针对所有组或部分组开放教学权限。

	文件分发
	教师端发送本地文件到学生端，学生端进行文件接收处理（可打开、另存、删除操作）。

	文件收集
	收集学生提交的文件，分为：允许提交、禁用、打开已提交的文件、设置提交的文件功能，并可拒绝接收文件。

	学生上课和测验

	举手
	学生端举手发言，教师端可以禁止发言。

	发送消息
	学生端发送消息给教师，教师可以设置阻止接收；教师发送小时给全部成员。

	文件提交
	学生端提交文件给教师，教师可以设置阻止提交。

	测验调查
	教师设置测验信息，学生作答，以验证教学效果。


适用的客户群和客户场景

联想云教室解决方案能够满足学校一台教师机、多台学生机，教师在教学过程中需要对学生用机行为进行限制和管控的教学场景。

目标客户可以涵盖以下客户：

· 对教学中有互动教学：如教师演示、学生演示、分组教学、视频广播、视频直播、分组教学等等需求的用户；

· 对学生用机行为需要管控的用户（例如：禁止上网、禁止运行其他软件、禁止U盘工作等）；

· 有多媒体视音频教学需要的用户；

· 需要在教学中连接外设的用户；

· 电子教室PC需要分组使用的用户；

· 原有PC需要利旧并且集中管控的用户；

· 对电子教室重装/恢复系统感到吃力的用户；

· 对电子教室软硬件维护感到困难的用户。
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