班牌系统招标参数

	序号
	名称
	主要参数及技术要求
	单位
	数量

	1
	班牌
	▲1、主板：RK3288四核 GPU Mail-400 @ 533MHz，1.8 GHz系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。定制Android　5.1系统及应用。
[bookmark: _GoBack]▲2、触显模块：21.5英寸电容触摸屏；分辨率≥1920X1080；显示比例16:9；可视角度H70º  V70º；亮度≥300cd/m2；对比度3000:1；工作频率60HZ，响应时间≤8ms。
3、网络模块：具备RJ45接口，支持Ethernet；具备wifi模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议；支持2G/3G/4G功能选配扩展。
4、摄像头：内置前置摄像头，高清摄像头≥200万像素。
5、刷卡器：内置IC卡刷卡器，支持14443A协议。
6、机身：设备正面为整幅玻璃，边框及后壳为金属烤漆。
7、安装：采用超薄金属壁挂板，离墙距离小于3CM,防盗锁设计。
▲8、开关机：支持系统定时开关机、远程定时开关机，可选择单点或多点终端按照时间、星期设置，支持定时开关机每周自动循环。
	套
	

	2
	班牌软件
	▲系统升级：基于OTA空中自动升级技术，保证每台机器随时更新至最新的软件版本。
刷卡功能：支持刷卡考勤、刷卡绑定班级、刷卡走班签到、刷卡到课考勤、刷卡活动投票、刷卡选课报名、刷卡登录系统个人界面、刷卡数据更新，支持到课考勤设置到任意一节课程。
▲班级绑定：支持设备码绑定和管理员卡刷卡直接绑定两种方式，支持终端软件内刷卡进行班级切换更改操作，无需清除数据或重置软件。（需提供界面截图）
远程控制：支持远程对单点或多点终端控屏，控屏显示包括考场模式、图文模式，支持一键删除单点或多点终端远程任务。
▲待机画面：支持5种待机画面设置，包括返回主页、风采轮播页、停留任意现操作界面、作业概览页面、课程时序页面。（需提供界面截图）
▲请假功能：支持学生班牌终端自主申请请假；支持自定义请假开始结束时间；支持三种请假类型共计五种默认请假原因选择，并指定班主任审批；支持校内请假及校外请假划分，请假记录信息查询。（需提供界面截图）
卡号管理：支持卡号批量导入、批量更新；支持选择单个或多个卡号进行系统内一键解绑；支持学生卡、教师卡分类操作以及按年级搜索。
▲校园三表：支持班牌终端查看教室课表、学生课表以及教师任课表，为保护信息安全学生课表、教师任课表需刷卡登录系统查询。（需提供界面截图）
人脸识别（可选配）：采用云端识别功能，实现云端大数据统一管理，减少管理者进行数据重复操作，避免数据更改不能及时送达终端。
应用模块： 
1、 首页：
1) 班级概况：展示班级名称、班主任姓名、教师学生人数、正在上课信息（课程状态、课程内容、教室位置）；
2) 日期/天气：展示实时日期、时间、温度、天气（动态特效）、空气质量（实时监测PM2.5等环境质量）；
3) 刷卡考勤：可在考勤设置时间段内直接刷卡考勤；
4) 通知：实时显示学校及班级各类通知信息；
5) 倒计时：实时显示倒计时信息，倒计时天数自动更新；
6) 留言：可实时展示当前班级所有有家长留言的学生并提供头像特征提示。学生刷卡后可进入系统个人界面查看留言内容，进行标准回复快速回复功能；
▲2、班级：（需提供该项各功能界面截图）
1) 班级信息：展示班级logo、班级别名等；
2) 当前课程：显示正在进行课程、课程内容、教室位置；
3) 全班考勤：展示全班当天各考勤时间点详细考勤记录
4) 教师信息：显示本班班主任及各科教师信息，可分别显示各科教师对应的头像及姓名，点击可查看教师介绍及作品详情
5) 班级成员：显示本班所有班级成员的信息，点击头像可查看学生个人介绍。
6) 学生荣誉：显示学生获表彰类型和表彰数量，点击进入可查看每个荣誉内容和所获时间，建立学生综合素质评价档案。
7) 班级德育：显示本班级所获表彰类型和表彰数量，点击进入可查看每个荣誉内容和所获时间。对班级评优、班级建设、特色办学工作进行良好支持。
▲3、课程：（需提供该项各功能界面截图）
1) 今日值日：显示当天值日学生信息
2) 轴装课程表：以时间轴的方式显示今日及本周课程表，课程信息显示详细的科目内容、是否选课、所在教室位置等，实时亮色显示当时所在课程信息
3) 课堂详情：课堂寄语展示任课老师对本节课程的重要提示点，本节知识点为任课老师提炼的本节课的知识点内容，方便学生精准明确课堂内容
4) 课堂签到：可为选课科目进行课堂签到，生成课堂到勤率
5) 翻转课件:教师可提前把本堂课所需课件上传至系统，实时同步至班牌，学生可直接点击查看展示的课件，实现翻转课堂
6) 课后反馈：学生可在班牌上刷卡反馈课堂效果，方便教师了解学生课堂接收程度，适时调整教学内容，提高教学成果效率
7) 课后作业：教师可在系统上对每节课程进行作业布置，作业内容可实时同步至云班牌
4、风采:
1) 风采照片：展示班级风采照片，可以点击放大，滑动翻页
2) 班级荣誉：展示班级荣誉图片，包括获奖照片、奖状图片等
3) 学生作品：展示班级学生作品图片，包括优秀作文、优秀画作等
4) 风采视频：展示班级风采视频，包括班级活动视频、班级宣传视频等
5、新闻：
1) 学校新闻：可显示学校发布的最新新闻及动态，学生可在班牌上点击查看详情
2) 班级新闻：显示班级发布的班级新闻内容
6、活动：
1) 学校活动：学校可发布学校活动，班牌实时显示，学生触摸查看活动详情，并可刷卡进行活动参与
2) 班级活动：班级管理人员可以发布班级活动，班级成员可刷卡参与活动
7、个人：
1) 个人信息：学生刷卡可自动登录系统，在个人模块下显示学生姓名、学号、所在班级
2) 个人课程：可显示学生个人今日及本周课程表，并可点击查看各科目详细课程内容，包括课堂详情、课堂签到、翻转课件、课后反馈、课后作业
3) 考勤：可查看个人课堂签到及考勤记录
4) 活动：可查看学生个人已参加
5) 选课报名：学生可刷卡登录系统，在个人模块选课报名功能下报名已开放选课报名的课程，选课报名功能下可查看已开放的选课课程、已选报名课程、未开放选课报名的课程等信息
6) 请假：学生可在个人模块中进行请假申请和查看
8、设置：
班级管理员可刷卡进行网络设置，班级切换，数据更新，版本更新，切换皮肤等操作
	套
	

	3
	微信家长端
	▲1、我的孩子（需提供该项各功能界面截图）
家长可关注微信公众号，以学校导入系统的学生家长信息，按手机号码注册绑定自己的孩子
1）首页：可显示孩子头像、姓名、所在学校名称及对应的年级班级信息，如一个家长有多个孩子可自由切换查看孩子信息；
2）课表：家长可查看孩子个人课程表，可选择日期查看之前和之后数周的课程表，方便家长督促管理；
3)留言：家长可给孩子发送留言，填写留言信息可发送至孩子所在班级的云班牌上。留言字数不少于50字，且通过唯一家长手机发送，保证信息准确性和可靠性。对敏感词、敏感信息进行过滤组织发送，避免负面舆情危机事件发生。
4)值日生：如班级教师设置了班级值日表，家长可直接查看自己孩子是否是值日生，如是值日生则孩子头像上标识值日生字样；
5)上课信息：家长可在该界面查看孩子实时的上课情况，包括上课状态、所上科目以及任课教师信息等
2、考勤签到
支持家长进入考勤签到模块查看学校考勤设置，查看孩子在校考勤及到课考勤情况，并可按日期进行搜索查看，系统自动判断显示缺卡、迟到、正常等状态。
▲3、课程课件（需提供界面截图）
支持家长进入课程课件模块查看教师后台发布的关于所上课程的课件内容，实现教学资源家校共享
4、作业详情
支持微信端自动推送教师发布的作业，支持家长进入作业详情模块查看作业内容及历史
▲5、学习反馈
学生在云班牌终端进行课后学习反馈的数据实时同步到微信家长端中。家长进入学习反馈模块可查看孩子学习反馈情况，了解孩子的学习进度和每节课的课程接受情况。
6、校园活动
支持家长进入校园活动模块查看学校发布的校园活动以及班级活动
▲7、选课科目（需提供界面截图）
支持家长微信端选课报名，查看孩子所选科目详细信息，。
8、家校互动
学生家长绑定微信家长端后可接收学校所有通知信息的推送消息，并可在家校通知模块下查看通知详细内容及通知信息历史，确保学校消息第一时间知晓
▲9、校外请假
支持微信家长端申请孩子校外请假，请假信息可直接推送至班主任微信端；支持校内请假、审批结果等请假信息实时同步推送至家长微信端
10、学生回复信息：查看和接收孩子对留言信息的反馈情况，家长留言时间按倒叙排列，信息反馈可显示两种状态分别为已读和回复。信息保留时间不少于3个月备查
	套
	1

	4
	微信教师端
	1、支持关注微信教师端公众号，手机号登录进行微信与系统账号绑定
▲2、支持查看教师个人任课表及对应任课课程的具体内容
▲3、支持微信端发布任课课程的课堂要点、课件、课后作业，查看课堂签到及课堂反馈情况 （需提供界面截图）
4、支持查看任教班级信息，支持同一界面下直接切换任教班级查看
▲5、支持同一教师任教多所学校/校区，账号内自由切换查看学校信息
6、支持学校管理员角色通过微信端进行单点/多点远程控屏操作包括返回主页、风采轮播、停留任意现操作界面、作业概览页面、课程时序页面。
▲7、支持学校管理员角色通过微信端进行远程定时开关机设置
8、支持学校教师通讯录查看
▲9、支持班主任微信教师端进行学生请假信息审批，并可查看班级所有学生请假记录
	套
	1

	5
	配套智慧教育云平台
	▲1、基础数据库
1) 基础数据管理：分别可以管理学校、学年、学期、班级、教室、科目、课程表、作息时间表、教师、学生等基础数据。有对基础数据操作权限的用户可以对其进行新增、编辑、删除和批量导入的功能。
2) 支持拖拉教师数据至班级列表所在位置，自动匹配生成班级管理人员
3) 支持教师、班级、教室、课程，分类管理，一一匹配，支撑选课走班
4) 支持新建课程启用选课模式
5) 支持课程进行等级划分，支撑分层教学
6) 支持行政班及教学班的班级分类
7) 支持一人建立多所学校，系统内直接切换
8) 支持短信及链接邀请注册，注册审核
2、信息发布
1) 教师通知：平台可支持发布教师通知，可自主选择单个或者全校通知，通知可以平台消息、微信消息及短信的形式送达
2) 学校/班级通知：学校教师可登陆平台发布家校通知，可按个人、班级或全部发送，班级可分为常规班和教学班，更适合新课改的要求
3) 风采：学校及班级管理人员可登陆平台，上传班级或者学校的风采照片，包括班级活动照片、班级荣誉、优秀作品、杰出师生等
4) 新闻：学校及班级管理人员可在云平台上进行相应权限的学校新闻、班级新闻发布，及时更新学校动态
5) 活动：学校及班级管理人员可在平台中发布学校及班级活动，活动可设置活动时间，是否投票，是否报名等一系列自定义功能，活动发布支持图文形式
3、考勤到课
1) 支持分年级设置考勤规则，学生可在班牌终端刷卡考勤
2) 考勤统计：学生考勤数据在系统内可自动生成考勤统计饼图，直接显示各类考勤状态统计数据，支持近两日各时段的到勤率曲线图查看。支持异常考勤记录详细查看
3) 到课管理：系统可设置选修课到课考勤，学生在上课区间刷卡，平台自动实时统计到课情况
▲4、选课走班（需提供该项各功能界面截图）
1) 课程库：学校管理人员可设置学校课程库，该课程库为全校所有课程信息的汇总，添加课程时可设置课程名称、授课教师、课程分级、是否签到打卡、是否开启选课等
2) 调配教室：学校管理人员在系统中可新建教室，注明教室所在位置，然后新建年级班级信息，在调配教室功能下将教室与班级一一匹配
3) 选课设置：在新建选修课程时，选择开启选课，学生可以在云班牌上直接进行选课报名，任课教师可审核学生报名是否通过
4) 教室课程表：学校管理人员可在系统中设置每个教室的教室课程表，课程表的课程内容可以直接找到课程库里的课程信息进行添加
5) 走班管理：完成选课后，学生可以在个人课表及教室课表中看到相应的数据，包括课程信息、任课教师、到课学生、在相应的时间段会自动显示对应的班级信息
▲5、翻转课堂（需提供该项各功能界面截图）
1) 课堂要点：教师点击课程表对应课程，即可在该课程翻转课堂模块下课堂要点内添加本节课对应知识点和课堂寄语
2) 课堂签到：在本节课开启课堂签到功能后，学生可在云班牌终端上进行到课考勤，平台自动统计到课考勤数据
3) 翻转课件：教师可在上课前上传关于本节课的课件及资源内容，系统实时更新至云班牌终端，学生可点击查看相关课件信息，课件支持文档、PPT、视频等
4) 课堂反馈：学生在课后可在云班牌终端上进行本节课的课后反馈，云班牌终端数据实时同步至云平台，平台自动进行统计
5) 作业布置：教师可平台作业布置模块下布置关于本节课的课后作业，学生可在云班牌终端该模块下点击查看
6、资源
1) 我的资源：教师可在平台资源模块下我的资源里进行资源上传，并且分类管理上传的资源
2) 资源共享：教师上传的资源可选择共享到云班牌终端或者共享给其它教师
7、德育评比
1) 支持分级（班级/校级）分权限评比，支持表彰单个或多个班级、学生，自动统计所获数据。
2) 学生支持徽章、奖状、奖杯、奖章、红花5种表彰模式。
3) 班级支持徽章、奖状、奖杯、奖章、流动红旗5种表彰模式。
4) 支持自定义表彰名称和评语。
5) 支持评比结果自动展示在终端软件上，展示内容为本班级和学生获得表彰类型和总数。
▲8、倒计时 （需提供该项各功能界面截图）
1) 支持最多10字中文标题编写，
2) 支持起始日期同一界面选择，日期选择界面两个月同步显示，
3) 支持倒计时天数自动统计显示，
4) 支持单个或多个终端自定义设置。
	套
	1

	6
	班牌校门端
	▲1、主板：RK3288四核 GPU Mail-400 @ 533MHz，1.8 GHz系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。定制Android　5.1系统及应用。
▲2、触显模块：21.5英寸电容触摸屏；分辨率≥1920X1080；显示比例16:9；可视角度H70º  V70º；亮度≥250cd/m2；对比度3000:1；工作频率60HZ，响应时间≤8ms。
3、网络模块：具备RJ45接口，支持Ethernet；具备wifi模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议；支持2G/3G/4G功能选配扩展。
4、摄像头：内置前置摄像头，高清摄像头≥200万像素。
5、刷卡器：内置IC卡刷卡器，支持14443A协议。
6、机身：设备正面为整幅玻璃，边框及后壳为金属烤漆。
7、安装：采用超薄金属壁挂板，离墙距离小于3CM,防盗锁设计。
	台
	

	7
	班牌软件校门端
	1、支持校门管理者刷卡登录系统，保障校园信息安全
▲2、支持请假列表时间轴方式显示
▲3、支持请假状态实时更新，请假人姓名头像等信息展示
▲4、支持请假人离校状态显示，方便校门管理者及学校领导监管
▲5、支持刷卡离校、离校拍照功能，加强学生离校安全管控
	套
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	发卡器
	工作频率：13.56MHz±7KHz
符合协议：ISO/IEC14443，兼容ISO18000-3
读取距离：＞10cm（与标签、天线尺寸有关）
写入距离：读取距离的80%
读块速度：20ms
写块速度：＜60ms（与标签有关）
通信接口：USB 2.0（HID免驱）
工作电压：DC 5V，USB供电
外壳材料：ABS工程塑料
	台
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	智能卡套装
	师生系统配套用卡套装，包含智能M1协议IC卡，配套PVC卡套，卡绳
	套
	



