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服务器硬件配置方案

单个学校本地部署，较低配要求：
	硬件名称
	基本参数

	处理器
	英特尔® 至强® 处理器E3-1230v5 3.4GHz四核

	内存
	8GB DDR4 2133内存，可扩展至32GB

	RAID
	标配ThinkServer RAID121i，支持RAID 0/1/10/5

	硬盘
	1TB非热插拔SATA3.5寸硬盘(7200转)，可扩展到24TB存储空间

	网卡
	集成1Gb自适应网卡，可选高性能单/双/四口1Gb企业级网卡

	光驱
	标配DVD，可选配DVD-RW

	操作系统
	Windows Server 2003 x64/ Windows Server 2008 x64/ Windows Server 2012R2


2-10个学校本地部署，中低配要求：
	硬件名称
	基本参数

	处理器
	英特尔® 至强® 处理器E3-1230v5 3.4GHz四核

	内存
	16GB DDR4 2133内存，可扩展至32GB

	RAID
	标配ThinkServer RAID121i，支持RAID 0/1/10/5

	硬盘
	1TB非热插拔SATA3.5寸硬盘(7200转)，可扩展到24TB存储空间

	网卡
	集成1Gb自适应网卡，可选高性能单/双/四口1Gb企业级网卡

	光驱
	标配DVD，可选配DVD-RW

	操作系统
	Windows Server 2003 x64/ Windows Server 2008 x64/ Windows Server 2012R2


备注：往上增长每10个学校升级增加一台服务器配置。
1
[image: image2.jpg]mMAREZBESERERANB KD F
Shaodong EDMAI|I COMMERCE INF. TECHNOLOGY CO., LTD
Hotb. ARG » BB A k4 P&3562 (MR 1T38E) Hi 4. 422800




PAGE  

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]