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21.5寸电子班牌
产品规格书



























第一章 规格摘要
1.1 规格概述
	名称
	类别
	参数

	







面板
	LCD尺寸
	 21.5"

	
	光源
	WLED

	
	分辨率
	1920×1080 (pixels)

	
	比例
	16：9

	
	亮度  
	350cd/m²(typ.)

	
	对比率  
	2500:1(typ.)

	
	反应时间 
	5ms(typ.)

	
	像素间距
	0.24825 mm×0.24825mm

	
	帧频
	60Hz

	
	可视角度
	R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.)

	
	寿命 
	50,000 hrs(min.)

	
	可视面积
	476.6mm×268.1mm

	
	帧频率
	60Hz

	
	电压供应
	5V

	








安卓配置
	CPU
	RK3288四核1.8GHz Cortex-A17

	
	内部缓存容量(RAM)
	2GB

	
	内部存储容量(ROM)
	8GB

	
	系统版本
	Android 5.1 

	
	输入接口
	USB2.0*2，SD*1，RJ45*1，DC12V*1

	
	输出接口
	HDMI*1，音频*1

	
	SD卡槽
	TF/Micro SD2.0

	
	以太网
	10M/100M/1000M自适应以太网

	
	WiFi
	内置无线WIFI模块/支持2.4G WIFI

	
	4G网络
	支持4G网络（选配）

	
	蓝牙
	蓝牙4.0

	
	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等       

	
	RTC实时时钟
	支持 Support

	
	系统升级
	支持本地SD,USB升级

	
外设
	摄像头
	内置200万高清摄像头 支持人脸识别
	ARM Cortex A7

	
	拾音器
	内置高音质麦克风

	
	读卡器
	内置IC/ID双频读卡器

	
电源
	电压
	100V~240V,50-60Hz

	
	额定功耗
	≤35W

	
	待机功率
	≤1W

	

环境
	工作温度
	0℃～50℃

	
	储藏温度
	-20℃～60℃

	
	储藏湿度
	5%～90%RH 

	
	工作湿度
	10%～90%RH 

	
	最长使用时间(小时/天)
	18小时

	功能
	内部喇叭
	5W×2

	
	电源(AC)输入
	×1

	
	电源开关
	×1

	
	支持（1920×1080）高清显示，具有高亮度和对比度；高精度十点电容触摸技术，反应灵敏




	

结构
	外壳材料
	铝边框+钢化玻璃+钣金（可选配防眩光钢化玻璃）

	
	面板颜色
	黑色

	
	裸机外形尺寸 (W×D×H)
	611.8×319×26.5mm

	语言
	OSD
	简中/英语 

	附件
	电源线
	×1

	
	壁挂支架
	×1

	
	合格证
	×1

	
	说明书
	×1

	
	保修卡
	×1



第二章 触摸屏的规格
2.1 主要规格参数

	





触摸参数
	触摸类型
	投射式电容屏

	
	触摸点数
	10点

	
	触控压力
	<10g

	
	透光率
	＞92% 

	
	连接方式
	FPC

	
	响应速度
	≤10ms

	
	最小识别点大小
	5mm×5mm

	
	最小触点移动检测
	1mm

	
	抗光性
	具有抗光性

	
	寿命
	60000小时



2.2 电气性能
	
接口类型
	A型USB 公头

	
	USB

	通信类型
	USB2.0全速

	供电方式
	单 USB 供电

	工作电压
	DC+5V±5％

	平均电流
	＜400mA

	功耗
	<2.0W

	静电等级
	按照 EN 6100-4-2 2008:3 级。接触式放电4 KV，空气式放电8KV



2.3 操作系统和软件
	固件升级方式
	Android支持 USB 升级

	支持平台
	Android 5.1



第三章 产品尺寸相关规格
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