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[bookmark: _Toc518487541]互动大屏发展背景
教育信息化、现代化建设，核心在课堂，要将信息技术充分融入课堂教学之中，以此深化课程和教学改革，创新教学观念、教学内容、教学方法，着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力；通过多年的发展，教育信息化装备在技术上，已能一定程度解决教育资源的均衡问题。
随着多媒体教学的逐渐普及，电子白板与液晶一体机等多媒体教学设备走入校园，新颖的教学手段带来了教育方式的巨大变革，随着多媒体教学的不断发展，在教学过程中也暴露出很多新的问题，准备资料费时、接线杂乱、展示资料困难等问题。
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[bookmark: _Toc2359][bookmark: _Toc19224][bookmark: _Toc3285][bookmark: _Toc546][bookmark: _Toc14481]              红外多媒体互动触摸一体机（具体以实物为准）
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                 电容触摸一体机（具体以实物为准）
[bookmark: _Toc14615][bookmark: _Toc518487542]解决方案介绍
为了解决传统教学面临着准备资料费时、接线杂乱、展示资料困难等问题，联想作为高科技行业的先行者，结合IGRS团队研发的无线投屏技术开发出符合当下的智慧教育一体机，搭建出更简便、更高效、更富创造性的教学舞台。
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[bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc15776][bookmark: _Toc23882][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc518487543]方案特色
1. 液晶面板+LED背光源的应用，彻底解决了投影设备的低亮度对比度对学生视力的伤害，超长的使用寿命有效的降低了售后维护成本。
2. [bookmark: _GoBack]物联网信息时代的到来彻底加速了智慧校园、智慧城市的建设脚步，联想出品的多媒体触控一体机强大的拓展性能，可无缝对接联想IOT物联网中控控制平台，有效助力智慧校园、智慧城市的建设。
3. 遍布全国的应用案例，北京、山东、江苏、广东、重庆等地大规模成熟案例应用。
4. 核心器件供应链资源 ，液晶屏、核心芯片、主板等核心供应链资源的支持保证，确保资源紧缺时的产品供应。

[bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc518487544]方案特征
1、形简蕴深，教学科技感十足
联想互动大屏，采用人性化圆角设计，简洁大气，教学白板软件充分贴合教师的传统书写习惯，“书写”、“板擦”等传统工教学工具一应俱全，充分考虑老师教书使用环境。标准OPS的嵌入的式设计，一键开启多媒体教学，指尖触控，师生互动，达到最佳教学效果。
2、珠联璧合，科技点亮教育新未来
互动大屏，整合了LED显示屏，红外/电容触摸屏，OPS-C模块化电脑，可外接拓展实物展台、大功率功放及音箱等设备于一体，大大提升教师课堂教学效率；红外/电容触摸笔的使用大大的提升教师的教学体验感。
3、绿色环保，尽我所能呵护师生健康
互动大屏引入互动白板教育应用，多元化的电教电子教材、教具，帮助老师远离传统教学粉笔书写模式，减少老师使用粉笔的频率，让讲台降低粉尘困扰，呵护师生健康。
4、极致书写，技术革新提升流畅体验
互动大屏采用领先的红外触摸/电容触控技术，轻松实现10点触摸，标准的HID USB协议，老师编辑课件绝不局限于鼠键，书写更加流畅，接近真实书写体。
5、精彩课堂，丰富教学工具随心使用
互动大屏搭载智能教学白板软件，提供丰富的教学小工具和强大的教学资源库，支持PPT、Word、excel等直接批注功能，为教师精彩教学增添强大助力。

[bookmark: _Toc1463][bookmark: _Toc30061][bookmark: _Toc518487545]配套软件与教学平台
随机附送强大的系统和教学软件
电子白板软件：包括常用笔，板擦，三角尺，放大镜，遮幕，计算器，简单制图工具外更有独特的可制作动画，函数，平面几何，立体几何的数学画板工具，拥有经典模式与DIY探究模式的物理，化学实验室，可三维展示的生物实验室，可与教材同步的自动发音，用于语文英语的电子书功能，同时还提供教室投票及测式的互动系统。
[bookmark: _Toc30197][bookmark: _Toc518487546]方案优势对比
[bookmark: _Toc518487547]与普通多媒体教学形态的区别
多媒体互动大屏主要应用常态课堂上的多媒体教学，尤其适合教育信息化基础薄弱的城乡、农村地区的广大中小学校，一机多用（多媒体教学、音视频播放等），便捷易用（集成面板控制，一键式开关等），经济实用（比传统多媒体设备、平板电视等具有更高的性价比等），从而缩小城乡教育“数字鸿沟”，提升教育信息化整体水平。
· 一体集成： 集合液晶显示、功效、音箱、 电脑、等多媒体设备。
· 一举解决：当前多媒体教室各种设备分散、链接杂乱、操作繁琐、设备协调与兼容性差等问题。
· 一机实现：搭配推拉绿板，显示和书写效果的完美结合。
· 一机多用：搭配推拉绿板使用可实现多媒体教学、传统板书书写、音视频课件播放、实物展示，互动，教学等。
· 便捷易用：集成面板控制，一键式开关等。
· 经济实用：比传统多媒体设备易施工、稳定性强、易维护，具有更高的性价比等。
[bookmark: _Toc518487548]各种多媒体教学形态对比
	对比项目
	传统投影机+电子白板
	多媒体互动大屏

	设备安装
	外露线材（繁杂）
	一体化安装（简单）

	使用操作
	操作者易形成阴影遮挡
	自发光不存在遮挡

	清晰度
	像素低、镜头易糊
	1080P/2160P无需反复调焦

	整体画面
	效果不佳、色彩暗淡
	色彩均匀、色域广阔

	触摸效果
	反应慢、流畅度低、易跳点
	流畅高、触摸精度高

	产品集成度
	集成度低、电脑、展台外置
	集音视频触摸于一体、外接拓展性能强

	产品寿命
	寿命短、亮度衰减、画面易变形
	工业级液晶面板，超长使用寿命LED背光源。

	整体外观
	配套拼组、设备分装整体性差
	产品单品独立性设计，整体性强

	健康环保
	需配合推拉黑板、粉尘大、影响师生健康
	单独使用，可有效改善减少课室粉尘状况



[bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc31067][bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc8797][bookmark: _Toc518487549]优势分析
1. 整合性
一体化设计，将液晶显示、功放、音响、电脑于一体，可支持中控系统、外围大功率音箱设备、远程集控等拓展应用功能。
2. 便捷性
一键式开关，打开即用，即一键同时开或关信息处理单元、互动显示单元、控制单元、音箱单元等，操作便捷，易用易学。
3. 互动性
该设备营造出一种新型的交互式教学演示环境，更好地实现师生交互和人机互动，将现代信息技术有效地充分地融合于各学科和教学过程，极大地提高了教学的互动性、灵活性和趣味性，为学生提供前所未有的课堂互动参与，让学习变得更为有趣。
4. 实用性
该设备充分体现了资源共享的新特性，解决当今教学设备利用率低或是设备不够用的问题，实现电子备课，多媒体授课，板书及屏幕注释，文本输入，手写识别，提供丰富多彩的辅助教学工具，对实物摄像显示、注解或保存，播放多媒体音频和视频课件等诸多功能。
 白板教学软件自带开放式的教学资源库，资源丰富，按学科分类，并可自主添加、也可以进行网上资源的搜索利用，老师备课，上课所需要的课件、素材便可以随手拈来，让备课、授课变得轻松简单，效率倍增。
5. 经济性
根据基础教育教学的实际特点，只需一台设备，即可满足现代化教学的所有需求，完全代替传统的“三机一幕”，以及平板电视、交互式电视等教学模式，而在应用成本上，比上述设备具有更高的经济性，是所有学校买得起、用得起的新型多媒体教学终端。
6. 安全性
采用一体化结构的内置式电源，一个电源输入即可为一体机的各个功能单元供电，防辐射、防触电、防漏电，确保用户安全使用。
7. 可靠性
互动显示单元中的白板书写功能，采用红外/电容触控技术，感应灵敏，书写流畅，4mm厚钢化玻璃环保材质，防尘，防磕碰，防划伤等，尤其适合我国当前的教室环境，较其他类型的输入终端，稳定性高、可靠性强，产品使用周期长。
8. 可扩展性
该设备具备VGA、HDMI输入、USB等多种接口，可连接因特网，与世界同步。信息处理单元自带无线网络模块，可与学生信息处理单元连接，实现一体机与学生PC、Android的同步互动。
9. 定制性
因需定制，满足用户差异化需求。在互动显示单元，用户可根据自身需求选择不同的尺寸规格的多媒体触摸一体机。在安装方式上，用户可以选择壁挂式固定安装，或可选配移动支架安装，实现多媒体触摸一体机的移动应用。
[bookmark: _Toc31024][bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc28556][bookmark: _Toc27685][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc3413][bookmark: _Toc518487550]产品参数
	系列
	LX-SxxE
	LX-ExxE

	系统
	Windows、Android
	Windows、Android

	配置
	Andioid5.0
	Andioid5.0

	触控技术
	电容20点
	红外10点

	功能
	可拔插OPS、防遮蔽、
	可拔插OPS、防遮蔽、

	
	文件分类、手势菜单、防遮蔽、任意通道书写批注、截屏、信号源识别、远程控制、手机\PAD\电脑传屏、远程教育（选配）
	文件分类、手势菜单、防遮蔽、任意通道书写批注、截屏、信号源识别、远程控制、手机\PAD\电脑传屏、远程教育（选配）

	按键
	后置按键、接口
	前置按键、接口

	接口
	
	

	功放
	喇叭功率10Wx2
	喇叭功率10Wx2

	显示类型
	LED液晶显示屏

	分辨率
	4K

	防护玻璃
	4mm全钢化高防爆、防眩光玻璃

	存储
	2G RAM+32GB ROM

	外观
	铝合金型材，纯平面设计
	前框金属拉丝，超窄边，后壳黑色

	按键
	侧置按键，带手势菜单
	前置按键8个，带手势菜单

	接口
	RJ45 有线网络*1

	
	HDMI 输入*2

	
	VGA 输入*1

	
	PC-Audio 输入*1

	
	USB3.0* 2

	
	Touch USB*1、AV输入*1、

	
	AV输出*1、同轴输出*1、SD卡、RF输入

	
	HDMI 输出*1（选配）
	前置HDMI*1、前置TOUCHUSB*1、前置OPS+TV USB*1、前置USB3.0*1

	
	RS232 输入*1

	
	TOUCH USB*1

	摄像头
	预留摄像头固定孔
	无嵌入式摄像头



[bookmark: _Toc518487551]使用场景
联想互动大屏主要应用于本地教学、远程教学、双师教育、专业培训、班级周会、工作会议等多种场景。
   一体大屏外观简洁美观，功能丰富，操作便捷，可以提升教学互动性、多功能资源共享，可以有效地解决远距离教学问题、打破时间空间的限制。
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