
联想智能黑板

解决方案产品白皮书
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背景概述
1.1  研发背景

现在的多媒体已经逐渐普及走入到每一个普通教室，形式一般是投影白板和触控电视。师生们在享受多元化教学的同时，也遇到了各种困扰：光污染对学生视力的影响，上下推拉黑板对老师体力的耗费等。
智慧教室互动黑板在这样的背景下应运而生，它采用全球领先的电容触控技术将传统的手写黑板和多媒体设备相结合，在粉笔板书和多媒体应用之间轻松切换，同一块面积既可以像普通黑板一样，用粉笔正常书写，也可以像大 Pad 的一样，用手触控观看 ppt视频、图片、动画等各种丰富的多媒体应用，真正做到传统和现代的结合。

经过数年项目经验的积累，拥有液晶显示核心驱动技术，历时三年研发攻关，智慧教室互动黑板诞生了。

1.2  产品技术高度

· 液晶面板

· 原装进口A+液晶面板，色彩艳丽、高对比度、高亮度，1080P高清显示。
· 触控技术

· 自主研发行业最领先的电容触控技术，通过国家相关机构权威认证，高精准度，流畅度高，最低支持10点触控，抗干扰能力强，配套高精度电容触控笔。
· 表面书写光电玻璃

· 采用进口电子玻璃材质，掌握表面核心处理工艺，自主研发，行业领先

· 表面采用防眩光、高透光率处理工艺，表面强度高，抗划伤，安全可靠

· 通过国家权威机构十几项认证报告，超强耐磨、护眼功能，书写效果极佳，符合国家技术标准。
产品方案应用介绍

1.3  应用模式
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智慧教室互动黑板教学模式

智慧教室互动黑板整合替代目前教学模式中的旧设备，例如：黑板+投影仪；推拉式黑板+交互式液晶触控一体机等模式途径。

传统教学设备缺点

然而21世纪已经全面进入信息化时代，传统教学越来越显得单调枯燥，没有吸引力，黑板已经不能承载信息化教学的要求。
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传统教学设备的方式

基于交互式电子白板的教学平台（主要包括电脑、投影机、交互式电子白板），对比黑板及电教平台两种教学方式，取其精华(黑板的互动性及电教的丰富性），去其糟粕(黑板的单调性及电教的单向性），从根本上解决了以往教学模式中存在的问题和不足，真正实现了“教与学的互动”，实现了高品质、高效率的教学模式。但是投影式电子白板的亮度低，易损耗，维护费用高的问题，也成为日常教学的困扰。

液晶触摸一体机集电脑、电视、网络和展示台四大功能于一体，可以辅助完成各项教学任务，大大提高了课堂效率。

液晶触摸一体机为多媒体教学提供更为方便的教学模式，让老师上课更轻松，扩大课堂知识容量，提供教学质量；生动、形象的教学模式，让学生融入其中，乐在其中；同时也使学生对学习更感兴趣，激发学生的好学性。

但是，推拉式黑板存在耗力，耗时，设备集成度太低，粉尘污染等问题。

1.4  现代教学应用模式应用环境
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智慧教室现代教育模式场景

“智慧教室互动黑板”可一键从黑板切换到触摸屏，并通过软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），丰富的互动模板能把枯燥的教学素材变为交互性好、视觉冲击强的互动教学课程，通过触控黑板的表面进行交互，简单、人性化的交互操作，将人与互动教学内容有机地连接起来，让师生之间产生更多课堂互动。丰富的人机互动方式结合视听上的感官体验，让教学和学习过程不再枯燥。师生之间更的多互动，帮助学生加深对知识的记忆和学习。
智慧教室互动黑板产品应用于教育系统日常教学课堂中。

产品方案特性介绍

1.5  系统尺寸拓扑图
联想的智能黑板的尺寸包含65、70、75、86英寸，以下以70英寸为例。
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* 采用70英寸智慧教室互动黑板模式设计
1.6  技术特性

“智慧教室互动黑板”具备抗暴、防水、防尘、耐用等特性，满足教学环境高粉尘、高使用频率、高安全防护的使用需求，流线型无锐角设计、工业级的严谨设计，确保了整个产品的质感和品质，外观时尚、科技，与现代化教学场景融为一体。

1.6.1  功能A

智慧教室互动黑板 = 水笔书写 + 无尘粉笔书写+普通粉笔书写。
正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用粉笔书写。

[image: image7.png]



平面普通黑板场景

智能一键多媒体功能，当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，在上面进行书写。
优点：

1. 智慧教室互动黑板使用无尘教学环保粉笔，有利于老师与学生的健康；

2. 传统教学与现代教学场景，自由切换，趣味性强，智慧课堂的第一选择；
3. 产品创新性独特，整体性优越，先进的一键节能多媒体技术，适合课堂应用。
1.6.2  功能B

多合一合成模块=电子白板+投影+普通黑板书写+PC电脑+触摸互动+音箱 
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优点：

1. 产品集成度非常高，囊括了教室多媒体的全部功能模块；

2. 表面支持触控互动功能，生动的展示了课堂应用，拉近了老师和学生间的距离。采用的是电容触控技术，永不衰减，使用高性能的电容触控笔，精准流畅。与推拉式黑板配套的液晶触控一体机相比，一体机基本都采用红外原理技术，红外触控有一致命的缺点，就是使用时间较长的红外触摸框，四周LED灯会衰减，使触控性能渐渐弱化。
3. 支持多媒体液晶显示技术，超高清显示，避免投影机带来的很多麻烦；

4. 自带多媒体音箱功能，也支持外接大功率音响功能。

5. 与推拉式黑板+触控一体机的模式相比，产品故障率更低，平常使用传统黑板时，必然会产生粉尘。使用电脑、投影机或触控一体机等设备时，会产生静电，粉尘。它们会吸附在电路板上，造成设备发生故障与损坏，同时对红外触控电子电路的损坏较大，还会影响到机器整体的散热与防尘性能，具有一定的隐患。智慧教室互动黑板可以有效避免以上问题的产生。

6. 超强的防水特性，产品采用全防水的结构设计，有效地避免了教室公共环境下会产生的众多后果。

1.6.3  功能C

  图像显示能力 = 色彩艳丽+对比度高+亮度高（透光率高）+高清分辨率
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采用LED背光液晶屏，A规面板，工业级液晶面板，高清显示，满足学校多种需求。
1.6.4  功能D
产品表面采用纳米复合镀层工艺，材质属于光电玻璃，国内领先技术，团队自主研发。

产品表面采用特殊的耐摩擦处理工艺，对于粉笔的书写，永不磨损。然而，推拉式黑板经过长时间粉尘性的粉笔书写，2-3年左右就会受到较大的损坏，达不到理想的书写效果。

采用多项技术将玻璃光滑的表面做成 300 至 400 的微颗粒，达到以下几种状态：

1) 白板水笔书写功能，粉笔书写功能。

2) 高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉 85%，使得画面变得更加柔和。

3) 形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。

4) 表面采用耐书写技术，采用水笔书及粉笔写对黑板表面永久性无损伤。

优点：

1) 特殊的表面处理技术，产品具有防眩光效果，无反光，学生都能清晰的看到黑板上的讲课内容。
2) 表面硬度高，强度高，安全性高；
3) 特殊的核心处理技术具有耐摩擦，永不磨损的效果。

1.6.5  功能E
设计无锐角流线型设计结构，产品符合国家标准黑板尺寸，满足所有学校对产品的需求。

1.7  应用特性

1.7.1  实用性

方便、实用高效是多媒体教室解决方案核心的设计理念。
只有操作简单、功能实用、效果良好才能提升教与学的效率。

该方案施工量少，施工周期短。采用一体化智慧教室互动黑板系统，不需要重新布线，不破坏原有教室格局。

1.7.2  先进性

与传统多媒体教室方案相比，一体化智慧教室互动黑板系统无论在接入方式还是在系统控制等方面都充分体现了整个系统的先进性。

1.7.3  扩展性

无线应用是现代网络技术应用的必然趋势，多媒体教室能否和校园网兼容，能否调用室外教学资源是考察多媒体教室可扩展性的首要标准。

智慧教室互动黑板系统解决方案对接教室中控网络控制功能，通过教师的手写电脑控制，也可通过校园网实现远程控制，为未来教育的发展提供服务。
产品应用兼具了教学、学术报告、会议、综合性研讨、演示交流及远程教学、远程改卷、远程上课，远程出题，远程会议等功能。

1.7.4  安全性、用户体验度良好

1. 产品安装简便，科学安全，施工周期控制在1h之内，避免耽误学校的日常教学。

2. 产品无锐角设计方式，避免学生碰撞造成一些伤害。

3. 产品表面电子玻璃具有抗撞击特性，具有防飞溅特性，保证学生的安全。

4. 产品通过抗雷击浪涌测试试验，满足极端环境下的常使用。

1.7.5  国家标淮化建设要求满足度

1. 智慧教室互动黑板完全符合国家教育部黑板标准要求，符合老师的教学使用习惯；完全满足《国家黑板安全卫生要求规定》的拼接式的黑板拼缝应该小于1mm的规定；

2. 响应国家教育标准化指示，产品通过国家级护眼认证检测报告；

3. 满足全国信息化教学设备环保性的要求；

4. 满足国家教室书写板书写标准的各项要求；

5. 满足国家教室电教设备的安全性要求，产品通过国家各项检测认证30多项。

1.7.6  产品标准化方案的市场接受度

1. 智慧教室互动黑板产品已经应用于至少1000多家学校；

2. 学校对于新技术教育设备的接受度数据反馈满意度近100%；

3. 各省市县区教委对于智慧教室互动黑板的普及宣传达到50%，近70%的省电教装备单位把智慧教室互动黑板纳入到2018年省电教产品目录，供学校选择。

1.8  系统对比特性

1.8.1  教育行业产品对比性要求 

	类型
	触摸一体机
	电子白板
	智慧教室互动黑板

	常用尺寸
	70、82英寸
	84英寸
	65、70、75、86英寸

	长宽比
	16:09
	4:03
	16:09

	分辨率
	1920*1080，真正高清1080P显示
	宽屏1280*720，非宽屏1024*768（非高清显示）
	高清1920*1080，最高实现4K超高清显示

	画面显示
	影像逼真，画面细腻平滑
	抗光干扰能力弱，画面不清晰
	影像逼真，画面细腻平滑

	
	在明亮环境下也能显示，抗强光稍弱
	
	在明亮环境下也能显示，抗强光强

	整体性
	一体机+推拉式黑板两部分组成，较麻烦
	投影机+推拉式黑板+投影幕布+音箱两部分组成，杂乱复杂
	唯一1套互动黑板

	体验性
	一体化设计，支持6点触摸互动，触控灵敏，体验性强
	不存在触摸交互体验
	最低支持10点触控效果，触控精度高

	抗光性
	易收强光干扰、红外触摸功能易衰减
	亮度较低，看不清
	抗光，防水，防撞击

	日常使用
	打开设备，要配合中控系统
	使用较复杂(需要配控制设备)
	一键多媒体/黑板功能，节能开关

	功耗
	有一定的功耗，达到350-500w
	高功耗，最大300瓦，日常使用成本较高
	低功耗、节能环保

	辐射
	相对低的辐射
	对讲解员辐射大
	无辐射、通过国家护眼认证报告

	日常维护
	紧凑设计，无耗材，有一定维护
	灯泡需要更换且价格昂贵，平均每小时消耗5元，每年灯泡维护清洗
	维护量较低，电脑主机瞬间更换

	技术先进性
	5年内不淘汰
	3-4年左右作报废处理
	创新性，整体性，环保无尘，超薄平板设计，10年不淘汰

	视觉效果
	可能有一定的反光，影响学生观看
	1-2年后，衰减严重，看不清，有一定反光
	无反光、无衰减，视觉清晰

	厚度、面积特性
	较厚，整体达到25cm
	较厚，整体达到15cm，面积较大，讲台前杂乱
	超薄设计，只有9cm厚度

	环保型
	不能书写粉笔字
	不能书写粉笔字
	可以写粉笔，水笔等板书书写

	系统集成难度
	直接壁挂安装，安全快捷
	安装复杂
	集成度高，性能优越，安装

	扩声系统
	自带音箱功能，音质稍差
	需要单独配备（另购）
	自带音箱功能，悬浮式音箱，音质较佳

	自带白板功能
	可交互式书写，区域性较窄
	需要单独配备（另购）
	可交互式触控书写，瞬间切换为黑板书写状态


1.9  产品技术参数性能指标说明 

1.9.1  产品技术参数
联想的智能黑板的尺寸包含65、70、75、86英寸，以下以70英寸为例。

	产品型号
	DC700BH

	整体尺寸
	4024mm*1224mm*90mm

	组合方式
	拼接式黑板

	安装特性
	支持壁挂式安装/可移动支架式安装

	显示特性
	显示尺寸
	70英寸

	
	亮度
	450cd/㎡

	
	物理分辨率
	1920*1080

	
	显示比例
	16:09

	
	对比度
	4000:01:00

	
	色温
	10000K

	
	可视角度
	178°

	
	有效显示面积
	1549.44mm×871.56mm

	
	使用寿命
	≧50000小时

	电源特性
	电源输入
	100~240V/5A/60HZ/50HZ

	
	整机功率
	350w(MAX)

	
	待机功率
	0.5w

	信号接口特性
	VGA输入
	VGA*1

	
	HDMI输入
	HDMI*2

	
	HDMI输出
	HDMI*1

	
	网络接口
	RJ45*1

	
	控制接口
	RS232*1


	
	USB-TOUCH
	USB TOUCH*1

	
	TV输入（选配）
	TV*1

	
	Audio Out
	Audio out*1

	
	USB数据输入
	前置接口：USB*2（ 2.0），USB*1（ 3.0）

	
	
	后置接口：USB*2（ 2.0），USB*2（ 3.0）

	控制特性
	支持红外遥控控制功能

	
	支持物理按键控制功能

	
	支持OSD触控菜单控制功能

	
	支持五指识别触摸一键关闭背光功能

	伴音功能
	全频扬声器，功率：2*15W

	
	支持2.4G稳定传输，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷；

	
	支持麦克风音频录音本地保存功能；

	书写特性
	黑板表面支持粉笔书写、液态水笔书写等；

	磁性吸附功能（选配）
	两侧黑板支持磁性吸附功能；


	内置电脑特性
（选配）
	CPU
	   Intel  I3/I5/I7处理器

	
	内存
	4G 

	
	硬盘
	128G/SSD固态硬盘

	
	操作系统
	window7 旗舰版版 /64bit/中文版

	内置安卓系统特性
（选配）
	芯片处理器
	RK3288

	
	内存
	2G 

	
	存储
	16G/EMMC

	
	系统
	支持安卓系统5.0版本以上

	
	内置教学软件
	可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能

	网络特性
	有线网络
	支持有线网卡：10M/100M;

	
	无线网络
	支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度；

	
	支持无线AP功能
	满足支持不低于20个用户终端在线网络连接使用；

	触控特性
	触摸技术
	电容式触控技术

	
	触摸点数
	最低10点

	
	屏前玻璃厚度
	4mm光电玻璃

	
	书写方式
	手指、触控笔等

	
	驱动
	免驱动，即插即用，智能自动校准

	
	支持操作系统
	Win 7、Win8、win10等操作系统

	教学软件特性
	自带云黑板教学软件（标准版）/移动授课助手教学软件

	整机信息
	产品数量
	1套中间黑板/1套侧面黑板

	
	裸机尺寸
	4024mm*1224mm*90mm

	
	整机尺寸
	2000mm*1224mm*90mm（中间黑板）
1012mm*1224mm*90mm（两侧黑板）

	
	整机带壁挂挂架安装尺寸
	4024mm*1224mm*90mm

	
	裸机重量
	50KG（中间黑板）
35KG（两侧黑板）

	
	整机外观
	流线型、无锐角安全设计

	
	外壳材料
	铝镁合金金属材质

	
	外壳颜色
	铝本色


1.9.2  产品整体技术要求描述

联想的智能黑板的尺寸包含65、70、75、86英寸，以下以70英寸为例。
1. 智能黑板=触摸互动+白板水笔书写+粉笔书写

1) 正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。

2) 产品支持手势识别功能，手势触控后，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，再次手势触控识别时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写。

3) 产品整体尺寸：宽:4024mm ，高:1224mm ，厚:90mm。

4) 必须采用模块化设计，壁挂式安装，拆卸方便。

2. 表面采用钢化玻璃防护要求

1) 支持白板水笔书写功能，无尘粉笔书写功能。

2) 具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和，具有防蓝光特性。

3) 表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。

4) 表面采用耐书写技术，采用水笔及粉笔书写对黑板表面永久性无损伤。

5) 表面可承受100MPA的外应力冲击，整机具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人。

3. 多媒体液晶显示特性要求

1) 显示尺寸:70英寸，显示区域：1549.44mm×871.56mm，必须采用工业级A规液晶面板。对比度:4000:1，色温:10000K，亮度:450cd/㎡，响应速度:8ms，单屏物理分辨率:1920*1080（1:1 Map点对点1080P显示）；可视角度：（水平/垂直)178°；液晶屏使用寿命≧50000小时。

4. 多媒体互动触控要求

1) 产品采用国内最先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验效果较好。多点书写技术：能在 Windows、Android系统 自带画图软件中实现多点书写。触摸屏满足连接 Windows、Android 操作系统（Win 7、Win8、、Android）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤3 毫米。

5. 设计属性要求

1) 产品必须具有独特的音箱悬浮式设计结构，运用环境自适应扩声原理，保证高品质的音质效果，输出功率:2*15W。

2) 产品必须具有EMC电子抗干扰功能，能最大化的消除干扰杂讯电源信号。
3) 设备必须采用采用 30 年抗氧化轻质铝镁合金设计，独特的无风扇风道设计，散热性更好。

4) 设备表面具有全防水功能，具有抗强光抗干扰功能。

5) 产品具有能够一键从黑板书写模式切换到液晶触摸屏模式的特点，自动运行到互动教学软件平台模式。软件平台能以互动的方式呈现教学内容（如：PPT、视频、图片、动画等），能够提供丰富的互动模板能把枯燥的教学素材变为交互性好、视觉冲击好的互动教学课程，通过触控黑板的表面进行交互，简单、人性化的交互操作。
6) 产品支持智能手势识别功能，支持五指按压显示区域后启用一键多媒体显示，自动打开、关闭液晶背光功能，并且关闭背光的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；

7) 为方便校园电视信号直接接入教室，产品可选择支持A-TV接口输入（选配）；

8) 产品支持OSD触控菜单功能：在任意通道模式下，无需任何按键、遥控器，通过触摸实现所有黑板信号源切换、方便用户操作。

9) 为确保黑板使用安全性，防止学生恶意使用黑板，老师可以通过一个U盘进行黑板相关权限操作(可选配刷卡权限开机)；

10) 具备信号输出接口，便于外接显示器同步观看，要求输出HDMI OUT*1；

11) 产品支持智能遥控器三重功能，智能遥控器不仅可以作为遥控器，也可以作为键盘、鼠标使用，当Windows系统出现问题，遥控器可以代替键盘、鼠标进行使用。

12) 信号输入接口：HDMI*,2，VGA*1，TOUCH*1，USB*7，RS232*1，Audio Out*1，网络RJ45*1；（前置USB接口：3*USB，后置USB接口：4*USB）。

13) 智能黑板液晶驱动主板必须与电脑主板必须为二合一设计，电源模块化插拔式设计，方便售后维护；

14) 产品自带三种系统还原方式：系统软件一键还原、硬件遥控器一键还原、开机系统自动还原，更加快捷方便操作；

15) 产品具有无线麦克风音频智能对接功能，2.4G稳定传输，在无电脑设备情况下也能链接智能黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不得使用附加的音箱来实现，高度集成化。 

16) 智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。

17) 为了考虑到教室空气环境的安全性和科学性，智能黑板具有PM2.5、CO2浓度的教室环境监测功能，可通过智能黑板软件终端实时查看监测当前教室环境情况。（无电脑模块硬件情况下也能实时查阅调用数据，实时更新）（选配功能）

6. 安卓系统功能属性描述（选配）

1) 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，安卓系统配置不应低于RK3288驱动芯片，不低于2G内存，不低于16G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。

2) 内置白板软件，可进行书写、学科工具使用的常规教学使用。且又不少于五种学科模式；学科模式变换时，背景及学科工具也自动发生变化（如语文学科的田字格、数学学科的数学画图工具等）;

3) 支持外接存储设备内容的自动分类，例如U插入后，会将U盘中的内容根据格式自动分类显示，以便查找；

4) 支持软件界面直接打开网页、视频客户端等功能，方便网络教学；

5) 支持文本输入功能，键盘直接弹出，且不需要选择输入法就可以直接输入文字，快速、准确，提升课堂效率。

6) 可通过U盘直接导入文件，并可以自动将文件进行分类为图片\PDF\PPT三种选择项，

7) 安卓状态下书写笔具有毛笔、铅笔的选择，让老师书写更方便、美观。并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置；

8) 多点操作：兼容WIN7多点触摸协议，支持多人书写，不低于 10点触摸书写，书写轨迹流畅平滑；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式。

9) 白板背景内置10余种背景可调，并且具有 聚光灯、截图等实用教学功能。

10) 支持手势模块切换，如从学科白板切换到写字板或者切换到视频文档导入模块，现场演示，切换方便、便捷、流畅。

11) 支持浏览器，支持视频播放器，支持流畅播放4K超高清视频。

12) 软件界面：工具栏采用发散式图标方式,易于识别,便于操作，分类清晰。

13) 支持文字插入功能，可选择文字大小、粗细以及颜色。支持绘图功能：提供直线，椭圆，圆形，矩形，三角形等，用户可以自定义大小或形状。
7. 高配置处理器技术要求（可选项）
1) 标配I3处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei3处理器；

· 内存：4G ；

· 硬盘：128G-SSD 固态硬盘；

· 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度；
· 必须自带window7旗舰版操作系统。 

2) （可选项）I5处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei5处理器；

· 内存：4G；

· 硬盘：128G-SSD 固态硬盘；

· 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度；
· 必须自带window7旗舰版操作系统。 

3) （可选项）I7处理器，配置如下：

· 模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，防盗式设计；

· 处理器：Intel Corei7处理器；

· 内存：8G  ；

· 硬盘：256G-SSD 固态硬盘；

· 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度；

· 必须自带window7旗舰版操作系统。 

8. 如果用户自配电脑主机，可以自主选择配备无线视频展台产品（windows系统下运行），两款配置如下：

1) 产品名称：无线视频展台（500万像素），产品型号：DC-ZT01

· 硬件技术参数
· 像素：最高500万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒。最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒。镜头270度翻转式。

· 可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4。
· 无线传输频率：150M/S。
· 软件功能参数
· 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。

· 提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。

· 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。支持电脑屏幕、实物展示视频和声音的录制，录制视频格式支持FLV和MP4。支持电子白板讲解注释，支持拍照、录像、存储等功能，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏。

· 支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 

2) 产品名称：无线视频展台（800万像素）; 产品型号：DC-ZT02

· 硬件技术参数
· 像素：最高800万。帧数：720P和1080P不低于25帧/秒。最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒。镜头270度翻转式。

· 可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4。

· 无线传输频率：150M/S。

· 软件功能参数
· 支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。

· 提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。

· 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等文档格式。支持电脑屏幕、实物展示视频和声音的录制，录制视频格式支持FLV和MP4。支持电子白板讲解注释，支持拍照、录像、存储等功能，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏。

· 支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。支持多个图片一键装订成册，支持一键转换成PDF文件。 

9. （可选项）智慧教室互动黑板磁性吸附功能
1) 两侧黑板支持磁性吸附功能，吸力强劲，用于吸附课堂教学文件或通知文件于黑板上，方便教学。
2) 本功能不支持市场磁性田字格吸附在黑板上，专门研发了粘贴式田字格或四线三行格，免费提供给学校。

3) 本功能为可选项，一般小学使用。

10. （可选项）智慧教室互动黑板节能护眼黑板灯（每套黑板2盏灯）
技术参数如下：

	1
	产品名称/品牌
	智能护眼黑板灯/联想

	2
	产品型号
	DC-HBD-1500-20

	3
	工作电压
	AC220V-240V(50/60Hz)

	4
	整机功耗
	24w

	5
	色温
	4900-5200k

	6
	显色指数
	Ra≥93

	7
	工作温度
	-20至45摄氏度

	8
	工作湿度
	10-90%

	9
	频闪深度
	0.85%

	10
	整机寿命
	30000h

	11
	防蓝光危害评估结果
	RG0

	12
	产品认证
	3C认证
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产品图片
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实物参考照片
11. 产品资质清单目录

1) 国家产品强制3C认证证书

2) 省级互动黑板具有护眼性检测报告

3) 国家产品节能认证证书，最新版产品节能清单

4) 国家级液晶电子白板产品计算机软件著作权证书

5) 国家级互动黑板产品专用触控玻璃的抗冲击试验报告

6) 国家级互动黑板产品专用防飞溅试验报告

7) 国家级互动黑板产品专用触控玻璃抗磨性试验报告

8) 国家级互动黑板产品抗雷击四级试验报告

9) 国家级互动黑板产品专用机身外壳防盐雾试验报告，智慧教室互动黑板专用触控玻璃的表面应力试验报告，专用触控玻璃的霰弹袋冲击性能报告

10) 产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、划伤、断面缺陷的试验报告，确保产品外观质量符合国家标准，产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃厚度偏差、厚薄差、尺寸偏差、对角线差的试验报告，确保产品符合国家相关标准

11) 产品具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃弯曲度的试验报告，确保产品符合国家相关标准

12. 产品教室耗材辅材配套清单 

	序号
	产品名称
	起售数量

	1
	无尘书写粉笔
	1箱起售

	2
	无尘粉笔专业笔套
	50个起售

	3
	无尘液体水笔
	50个起售

	4
	无尘液体墨水
	20瓶起售

	5
	无尘粉笔专用黑板擦
	10个起售

	6
	液体水笔专用黑板擦
	10个起售

	7
	黑板专用擦布
	20个起售

	8
	黑板专用吸附磁铁
	20个起售

	9
	普通触摸电容笔
	10个起售

	10
	高级伸缩触摸翻页笔
	1个起售

	11
	无线视频展台
	1套起售

	12
	黑板专用遥控器
	5套起售

	13
	教室专业护眼黑板灯 
	2套起售

	14
	教室专业黑板清洗剂
	10瓶起售


1.9.3  云课堂教学软件

1. 如果用户自配电脑主机，可以自主选择安装云课堂教学软件（windows系统下运行）
软件功能要求如下：
配套原厂多媒体智慧教室教学软件，具有教学电子白板软件功能，具有计算机软件著作权，本软件支持教材数据库资源、支持同步云共享资源下载功能（免费提供8个云资源登录账号）。  

1.9.3.1  软件总体介绍

白板软件在设计上充分考虑老师的使用体验，不改变在教室中老师的书写擦除习惯，如边写边擦，并且在擦除过程中支持手掌手背擦除，同时考虑使用场景，支持多人同时书写和擦除，互不影响。并且充分融合信息化给教学带来的形象化、生动化、智能化，如各学科的教学工具：公式自动识别、中英文全屏混合识别、图形智能识别、汉字学习、化学元素周期表、音标学习等。同时云端无缝结合，白板软件与教育云全面融合，在课堂中快速定位使用大量的云上资源，让课堂授课更形象生动；课堂中授课内容包括老师的声音和板书，可以一键上传教育云。界面在设计上简洁，让老师的板书区成为学生关注的焦点，绝对不能把辅助的白板工具栏设计的眼花缭乱，分散学生的主意力，并且工具栏可以最小化。 

在功能特点方面，软件支持10点书写，有非常好的书写效果，随着书写速度的改变，书写的线条粗细会发生变化；书写速度很流畅，消除毛刺问题，更真实地体现原笔迹书写效果；全国独有的全屏中英文识别、图形识别、公式识别；实时录制教师板书和声音并一键上传教育云；实物展台的无缝集成，并能以多种形式把实物展台的拍摄内容保存，让课堂教学达到更好的效果。 白板、桌面模式的快速切换，在桌面模式下所有的白板工具都能正常使用，并且系统的功能也能正常使用；学科智能模式设定，设定某一学科后，学科下的工具会随之改变，没必要把各学科的工具都堆砌在工具栏，给所有的老师使用白板造成不必要的找寻烦恼。

1.9.3.2  软件特色功能介绍

	序号
	功能
	功能描述

	1
	中英文混合智能识别
	全屏中英文数字混合书写智能识别，识别后的印刷体可以通过手势划线即可删除，多人边写边擦，互不影响 

	2
	一键获取云端备课资源
	白板可以一键打开当前老师的课程表，获取本课堂云端备课课件、试题等资源，支持老师按课程表来切换课程调取对应备课资源

	3
	多种课堂

互动软件
	集成多种课堂实物展台、电子书包、反馈器、书写笔、授课助手等多种智慧课堂互动软件，需要时可通过白板一键调起，并且账号同步登录

	4
	智能录制

微视频
	支持智能录制微视频，并可一键上传教育云。

	5
	扫描二维码下载课件
	自动保存一星期内的课件，支持扫描二维码直接下载和分享课件

	6
	智能公式

识别
	支持智能公式识别：公式包括数学公式、化学公式等，演示数学公式：如δ(x)=a2+b2
等，演示化学公式： H2+O2→H2O。

	7
	智能图形

识别
	支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。

	8
	手势擦除
	支持多人同时边写边擦，互不影响。可以手掌擦除，也可以手背擦除，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除，完全仿真实物板擦

	9
	资源使用
	资源使拥有多种渠道，可以通过本地素材库快速添加资源到白板中，本地素材库按学科分类，便于老师使用，也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中，同时可以点击云资源，到云端找到所需的资源，云端资源既能按年级、学科、版本、章节同步筛选，也能按知识点分类筛选。

	10
	文件操作
	可导入、导出教学所需的各种文件；对PPT文件可以以图片模式打开，以播放模式打开，以解析模式打开后再编辑功能；对各种文件具有批注功能；可以及时保存师生课堂教学中互动的白板页面，丰富教学素材。

	11
	实物展台
	可把教师需要展示给学生的实物进行放大，方便教学需要，展台所拍摄下来的图片可在白板中任意修改、批注、保存,并进行板书编辑，轻松地将传统教学资源转换成数字化资源，丰富教学素材，方便优质教学资源的储备、传输和共享。

	12
	擦除功能
	有四种擦除功能供用户不同需求选择，优于市场上其他软件。

任意擦除：对任何书写或对象实现任意擦除，完全仿真实物板擦；区域擦除：如插入一张图片,可以对图片通过画框圈选需要擦出的部分；对象擦除：点击需要擦除的对象即可擦除；全部擦除：  删除当页全部内容。

	13
	图形
	提供27种常用二维图形供直接选择，还能画任意多边形和任意三角形，包括实心和空心； 9种立体图形； 可以任意改变图形颜色和画线的粗细，可以给图形任意填充颜色

	14
	学科模式
	切换学科模式后，所有跟学科有关的地方都默认成该学科的内容，如背景主题选择、素材库中的素材、学科工具，方便老师快速找到需要的资源


1.9.3.3  软件模块功能介绍

1.9.3.3.1  备授课模式

教学场景主要有备课模式和授课模式两种，点击 [image: image12.png]


 选择【设置】菜单，打开设置选项卡，可切换备授课模式。

1.9.3.3.2  备课模式

备课模式下，老师可以根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，设置好后在授课模式下能直接播放动画。（如图）

1. 设置对象进入或退出的形式：如渐变、擦除、百叶窗等

2. 设置动画进入或退出的速度：如快速、中速、慢速

3. 设置动画出现的方式：单击出现、多个同时出现、一个播完后自动下一个

4. 调整动画出现的顺序，更改动画设置

5. 删除动画，删除设置好动画

[image: image13.png](I —_




1.9.3.3.3  授课模式 

授课模式下，可以播放备课时设置的动画，通过翻页按钮控制动画播放。

白板软件主要有模式切换区、工具书写区、页面预览管理区和应用及文件管理区四大模块，下面主要以白板的授课模式为代表介绍其功能。

1. 模式切换区

白板软件主要有：白板模式和桌面模式两种模式，可以自由转换。

1) 桌面模式

点击[image: image14.png]


按钮切换为桌面模式，等同于计算机操作，鼠标完全代替手指，做任何系统自动操作，简单方便，同时工具栏中增加鼠标按钮[image: image15.png]


。默认鼠标有效，在桌面模式下，所有白板的工具都有效，任何批注页面都可以自动保存到白板文件中，便于记录课程全过程，方便师生回顾课程所讲解的内容。

2) 白板模式

点击[image: image16.png]


按钮进入白板模式，在白板模式下，用户可使用白板软件的各项功能，一键调取教育云平台上的资源和多种互动教学软件应用。

[image: image17.png]



2. 书写区

[image: image18.png]© 1n Q@ +




书写区包含选择、书写笔、板擦、漫游、撤销、更多和录屏等功能，下面依次介绍各个功能。

1) 选择

点击按钮选择 [image: image19.png]


，可以通过画框选择对象、并对其进行以下操作：移动、旋转、克隆、删除、缩放，对图形进行组合、取消组合、置于顶层、另存为、动画等操作。

2) 书写笔

点击 [image: image20.png]


 图标，可以选择笔的粗细和多种颜色。

[image: image21.png]



3) 板擦

点击板擦[image: image22.png]


，弹出如下所示板擦类型。自左至右分别为任意擦、区域擦除、对象擦除、清屏。

[image: image23.png]TN & B




任意擦除：即板擦到哪里就可以擦到哪里，完全仿真实物板擦。

区域擦除：通过画框圈选需要擦出的内容即可擦除。对所选定的区域内任意对象和内容进行区域部分擦除

对象擦除：点击需要擦除的对象即可擦除。

清屏：清除当前页内容。

手势擦除：边写边擦， 硬件支持区域识别时，支持手掌或手背启动手势擦除，硬件不支持区域识别时，手掌的五指接触时启动手势擦除。支持手掌和手背擦除，在手势擦除过程中，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。

4) 漫游

点击漫游[image: image24.png]


可以实现界面无限拖拽，扩大板书区域。点击两次漫游，可以打开漫游控制器，做到小范围可控制漫游。

5) 撤销

撤销[image: image25.png]


，撤销上一步操作，点击多次可以撤销更多步的操作。

6) 录屏

点击[image: image26.png]


，弹出 [image: image27.png]© 00:00:00




 ，点击开始，选择4:3、16:9或者全屏的区域比例进行录制，可随意拖动改变位置。

录制完成，点击 [image: image28.png]


 按钮后上传教育云，弹出上传界面，如下图，完善上传信息后点击上传即可。
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7) 更多功能键

点击[image: image30.png]


，显示如下：

[image: image31.png]M © S TG M WX+




· 学科模式

· 教学模式切换点击[image: image32.png]


图标；可以自由切换六种模式，语文、数学、英语、物理、化学、生物。

[image: image33.png]M E B A M MLAE




· 语文模式：切换语文模式，学科模式图标替换成语文图标；学科工具默认为语文工具（汉子学习和汉字底格）；资源中的素材默认语文，背景主题中的学科背景换成语文学科背景图。
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·  数学模式： 切到数学模式时，学科模式图标替换成数学图标；资源中的素材只显示数学的内容，学科工具默认到数学工具下；背景主题中的学科背景换成数学学科背景图。
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·  英语模式：切到英语模式时，学科模式图标替换成英语图标；学科工具默认到英语工具下；资源中的素材只显示英语的内容，背景主题中的学科背景换成英语学科背景图。     

[image: image36.png]NN+

-

) . TG & & X +

R’ @V ™>a [(NIE ©» 0+





· 物理模式：切到物理模式时，学科模式图标替换成物理图标；学科工具默认到物理工具下；资源中的素材只显示物理的内容，背景主题中的学科背景换成物理学科背景图。
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· 化学模式： 切到化学模式时，学科模式图标替换成化学图标；资源中的素材只显示化学的内容，学科工具默认到化学工具下；背景主题中的学科背景换成化学学科背景图。    

[image: image38.png]1EX 0 |

gy TEA
: v EAE
=E =S
. £%E
HETR
| J——
s e
RS
ks . B
wm RE. RER. RER

WHHEE. ©rE

LA s TG M ¥ X+

L SR AR ISR O 00:00:00 O]

© » O +





· 生物模式： 切到生物模式时，学科模式图标替换成化学图标；学科工具默认到生物工具下，资源中的素材只显示生物的内容；背景主题中的学科背景换成生物学科背景图。
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· 背景主题

点击背景主题[image: image40.png]


显示两种背景主题。

· 纯色主题：预设11种颜色，供用户选择,以缩略图展现，便于用户选择 。用户也可以自定义添加背景颜色。

[image: image41.png]



· 学科主题：按学科提供不同的学科主题，支持自定义学科主题。

[image: image42.png]



· 自定义主题：用户通过一个图标[image: image43.png]


添加图片到自定义主题中,用户添加的图片以缩略图模式展现在自定义主题区，在添加时，可以切换到电脑的任何目录，选择图片。

· 点击[image: image44.png]


图标，弹出界面，如下图所示。可以直接通过横轴选择任意粗细，粗细范围1-40。默认9种颜色，也可以自定义添加颜色

[image: image45.png]



· 点击写字笔[image: image46.png]


图标，可以选择不同笔型。

铅笔、荧光笔、激光笔、钢笔、毛笔、印章笔、纹理笔和排刷，默认8种不同笔型。其中纹理笔和印章笔默认8种图片，也可以自定义图片。

点击[image: image47.png]


可以自由录入所需要的教学内容，显示在白板。

[image: image48.png]



· [image: image49.png]


智能工具可以选择智能文字、智能图形、智能公式。

· 智能文字：支持全屏智能识别，并且中文、英文、数字可以同时混合书写并自动识别，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。可以对已经识别后的内容选中选择相似字。可以在设置菜单中设置智能文字的字体和字体大小，并且自动识别后可以自动排列一行，格式排版。

· 智能图形；任意规则和不规则图形的识别，如：直线、圆、椭圆、菱形、三角形（直角、锐角、钝角）、矩形、平行四边形、不规则的各种多边形。

· 智能公式；支持全屏书写识别，支持多学科公式识别，如数学方程、物理公式、化学方程式等。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。

· [image: image50.png][



图形：可以使用二维图形和立体图形。这些图形包括圆形、椭圆、平行四边形、矩形、梯形、直角三角形、三角形、直线、虚线、箭头、立方体、三棱锥、四棱锥、圆柱、圆锥、圆台、球体、半圆体、二面体 。  
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选择任何一种图形模型，可以画出该图形，并能随意填充不同的颜色，并对其进行大小调整、旋转、删除、复制、层级等操作。

· [image: image52.png]


恢复：恢复上一步撤销的内容，点击多次可以恢复更多步的撤销内容。

· [image: image53.png]4



学科工具：详见后面的内容 

· [image: image54.png]


常用工具：详见后面的内容
· [image: image55.png]


自定义工具：详见后面的内容
3. 工具区

工具区有学科工具和常用工具等。下面依次介绍其使用方法。

1) 学科工具

· 学科模式切换为语文模式后，点击语文学科工具按钮[image: image56.png]


出现汉字学习和汉字底格工具。

汉字底格做为汉字学习的背景。

汉字学习：在汉字底格上书写汉字，并自动识别为印刷体，点击此汉字可以对此汉字的拼音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词进行学习，并可听到此汉字的正确发音。
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· 选择数学模式后，学科工具图标变成[image: image58.png]


。数学学科工具：公式识别、量角器、直尺、圆规、三角板30、三角板45。
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· 公式识别：书写数学公式时，自动识别为印刷体。

· 量角器：可以量角度，使用过程中可以旋转、放大、缩小，可以关闭；可以用量角器画任意角度的角，画角的两个边都可以旋转，量角器无效时，画的角度保留

· 直尺：可以拉伸、旋转、移动、关闭；可以画直线并显示长度。

· 圆规：可移动、旋转，调整半径；可以画圆、画扇形、弧度；画圆时提示半径大小，画扇形和弧时提示角度和半径

· 三角板30：可以拉伸、旋转、移动、关闭、画直线。

· 三角板45：可以拉伸、旋转、移动、关闭、画直线。

· 点击英语模式，学科工具图标切换成[image: image60.png]


，学科工具栏默认英语音标、英语词典。英语音标包括每个音标的发音字母组合、相应的例子及每个音标的发音。英语词典包括英汉词典和汉英词典、支持单词搜索、发音，可以设置词典的显示风格、字体大小和是否自动发音。
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· 点击物理模式，学科工具图标切换成[image: image62.png]


，学科工具栏默认天平、秒表、万用表、游标卡尺、螺旋测微器。

[image: image63.png]



· 点击化学模式，学科工具图标切换成[image: image64.png]


，化学科目下元素周期表、原子结构。元素周期表：可以查看任何一个元素的详情，包括元素的质量数、原子序数、相对原子质量、电子结构、质子数、中子数、电子数、元素来源、用途和电子模型等。原子结构：可以画任意元素的原子结构，可以对原子结构进行旋转、放大、缩小、克隆、组合、置顶，可以直接切换上一个或下一个元素，可以直接从元素周期表中选择元素并显示其原子结构。
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· 切换为生物模式后，学科工具图标切换成[image: image66.png]


，学科工具栏默认显微镜、动物细胞、植物细胞、有丝分裂、减数分裂、DNA、人体器官。
[image: image67.png]



2) 常用工具

常用小工具[image: image68.png]


包括：粘贴板、放大镜、聚光灯、幕布、喷桶、截图、截屏、浏览器、计算器、日历、时钟、计时器、板中板、锁屏这些工具。
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· 粘贴板[image: image70.png]=




：可以在白板中粘贴白板外部复制的文字和图片。

· 放大镜[image: image71.png]


：放大或缩小选中内容，可以调整放大和缩小倍数，可以移动位置。

· 聚光灯[image: image72.png]


：白板界面出现一聚光灯，对需要突出的内容做重点显示，突出区域之外的部分为暗光，在使用聚光灯状况下，能快速调整光圈大小和透明度。

· 幕布[image: image73.png]12



：可以遮挡白板的任意区域，可以拖动改变大小和区域，在幕布上可以标注书写，可以从上下左右四个方向上调整遮住的区域，可以拖动幕布到任意位置。

· 喷桶[image: image74.png]HIES



：可将一闭合区域内相同颜色范围喷为一设定颜色，用户可自定义所使用的颜色。喷桶颜色默认当前笔的颜色，可以修改。

· 截图[image: image75.png]


：可以对当前白板页面进行任意区域的截图，截图后，可对此截图克隆、另存为、组合、置顶、放大、缩小、撤销等操作。

· 截屏[image: image76.png]L)



：可以对当前白板页面进行截屏。截屏后，可对此截图克隆、另存为、组合、置顶、放大、缩小、删除等操作。

· 点击浏览器[image: image77.png]i



，启动系统默认浏览器，直接打开百度首页。

· 点击计算器[image: image78.png]&
i

itEE



调出系统计算器进行运算。

· 点击日历[image: image79.png]


调出日历，显示当然日历，可以切换。

· 点击时钟[image: image80.png]$1®



调出时钟，显示当前时间。

· 点击计时器[image: image81.png]


出现倒计时钟表界面，默认时间是0小时45分钟，也可以调整时间。

· 点击板中板[image: image82.png]


出现一块小黑板，可以在上面进行书写，擦除、单独保存小黑板上的内容，板中板可以无限增加，点击翻页按钮可以对板中板切页  

[image: image83.png]



· 点击锁屏[image: image84.png]


，设备被锁定，不能进行其他操作，点击解锁图标按钮，才能正常操作软件。

3) 自定义工具区

用户可以根据自己的使用习惯，自定义添加一些工具。点击[image: image85.png]


后弹出所有的小工具，选择后在主工具条中增加相应图标，最多允许增加5个。

[image: image86.png]



4. 页面管理

翻页：点击[image: image87.png]


，页面显示前一页面；点击[image: image88.png]


，页面显示下一页面；点击[image: image89.png]


，显示页面缩略图；点击[image: image90.png]


，页面增加一页。

页面复制：选中要复制的页面，点击“复制”即可。

页面删除：选中要删除的页面，点击“删除”即可。
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5. 应用及系统菜单   

一键调起教师互动软件点击[image: image92.png]


图标，弹出系统菜单。
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1) 登录及课堂互动软件

增加多种课堂互动软件：实物展台、电子书包、反馈器、书写笔、授课助手及在线教学平台、教学素材等无缝集成，通过云资源可以实现一键访问云资源及一键调起教师互动软件。 

· 登录：点击登录，弹出用户登录界面，键入用户名和密码。可以登录系统。

· 登陆成功后，工具条出现用户名称，点击获取当前时间段备课信息。 

· 点击弹出老师所有备课的课程表，方便快捷下载老师备课的课件。
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· 分享：可将备课以pptx格式导出，后点击pptx，显示该课件的二维码，可扫描二维码下载备课。
[image: image95.png]201706121349011 201706121348847.pptx  201706121320831.pptx
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·  实物展台
点击实物展台按钮[image: image97.png]


白板进入实物展示页面。在实物展示下，有如下功能：锁定画面、选择、画笔、橡皮、拍照、截屏、分辨率设置、摄像头、发送、返回、退出这些功能。
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锁定画面画面锁定后，选择、分辨率设置、摄像头，任何手势都无效。

· 选择[image: image99.png]8



：选择下可以放大、缩小、90度旋转画面。

· 画笔[image: image100.png]EL



：笔形为普通笔、粗细2、颜色可以选择白色、红色、黑色、绿色和蓝色（默认为白色）。

· 橡皮[image: image101.png]e



：任意擦除。

· 拍照[image: image102.png]


：实物的影像拍照后放在屏幕右边，对于拍照下的实物影响可以发送到白板中。

· 截屏[image: image103.png]L]



：截下当前实物展台拍照画面和批注内容，并发送到白板上。

· 分辨率切换[image: image104.png]


：读取当前摄像头支持的分辨率，能切换分辨率，切换分辨率时，画面大小会随着变化。

· 摄像头[image: image105.png]


：可以从电脑识别到的多个摄像头中选择一个。

· 发送[image: image106.png]EA



：可以将截图或者照片发送到白板页面。

· 返回[image: image107.png]B4



：实物站台最小化并退出到白板状态。

· 退出[image: image108.png]


：关闭实物展台并退出到白板状态。

· 电子书包：点击电子书包，进入电子书包应用，可以进行与学生端进行实时互动等。
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· 反馈器：点击反馈器，启动反馈器应用。如图

[image: image110.png]



· 书写笔：点击书写笔，启动书写笔应用。

· 授课助手：点击授课助手，启动授课助手应用。

2) 文件保存管理

· 新建画板；新建一个白板文件，需要提示是否保存当前文件，选择“是”保存好当前文件后新建一个文件，选择“否”直接新建一个文件。

可设定风格，为纯色主题和学科主题。
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· 打开：打开一个白板文件，从选择一个扩展名为.wbb的文件打开。
· 保存：点击保存，默认路径是白板安装的当前路径/courseware 下，默认文件名年-月-日-时-分-毫秒，扩展名是.wbb，用户可以自定义文件名和路径保存。

· 导入：点击导入菜单，系统会弹出打开文件对话框，选择office文档、音频、视频、图片、PDF文档等，导入到白板中，在白板中自动打开，能进行翻页，批注等。可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导可进行再次编辑和保存。

· 导出：点击导出，将当前白板文件以PPT文档导出，将当前白板文件以JPG文档导出。

· 上传：点击上传，将当前白板文件上传到云端-我的资源-白板软件。
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3) 资源

资源主要包括本地资源、素材库和云资源。切换学科模式后素材库默认对应学科。本地资源从我的电脑打开本地的文件，选择后直接打开，并能进行批注。云资源链接至教育云平台登录页面。

· 本地资源：点击本地资源图标[image: image113.png]AR



，打开本地资源对话框，如图所示。选择本地文件，进行上传。

· 素材库：点击素材库图标[image: image114.png]R



，进入素材库页面，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、体育、音乐、综合，在这些素材库里拖出图片、视频、音频、文本来展示讲解。视频播放时支持手势操作（一个手指单击：显示或隐藏操作栏，全屏状态退出全屏；一个手指双击：全屏播放；两个手指点击：暂停、继续播放；一个手指按住另一个手指点击：截图；两个手指同时滑动：放大或缩小播放区域） 
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· 云资源：点击[image: image116.png]=HR



云资源图标，链接至云教育平台页面，如下图所示：
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4) 帮助

· 帮助：点击帮助，可以查看帮助文档。

· 设置：点击设置，可以对系统进行自定义设置。
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· 语言切换：切换到中文模式时，按中文显示；切换到英文模式时，按英文显示。

· 字体：设置智能文字的字体。

· 字体大小：设置智能文字和文本字体的大小。

· 在线升级：打开白板软件，检查是否最新版本，如不是最新版本提示是否升级，确认升级进入升级，否则无动作；在使用过程中，提示保存现有文件，关掉当前文件，进入升级。

· 文件意外恢复：意外关闭白板时，下次启动后提示是否恢复文件；选择是的话，打开之前文件；选择否的话，新建新的文件。

· 备授课模式：切换到备课模式，进入备课模式；切到授课模式，进入授课模式。

· 是否显示图标提示：切到显示提示，所有图标下方或右侧显示图标的文字提示；切到不显示提示，图标不显示文字提示。

· 点击关闭，退出系统。提示是否保存当前课件，选择“是”，保存文件。选择“否”，直接关闭系统。

· 打印：点击打印，系统会先弹出如下图所示对话框（参照word文件打印的对话框）（不同的用户操作系统或不同打印机型号，界面可能有所不同）。
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· 邮件：点击邮件，将当前白板软件转换成ppt并发送到指定邮箱。

· 退出：点击退出，提示是否保存当前备课，点击是，退出白板软件且保存当前备课；点击否，退出白板软件且不保存当前备课。

1.9.3.3.4  无线移动授课功能助手模式

智慧课堂软件支持无线移动授课助手功能，支持移动端无线控制黑板大屏幕，实现移动授课，功能如下：

1) 支持移动授课助手功能，移动端（支持Android、ios系统）可以无线控制大屏幕黑板，实现移动教学模式；

2) 支持桌面同步控制：移动端点击桌面同步，在移动端上实时展示windows端的内容 ，可以通过移动端操作windows端的任何内容，可以对桌面内容进行批注、撤销批注等操作 ，批注内容在移动端和windows端同步展示 ；

3) 支持触摸板功能：模式下可以快速打开键盘、切换窗口、关闭窗口和返回桌面；
4) 支持移动端拍照上传功能：可以拍一张或多张照片并上传到windows端 ，可以切换照片，对照片进行批注讲解；

5) 支持课件演示；

6) 支持移动端文件上传功能：可以将移动端的文件上传到windows端，包括图片、office文档、视频和压缩包等文件，上传到windows后，调取windows端本地程序打开 ，可以对打开的文件进行批注讲解。

实施安装方式说明  

该产品方案采用两种方式，分为壁挂式和移动支架式。

如果为壁挂式，要求墙体务必可以承重，能做固定壁挂架，请参阅产品安装示意图。

如果是移动支架式，请参阅产品安装示意图。

产品整机重量约85KG, 整机最大功率约350w。

其他细节：

1：采用壁挂式安装方式，节省时间，科学效率。

2：考虑到安装的准确性，设计了可调节模块，做到无缝拼接对接。

3：防止后续电子黑板的安全性，下侧设计了固定模块，实现较好的稳定性。

4：项目施工准备工作细节。

以上综合布线方式，保证互动黑板无线化，保证教室安全化教学。

项目案例集锦
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@某县实验小学
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@某学院
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@某中学
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@某市第一中学
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@长沙第六中学
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