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产品概述
还在为不知如何使用应用商店里的上百种幼儿教育软件而忧心么？还在为IPAD屏幕太小，需要孩子们凑在一起才能分享而觉得不便么？现在，有了幼教智能触摸桌，再融合海量的软件资源，沟通零距离，孩子们的学习兴趣空前高涨！
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孩子们可以通过幼教儿童触摸桌学习多门课程知识，如英语、数学、自然、生活、故事等等，强烈的视觉冲击和简单到用手就能完成的操作会让他们爱不释手。儿童可以触摸桌上面进行随手涂鸦，不论更换画笔还是颜料，都不用再担心弄脏衣服或者小手。  可以在儿童触摸桌上面进行多人游戏，不论是协助拼图，双人撞球，还是四人冰壶，都可以从小训练手脑配合度，并让他们流连忘返。由于对新事物的好奇心，孩子们会将学习知识从被动变为主动，可以通过多种教学软件的组合搭配，既丰富了孩子们的生活，又培养起乐于学习的习惯。

幼教触摸桌产品为儿童量身定制，操作界面简单直观，图式设计形象易懂，无需您的指导，孩子也能轻松操作各项应用。可爱的卡通图案、卡片式的快捷方式、轻快悦耳的音乐，让孩子乐在其中。一根手指可以瞬间移动汽车、碾碎虫子，或者变成一支画笔，或者讲一个故事，唱一首童谣。这种简单的、神奇的操作体验，让他一下子就沉浸进去。

产品性能介绍

· 现代简约式外观设计、产品安全设计

· 高强度开模成型设计，外观美观结实，具有产品设计专利；

· 具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；

· 具有儿童防触电设计功能，整体做特殊圆滑处理，产品安全性极高；

· 表面4mm钢化防炫玻璃，物理钢化莫氏7级防爆，透光率：>95%；

· 专业图形处理性能

· 采用专业信号控制芯片技术，整机拥有专业信号接口，抗干扰能力强；
· 严选原厂进口优质A规液晶面板，提供权威证明资料，确保产品质量；

· 高清画质

· 采用最新3D画质数字处理电路，Full HD 1080p分辨率显示，亮度450流明；

· 图像在强环境光下明亮清晰，在暗环境光下绚丽柔和，LED背光色彩还原度较高，自动设置及自动调整图形处理功能；

· 节能背光

· 具备无信号自动待机功能，省电35%，屏幕保护功能，有效延长产品使用时间；

· 低功耗节能环保，无辐射，液晶屏运行寿命可达5万小时以上；

· 顶尖互动体验设计

·  采用纯电容式触控技术，高灵敏度，免驱，无飘逸，无盲点，防遮挡，触摸寿命大于6000万次；

· 内置intel i5处理器模块化电脑，易维护，设计高速固态硬盘，体验佳

产品技术参数

1.1  产品技术参数
	产品型号
	DC430NY

	品牌
	odin

	图像长宽比
	16:9

	响应时间
	8ms

	色彩
	8 BIT, 16.7 M

	背光源
	LED

	亮度
	450cd/ m2

	对比度
	4000:1

	色温
	10000K

	可视角度（H/V）
	178/178度

	显示区域
	963.6mm*567.9mm

	电源
	AC 100~240V,50/60,Universal,±10%

	功率
	120W(满载工作状态下)

	电源管理
	VESA DPMS

	使用寿命
	大于50000小时

	安全性
	防触电保护设计

	最佳分辨率
	1920*1080

	自然参数
	节能、护眼、画质提升

	触控技术
	电容式触控技术

	触控精度
	1mm

	触控点数
	手指轻触式多点（不小于10点触控）

	触控响应
	小于8ms

	内置电脑配置
	模块化电脑厚度,采用OPS插拔式架构，处理器：Intel Corei5处理器；内存：4G；硬盘：128G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11ac 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M；自带window7旗舰版操作系统。 

	产品尺寸（mm）
	1105*694*600

	整机净重（Kg）
	约50KG 


1.2  环境技术参数

	温度
	工作温度： 0 °C to 50 °C

	
	贮藏温度： -20 °C to 65 °C

	湿度
	工作湿度： 20% to 90%

	
	贮藏湿度： 5~90%

	工作海拔高度
	0～3,000米

	工作寿命:
	5万小时以上

	工作环境：
	可工作于室内环境


1.3  产品安装尺寸图
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标准产品安装尺寸图
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标准产品应用场景图
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